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二〇二〇年四月三日


一、工程简介
1、工程名称：八公山区豆制品企业孵化器项目工程
2、工程地点：淮南市八公山区山王镇境内
3、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：本工程位于淮南市八公山区山王镇境内，八公山区豆制品企业孵化器项目室外道路沥青混凝土面层，总面积约4566平方米。道路结构及厚度如下：1）4cm细粒式沥青混泥土AC-13（F）、粘层；2）6cm中粒式沥青混凝土AC-20（C）、粘层；3）经编复合增强防裂布（满铺）；4）热熔型防裂贴（沿砼纵横缝）；5）基层及以下路面结构已施工完成，不在此次报价范围。
二、工程内容及范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包原材料及成品试验资料齐全验收合格并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、 本次询价范围及相关要求：
本次询价范围为本项目室外道路面层沥青砼铺设。工作内容包括但不限于混凝土基层清理、路缘石保护、灌缝、沥青混合料拌合、运输、摊铺(含粘层)、碾压、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工作内容均属本次询价范围，具体工程量如下：
工程量一览表
	分项工程名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	沥青混凝土上面层
	4cm细粒式沥青混泥土AC-13（F）
	㎡
	4566
	含粘层改性乳化沥青

	沥青混凝土下面层
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20（C）
	㎡
	4566
	含粘层改性乳化沥青

	经编复合增强防裂布
	
	㎡
	4566
	满铺

	热熔型防裂贴
	25cm宽，2mm厚
	㎡
	343
	沿砼纵横缝


三、询价要求
1、工期
本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考虑。如业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、工程质量
2.1本工程严格按照国家现行的城镇道路工程施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价方进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价方承担。
2.2缝内清理干净干燥后使用沥青混合料进行灌缝补填，喷洒粘结料前基层表面应干燥、清洁；防裂贴规格为250mm*2mm，基层应清洁干燥；喷洒粘结料应均匀，用料视产品规格和路面情况而定，以达到良好的粘结效果；上下面层分别为4cm、6cm厚，中间喷洒乳化沥青粘层，碾压遍数及顺序应符合相关规定要求。
3、安全文明施工要求
3.1 报价方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价方报告，询价方亦有权对报价方的安全隐患提出整改意见； 报价方未及时整改的，询价方有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价方承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价方负责并承担由此导致的一切损失。
3.2 报价方必须服从询价方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与询价方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，工程施工完毕验收合格后一月内完成工程结算付至工程款95%，余下5%作为工程质保金，一年后无质量问题无息返还质保金。
5、报价要求：
综合单价包干形式（所有材料机械均由报价方提供）
综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价方要求完成机械进出场、混凝土基层清理、路缘石保护、灌缝、混合料拌合、运输、摊铺、压实、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是增值专用税，且在报价明细表中（附件二）明确税点。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按报价单价进行结算
7、其他要求：
7.1报价方需按询价方的要求及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价方需服从询价方现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价方保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价方需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价方需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关道路施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，不得以不完全了解现场状况为由，而向询价方提出额外的费用补偿或延长施工期限。
四、报价日程安排：
1、报价单位，于 2020 年 4月15 日 10 时前，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取报价资料。
2、定于  2020 年4月15日10时前，各报价单位将报价文件递交至新集建工九楼开标室（淮南毛集实验区工业园区办公楼九楼）,逾期送达的报价文件被拒绝。
五、报价文件组成
1、报价文件
1.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
1.2、《工程报价表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与报价文件后现场负责人联系。）
1.3、其他说明。
六、询价其他说明：
1、报价人必须在签订合同前需提交签约合同总价的10%履约保证金或履约保函。
2、报价人在报价截止日前必须缴纳2万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金人民币2万元必须在报价截止日前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如签约，询价方将不退还报价人2万元报价保证金，此2万元报价保证金将做为履约保证金，不足合同总价10%的履约保证金的部分由报价人在签订合同后缴纳。如未签约，询价方将在报价截止日后10个工作日内退还报价人报价保证金2万元。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为网传本询价公告起计15个日历天。
七、询价声明：
1、报价文件要求提供原材料质量证明书，在施工中询价方按此监督报价方施工。
2、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价方对本次询价公告具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
招标人联系地址：淮南毛集实验区工业园区办公楼九楼

联系人（商务）： 邱力
  电话：18055421929
  
联系人（技术 ）： 黄扬
电话：15209863103
[bookmark: _GoBack]邮箱：413568357@qq.com









附件1：	
报    价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 根据已收到八公山区豆制品企业孵化器项目沥青混凝土面层的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：

	2
	工  期
	工期：                  天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方进行施工，我方保证按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按3000元/天进行处罚。
5、如果我方进行施工，我方将按照规定在签订合同前提交总价的10%履约保证金或履约保函。如我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
6、除另外达成协议并生效，你方的询价文件、本报价文件将构成约束我们双方的合同。



报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
八公山区豆制品企业孵化器项目沥青混凝土面层施工询价文件
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附件二
工程报价明细表
	分项工程名称
	技术规格
	单位
	数量
	报 价
	其  中
	报价说明

	
	
	
	
	单价
	总价
	材料费
	施工费用
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	单价
	总价
	单价
	总价
	单价
	总价
	

	沥青混凝土上面层(含粘层)
	4cm细粒式沥青混泥土AC-13（F）
	㎡
	4566
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土下面层(含粘层)
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20（C）
	㎡
	4566
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	经编复合增强防裂布
	
	㎡
	4566
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	热熔型防裂贴
	25cm宽，2mm厚
	㎡
	343
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：施工费含运输、摊铺、检测等除材料费、税金以外所有费用。
