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水稳及沥青面层施工





询价文件

文件编号：xjjg-gc-20200501






询价单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
二〇二〇年五月二十八日





[bookmark: _GoBack]安徽(淮南)现代煤化工产业园区路网二期经四路（纬四路—纬一路）、纬四路（一期）、经八路联接线工程由询价单位施工总承包，为保质按期完成工程项目，总包人决定对道路水稳层及沥青面层工程施工采取市场询价，择优选择专业施工分包单位。本询价文件是各参与响应询价响应人编制响应的依据，也是今后总包人与分包人签订分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、本次询价文件分两个包进行市场询价，Ⅰ包为经四路（纬四路—纬一路）水稳及沥青施工。Ⅱ包为纬四路（一期）、经八路联接线水稳及沥青施工。
2、工程地点：该工程位于淮南市潘集区祁集镇境内
3、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：
    Ⅰ包经四路（纬四路—纬一路）
道路长度1250.017米，规划红线20米，道路性质为城市支路。道路具体路幅分配如下： 4.0m（人行道）＋6.0m（机非共板车行道）＋6.0m（机非共板车行道）＋4.0m（人行道），路幅总宽20m。
机非共板车道路面结构组合及厚度如下：
上面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13(C)沥青面层压实
粘层：SBS改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.6L/ m2；
下面层：8cm中粒式沥青混凝土AC-20(C)；
下封层:橡胶改性沥青防水涂料(用量为0.8～1.2kg/m2)粘贴高性能路用聚酯纤维布，(纵向搭接宽度为5～10cm，横向接缝为10～15cm)。
透层：（慢裂型乳化沥青PC-2）,用油量宜在1.0～1.5L/ m2，石屑撒布量为2m3/1000 m2；
基层采用36cm水泥稳定碎石（压实度≥98%，7d抗压强度3.0～4.0MPa），分两层摊铺压实，每层压实厚度为18cm，为增加上基层和下基层之间的粘结性能，设计上下基层之间喷洒水泥净浆；
底基层采用20cm厚10%石灰改善土（已施工完毕不在此次询价范围内）。
人行道路面结构
面层：11.5×23×6cm纽西兰在地砖；(不在此次询价范围内)
粘结层：2cm干硬性水泥砂浆垫层(1:4)；(不在此次询价范围内)
基层：18cm  5%水泥稳定碎石基层(本次询价施工内容)
20cm厚10%石灰改善土底基层（已施工完毕不在此次询价范围内）。
Ⅱ包纬四路(一期)、经八联接线
纬四路(一期)道路长度2044.075米，规划红线20米，道路性质为城市支路。道路具体幅分配如下： 4.0m（人行道）＋2.5m（非机动车道）＋3.5m（机动车道）＋3.5m（机动车道）+2.5m（非机动车道）+4.0m（人行道），路幅总宽20m。
机非共板车道路面结构组合及厚度如下：
上面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13(C)(SBS改性剂4%～6%)，沥青面层压实度以马歇尔试验密度为标准度97%和最大理论密度实度的93%双控；
粘层：SBS改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.3kg/ m2；
下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20(C)；
沥青下封层:改性乳化沥青表面处治,厚1cm;
沥青透层：（慢裂型乳化沥青PC-2）,用油量宜在0.7～1.5L/ m2， 
基层采用32cm水泥稳定碎石（压实度≥98%，7d抗压强度3.0～4.0MPa），分两层摊铺压实，每层压实厚度为16cm，为增加上基层和下基层之间的粘结性能，设计上下基层之间喷洒水泥净浆，水泥：水=1：0.5，水泥剂量1.5kg/m2；
底基层采用20cm低剂量水泥稳定碎石，（压实度≥97%，7d抗压强度2.5～3.0MPa）。
经八路联接线道路长度343米，规划红线40米，道路性质为城市主干路。道路具体幅分配如下：3.0m（人行道）＋4.0m（非机动车道）＋5.0m（机非分隔带）＋8.0m（机动车道）+5.0m（机非分隔带）+4.0m（非机动车道）+3.0m（人行道），路幅总宽40m。
机动车道路面结构组合及厚度如下：
上面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13(C)(SBS改性剂4%～6%)，沥青面层压实度以马歇尔试验密度为标准度97%和最大理论密度实度的93%双控；
粘层：SBS改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.3kg/ m2；
中面层：6cm中粒式SBS改性沥青混凝土AC-20(C)(SBS改性剂4%～6%)
粘层：SBS改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.3kg/ m2；
下面层：8cm粗粒式沥青混凝土AC-25(C)；
沥青下封层:改性乳化沥青表面处治, 厚1cm;
沥青透层：（慢裂型乳化沥青PC-2）,用油量宜在0.7～1.5L/ m2， 
基层采用40cm水泥稳定碎石（压实度≥98%，7d抗压强度2.5～4.5MPa），分两层摊铺压实，每层压实厚度为20cm，为增加上基层和下基层之间的粘结性能，设计上下基层之间喷洒水泥净浆，水泥：水=1：0.5，水泥剂量1.5kg/m2；
底基层采用20cm低剂量水泥稳定碎石, （压实度≥97%，7d抗压强度2.5～3.0MPa）。
非机动车道路面结构组合及厚度如下：
上面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13(C)(SBS改性剂4%～6%)，沥青面层压实度以马歇尔试验密度为标准度97%和最大理论密度实度的93%双控；
粘层：SBS改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.3kg/ m2；
下面层：6cm中粒式沥青混凝土AC-20(C)；
沥青下封层:改性乳化沥青表面处治, 厚1cm;
沥青透层：（慢裂型乳化沥青PC-2）,用油量宜在0.7～1.5L/ m2， 
基层采用20cm水泥稳定碎石（压实度≥97%，7d抗压强度2.5～3.5MPa）。
5、询价方式:综合单价形式(包工包料形式)，参与询价响应单位可以同时报价两个包，也可单独报价单独包。
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价范围：
本次询价范围为本项目工程机动车道、非机动车道水泥稳定碎石及沥青砼铺设。工作内容包括但不限于路基(基层)检测、测量放线、水泥稳定碎石(沥青混合料)拌合、运输、摊铺(含透层、封层、粘层)、碾压、养生、压实度及弯沉值检测，验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工作内容均属本次询价范围。
具体工程量另附：
三、询价要求
1、工期期要求：
本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考滤，评审时询价方需对报价方工期实行评审，报价一致的情况下，工期短者优先。但总工期不得超过询价方工期要求，以每包为一个工期考核节点，每一包扣除技术间歇时间外总施工工期不超过10天。同时参与两个包报价的工期不累加。如报价方被确定后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的公路工程施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人负责并承担由此导致的一切损失。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
每一包按两次付款考核，第一次考核为水稳层施工完毕且通过试验室检验合格后付至已完工程费用的70%，第二次为沥青砼面层施工完毕且通过试验室检验合格后付至已完工程费用的70%，工程施工完毕验收合格后一月内完成工程结算付至工程款95%，余下5%作为工程质保金，二年后无质量问题返还质保金。
5、报价要求：
综合单价包干形式（所有材料机械均由报人提供）
综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完水稳碎石基层、沥青砼面层所需的路基验收、测量放线、机械进出场、混合料拌合、运输、摊铺、压实、养生、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金按10% 或3%增值专用税计取。询价人在评审时按不含税价进行评审。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按确定的单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
 7.5报价人需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关道路施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，报价人确定后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
四、询价日程安排：
1、被邀请参加报价单位，于2020年6月1日15时前，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料。
2、定于  2020年6月1日15时30分前，各报价单位将询价文件递交至淮南市毛集实验区工业园区办公楼九楼安徽新集建工经营部，由专人签收。
五、询价响应文件组成
询价响应文件文件由商务报价和技术方案两部分组成。
1、技术方案：
1.1、技术方案的编制
1.2、总说明
1.3、施工组织设计方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审。）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
1.4、报价单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证明等详细资质资料；以上无需全部都需要，但必须有营业执照，是依法成立的公司。有一般纳税人身份者优先。
1.5、 询价响应单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料。
2、商务报价
2.1、《商务报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其他说明
六、询价其他说明：
1、被确定的报价人必须在签订合同前需提交签约合同总价的5%履约保证金。
2、报价人在报价评审前必须缴纳每包贰万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的基本账户中汇出。报价保证金人民币每包贰万元必须在报价评审前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南凤台新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如报价人被确定，询价人将不退还报价人贰万元报价保证金，此每包贰万元报价保证金将做为履约保证金，不足合同总价5%的履约保证金的部分由报价人在签订合同后缴纳。如报价人未被确认，询价人将在开标后10个工作日内退还报价人报价保证金贰万元。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其询价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报介文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计60个日历天以内。
8 、报价后，若询价标单位对询价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行澄清。
9、询价人无须对未被确认的报价人做未被确认的解释；但会电话通知未被确认或询价结果。
附件:1：《报价书》
附件2：《工程报价明细表》
询价人联系地址：安徽(淮南)现代煤化工产业园区 营防楼
联系人（商务）： Ⅰ包  陈晓宇  15805547188
  Ⅱ包 谢 臣   15077931711
  




















授权委托书

本授权委托书申明：我      （姓名）系       (响应单位名称)的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                组织的            项目的询价活动。代理人在询价全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
 代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：            

单位：              部门：            职务：            

响应单位：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：         年        月          日

附：
	（代理人身份证复印件粘贴处）




附件1：	
报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
1、 根据已收到项目水稳及沥青混凝土面层施工工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：                
 其中含     %增值专用税

	2
	报价工期
	                             天

	3
	报价说明
	


以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。工程量为暂定量。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、一旦我方被确定为施工人，我方保证在合同工期要求内完工，并确保工程质量符合设计标准。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司被确认施工资格及罚没报价保证金每包伍万元。
6、如果我方被确定施工人，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、询价结果通知单和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：
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