

安徽新集建工 水稳及沥青面层施工询价文件


安徽新集矿山建设工程有限公司
水稳及沥青面层施工





询价文件




项目名称：安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程水稳及沥青施工



询价单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
二〇二〇年十一月二十日




安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程由询价单位施工总承包，为保质按期完成工程项目，总包人决定对道路水稳层及沥青面层工程施工采取市场询价，择优选择专业施工分包单位。本询价文件是各参与响应询价响应人编制响应的依据，也是今后总包人与分包人签订分包合同的依据。
一、工程综合说明
1、本次询价文件分两个包进行市场询价，Ⅰ包 为安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程沥青面层施工。 Ⅱ包 为安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程水稳施工。
2、工程地点：该工程位于淮南市潘集区祁集镇境内
3、总承单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、工程概况：
安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路项目，道路长度1558.57米，规划红线20米，道路性质为城市支路。道路具体路幅分配如下： 4.0m（人行道）＋6.0m（机非共板车行道）＋6.0m（机非共板车行道）＋4.0m（人行道），路幅总宽20m。
Ⅰ包 安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程沥青面层施工
机非共板车道路面结构组合及厚度如下：
上面层：4cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13(C)沥青面层压实(沥青含量4.5%～6.5%)，沥青面层压实度以马歇尔试验密度为标准度97%，沥青与石料的粘附性不低于5级，沥青混合料浸水马歇尔试验（48h）残留稳定度不低于85% 。
粘层：阳离子改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.6L/ m2；
下面层：8cm粗粒式沥青混凝土AC-25(C)(沥青含量4%～6%)，沥青面层压实度以马歇尔试验密度为标准度97%，沥青与石料的粘附性不低于4级，沥青混合料浸水马歇尔试验（48h）残留稳定度不低于85% ；
玻纤格栅：自粘式双经双纬、孔径不大于25*25mm(抗拉强度经50kN/m,纬50kN/m)；
粘层：阳离子改性乳化沥青粘层PCR（喷洒型改性乳化沥青），用油量0.3～0.6L/m2 ； 
下封层：:ES-2型矿料级配BC-1型乳化沥青稀浆封层，厚度为6mm。
透层：（慢裂型乳化沥青PC-2）,用油量宜在0.7～1.5L/ m2，石屑撒布量为2~3m3/1000 m2；
Ⅱ包 安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程水稳层施工
机非共板车道基层：采用36cm 5%水泥稳定碎石（压实度≥98%，7d浸水抗压强度3.0～4.0MPa），分两层摊铺压实，每层压实厚度为18cm，为增加上基层和下基层之间的粘结性能，设计上下基层之间喷洒水泥净浆；
机非共板车道底基层：采用20cm 3%低剂量水泥稳定碎石（压实度≥96%，7d无侧限抗压强度3.0～4.0MPa）。
人行道路面结构
面层：11.5×23×6cm人行道砖；(不在此次询价范围内);
粘结层：3cm干硬性水泥砂浆垫层(1:3)；(不在此次询价范围内);
基层：15cm  5%水泥稳定碎石基层（压实度≥98%，7d浸水抗压强度3.0～4.0MPa）;
底基层：15cm  3%低剂量水泥稳定碎石基层（压实度≥96%，7d无侧限抗压强度3.0～4.0MPa）。

附：机非共板车道路面结构各层设计回弹弯沉值:
	各层部位名称
	施工控制弯沉值（0.01mm）

	AC-13C细粒式SBS改性沥青砼(上面层)顶面
	24.6

	AC-25C粗粒式沥青砼(下面层)顶面
	27

	5%水泥稳定碎石基层（第二层）顶面
	31.5

	5%水泥稳定碎石基层（第一层）顶面
	56.7

	3%低剂量水泥稳定碎石底基层顶面
	157.4



5、询价方式:综合单价形式(包工包料形式);
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工并由报价方自供设备的形式承包施工。
2、本次询价范围：
本次询价范围为本项目工程机非共板车道、人行道水泥稳定碎石（Ⅱ包）及沥青砼（Ⅰ包）铺设。工作内容包括但不限于路基(基层)检测、测量放线、水泥稳定碎石(沥青混合料)拌合、运输、摊铺(含透层、封层、粘层)、碾压、养生、压实度及弯沉值检测，验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工作内容均属本次询价范围。
具体工程量另附：
三、询价要求
1、工期期要求：
本项目施工工期由报价方根据施工能力及经验自行考滤，评审时询价方需对报价方工期实行评审，报价一致的情况下，工期短者优先。但总工期不得超过询价方工期要求。同时参与两个包报价的工期不累加。如报价方被确定后施工中因业主或询价方要求缩短工期，在技术条件允许情况下报价方需无理由执行且不增加任何费用。
2、工程质量
本工程严格按照国家现行的公路工程施工规范质量验收规范评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
3、安全文明施工要求
3.1 报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生的安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对报价人的安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人负责并承担由此导致的一切损失。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及市政府、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
4.1  付款方式为30%现金+70%承兑汇票；
4.2  每一包需付款考核，Ⅱ包 考核为水稳层施工完毕且通过试验室检验合格后付至已完工程费用的70%；Ⅰ包 考核为沥青砼面层施工完毕且通过试验室检验合格后付至已完工程费用的70%。待水稳及沥青工程全部施工完毕验收合格后一月内完成工程结算付至工程款95%，余下5%作为工程质保金，二年后无质量问题返还质保金。


5、报价要求：
综合单价包干形式（所有材料机械均由报人提供）
综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成水稳碎石基层或沥青砼面层所需的路基验收、测量放线、机械进出场、混合料拌合、运输、摊铺、压实、养生、检测、验收直至移交的所有相关工作内容，及沿途路面保洁、有关施工技术措施、与现场内外各方面的协调等工程施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金按9% 或3%增值专用税计取。询价人在评审时按不含税价进行评审。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按确定的单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
 7.5报价人需应熟悉国家及安徽省、淮南市有关道路施工的相关规范和规定，充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，报价人确定后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
四、询价响应文件组成
询价响应文件文件由商务报价和技术方案两部分组成。
1、技术方案：
1.1、技术方案的编制
1.2、总说明
1.3、施工组织设计方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审。）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
1.4、报价单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证明等详细资质资料；以上无需全部都需要，但必须有营业执照，是依法成立的公司。有一般纳税人身份者优先。
1.5、 询价响应单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料。
2、商务报价
2.1、《商务报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。
2.3、其他说明
五、询价其他说明：
1、被确定的报价人必须在签订合同前需提交签约合同总价的5%履约保证金。
2、报价人在报价评审前必须缴纳每包贰万元报价保证金，报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的基本账户中汇出。报价保证金人民币每包贰万元必须在报价评审前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。
名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南凤台新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如报价人被确定，询价人将不退还报价人贰万元报价保证金，此每包贰万元报价保证金将做为履约保证金，不足合同总价5%的履约保证金的部分由报价人在签订合同后缴纳。如报价人未被确认，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金贰万元。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其询价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报介文件加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计60个日历天以内。
8 、报价后，若询价标单位对询价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行澄清。
9、 询价人无须对未被确认的报价人做未被确认的解释；但会电话通知未被确认或询价结果。
10、 报价文件需提供正本一套，副本二套，并胶装成册，不得散装。
11、 报价文件需密封且在封口处加盖单位公章及法人代表或委托代理人印鉴。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2020年11月27日当天10时前，各报价单位把报价文件递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼经营部），逾期送达的报价文件被拒绝。 并于2020 年11月27日10时当众开启各方报价文件。
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报价文件格式（Ⅰ包）

安徽新集矿山建设工程有限公司
沥青混凝土面层施工





报价文件

项目编号：


项目名称：安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程沥青混凝土面层施工

报价单位：                               
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日


一、报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程项目沥青混凝土面层施工工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：                
 其中含     %增值专用税

	2
	报价工期
	                             天

	3
	报价说明
	



以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。工程量为暂定量。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、一旦我方被确定为施工人，我方保证在合同工期要求内完工，并确保工程质量符合设计标准。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司被确认施工资格及罚没报价保证金贰万元。
6、如果我方被确定施工人，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、询价结果通知单和本报价文件将构成约束我们双方的合同。





报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
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	报价工程量明细表

	工程名称：安徽（淮南）煤化工产业园经五路项目道路沥青面层施工
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	透层
	1、材料品种：慢裂乳化沥青(PC-2)
2、喷油量：0.7-1.5L/M2
3、部位：机非共板车道透层
4、其他：未尽事宜详见设计图纸
	m2
	21448
	
	

	2
	粘层
	1、材料品种：阳离子改性乳化沥青粘层PCR
2、喷油量：0.3-0.6L/M2
3、部位：机非共板车道粘层
4、其他其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	42905
	
	

	3
	满铺自粘式玻璃纤维格栅稀浆封层
	1、沥青品种：ES-2型矿料级配BC-1型乳化沥青稀浆封层，厚度为6mm
2、材料品种：自粘式双经双纬、孔径不大于25*25mm(抗拉强度经50kN/m,纬50kN/m)
3、其他：其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	21448
	
	

	4
	沥青混凝土
	1、沥青含量：4.5-6.5%
2、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）
3、石料粒径：最大粒径16mm
4、厚度：40mm
5、部位：路面上面层
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	m2
	21457
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	沥青混凝土
	1、沥青含量：4.0-6.0%
2、沥青混凝土种类：中粒式沥青砼（AC-20C）
3、石料粒径：最大粒径26.5mm
4、厚度：60mm
5、部位：压缩绿化带改造路面上面层
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	m2
	186.000
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	沥青混凝土
	1、沥青含量：4.0-6.0%
2、沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼（AC-25C）
3、石料粒径：最大粒径31.5mm
4、厚度：80mm
5、部位：路面上面层
6、其他：其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	21448
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	合计
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单位名称：                                                  
单位性质：                                               
地    址：		  			       			            	
成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           	
姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：	                   
系          （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件反面


投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日

[bookmark: _Toc171741991][bookmark: _Toc171581368][bookmark: _Toc171581548]
三、授权委托书
    本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的   （姓名）  为我公司的合法代理人，就      （项目名称） 的报价、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署报价书，解释报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    职务：         
联系电话（重要）：               
报  价  人：                                       （盖章）

法定代表人或企业负责人：                      （签字或盖章）
	授权委托人身份证复印件正面
	被授权委托人身份证复印件反面



[bookmark: _Toc171581549][bookmark: _Toc171581369][bookmark: _Toc171741992]                                   授权委托日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc171581558][bookmark: _Toc171581378][bookmark: _Toc171742001]
四、技术方案：
1.1、技术方案的编制
1.2、总说明
1.3、施工组织设计方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审。）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
1.4、报价单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证明等详细资质资料；以上无需全部都需要，但必须有营业执照，是依法成立的公司。有一般纳税人身份者优先。
1.5、 询价响应单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料。
五、资格证明资料



























报价文件格式（Ⅱ包）

安徽新集矿山建设工程有限公司
水稳层施工





报价文件

项目编号：


项目名称：安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程水稳层施工

报价单位：                               
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日


一、报　 价 　书
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到安徽(淮南)现代煤化工产业园区经五路工程项目水稳层施工工程的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	最终报价
	小写：                大写：                
 其中含     %增值专用税

	2
	报价工期
	                             天

	3
	报价说明
	



以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。工程量为暂定量。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、一旦我方被确定为施工人，我方保证在合同工期要求内完工，并确保工程质量符合设计标准。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受询价人取消我司被确认施工资格及罚没报价保证金贰万元。
6、如果我方被确定施工人，我方将按照规定在签订合同前提交报价总价的5%履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、询价结果通知单和本报价文件将构成约束我们双方的合同。





报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：


















	报价工程量明细表

	工程名称：安徽（淮南）煤化工产业园经五路项目道路水稳层施工
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：3%
2、规格：最大粒径31.5mm，（压实度≥96%，7d无侧限抗压强度3.0～4.0MPa）
3、厚度：200mm
4、部位：机非共板车道底基层
5、其他：其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	23967
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：5%
2、石料规格：最大粒径31.5mm，（压实度≥98%，7d浸水抗压强度3.0～4.0MPa）
3、厚度：每层厚180mm               
4、结合层：两层水稳间铺水泥净浆，水泥剂量为1.5kg/平米
5、部位：机非共板车道基层   
6、其他：未尽事宜详见设计图纸
	m2
	44878
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：3%
2、规格：最大粒径31.5mm，（压实度≥96%，7d无侧限抗压强度3.0～4.0MPa）
3、厚度：150mm
4、部位：人行道底基层
5、其他：其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	11871
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：5%
2、石料规格：最大粒径31.5mm，（压实度≥98%，7d浸水抗压强度3.0～4.0MPa）
3、厚度：层厚150mm               
4、部位：人行道基层   
5、其他：其他：未尽事宜详见询价文件、答疑及图纸说明
	m2
	11700
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	合计
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二、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                  
单位性质：                                               
地    址：		  			       			            	
成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           	
姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：	                   
系          （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件反面


投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日


三、授权委托书
    本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）     的   （姓名）  为我公司的合法代理人，就      （项目名称） 的报价、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署报价书，解释报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：         

身份证号码：                    职务：         
联系电话（重要）：               
报  价  人：                                       （盖章）

法定代表人或企业负责人：                      （签字或盖章）
	授权委托人身份证复印件正面
	被授权委托人身份证复印件反面



                                   授权委托日期：     年     月     日

四、技术方案：
1.1、技术方案的编制
1.2、总说明
1.3、施工组织设计方案包括：
①施工技术方案； （必备，缺项作为废标。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审。）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械型号、数量等设备清单
1.4、报价单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证明等详细资质资料；以上无需全部都需要，但必须有营业执照，是依法成立的公司。有一般纳税人身份者优先。
1.5、 询价响应单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料。
五、资格证明资料
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