泰府名邸（二期）项目复工续建项目
人防防化设备制作安装工程


询价文件






二〇二四年八月十五日



本询价文件是各报价人编制报价书的依据，也是今后询价人与报价人签订分包合同的依据。本次上网公布的是公开报名，采纳优质合理低价。
一、工程概况
1、 工程名称：泰府名邸（二期）项目复工续建项目人防防化设备制作安装
2、 工程地点：潘集区
3、施工单位：淮南新启昂建设工程有限公司
4、计价方式:  综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及询价范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交档资料、包人防专项验收并由报价方自供材料的形式承包施工。报价单位自行踏勘现场情况。
2、本次询价范围：
承包人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，负责人防部门相关备案手续，并提供承包范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用、负责办理项目相关验收。按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，施工完成后7天内提供完整的工程移交资料纸质版3套，电子版1套等。




工程量一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	电动离心风机
	T4-72-5,1450rpm，6091m3/h,641Pa,2.2KW
	台
	5
	
	
	

	2
	电动离心风机
	T4-79-3,2900rpm，2900m3/h,1069Pa,1.5KW
	台
	5
	
	
	

	3
	低噪声混流风机
	HL3-2A-4.5A,66dB(A)，4945m3/h,431Pa,1.1KW,1450rpm
	台
	5
	
	
	

	4
	低噪声混流风机(电站进风)
	HL3-2A-7.5A，20135m3/h,396Pa,4kw,960rpm
	台
	1
	
	
	

	5
	低噪声混流风机(电站排风)
	HL3-2A-7.5A，18223m3/h,446Pa,4kw,960rpm
	台
	1
	
	
	

	6
	自动排气活门
	PS-D250  Q=800m3/h 
	个
	21
	
	
	

	7
	变径
	470*250
	个
	21
	
	
	

	8
	油网除尘器
	LWP-X型 管式安装6400m3/h 
	组
	5
	
	
	

	9
	过滤吸收器
	RFP型-1000，Q=1000m3/h
	台
	15
	
	
	

	10
	手动密闭阀
	D560
	个
	20
	
	
	

	11
	手动密闭阀
	D441
	个
	15
	
	
	

	12
	手动密闭阀
	D315
	个
	1
	
	
	

	13
	插 板 阀
	D441
	个
	5
	
	
	

	14
	插 板 阀
	D560
	个
	5
	
	
	

	15
	插 板 阀
	630*500
	个
	5
	
	
	

	16
	换气堵头
	D441
	个
	5
	
	
	

	17
	消 声 器
	630*320
	个
	2
	
	
	

	18
	消 声 器
	500*400
	个
	3
	
	
	

	19
	消 声 器
	630*500
	个
	5
	
	
	

	20
	消 声 器
	500*320
	个
	5
	
	
	

	21
	70℃防火阀
	630*320
	个
	3
	
	
	

	22
	70℃防火阀
	500*400
	个
	3
	
	
	

	23
	70℃防火阀
	630*500
	个
	5
	
	
	

	24
	70℃防火阀
	500*320
	个
	4
	
	
	

	25
	70℃防火阀
	400*320
	个
	2
	
	
	

	26
	70℃防火阀
	320*200
	个
	1
	
	
	

	27
	70℃防火阀
	400*200
	个
	1
	
	
	

	28
	手动蝶阀
	320*200
	个
	1
	
	
	

	29
	止回阀
	D200
	个
	1
	
	
	

	30
	单层百叶风口
	400*200
	个
	22
	
	
	

	31
	单层百叶风口
	800*400
	个
	1
	
	
	

	32
	单层活动百叶风口
	1000*800
	个
	1
	
	
	

	33
	双层活动百叶风口
	1500*1000
	个
	1
	
	
	

	34
	防火百叶风口
	400*400
	个
	1
	
	
	

	35
	测压装置
	DN15
	套
	5
	
	
	

	36
	滤尘器压差测量管
	DN15
	个
	10
	
	
	

	37
	放射性监测取样管
	DN32
	个
	5
	
	
	

	38
	尾气监测取样管
	DN15
	个
	5
	
	
	

	39
	风量测量装置
	D441
	套
	5
	
	
	

	40
	阻力测量管
	DN15
	个
	30
	
	
	

	41
	碳管风管
	3mm
	㎡
	342
	
	
	

	42
	镀锌风管
	0.75-1mm
	㎡
	295
	
	
	

	43
	通风方式信号灯
	XSP
	个
	49
	
	
	

	44
	通风信号控制箱
	SFN
	个
	5
	
	
	

	45
	防爆呼唤按钮
	
	个
	5
	
	
	

	46
	通风信号控制线
	
	米
	850
	
	
	

	47
	防爆地漏
	DN80
	 个
	29
	
	
	

	48
	战时进风机控制箱
	AZJF-EZJF
	 个
	5
	
	
	

	49
	战时排风机控制箱
	AZPF-EZPF
	 个
	5
	
	
	

	50
	战时风机控制线
	ZRBV-4*2.5 SC20
	米
	75
	
	
	

	51
	电站风机电源线
	ZRBV-4*6-SC25
	米
	25
	
	
	


未尽事项详见设计施工图纸。
三、询价要求
1、工期要求：
1.1本项目施工工期要求签订合同后7日内人员及材料进场，根据甲方要求以现有施工图纸内容施工，总工期20天，在技术条件允许情况下无条件满足业主及询价方的工期要求。
1.2 报价方以询价方工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经询价人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非询价人、报价人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
[bookmark: _GoBack]b. 报价人以书面形式提出申请，但仍未能从询价方获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 询价人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的人防工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由报价人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起询价人的损失，均由报价人承担。
2.2在施工过程中由询价方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予报价方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
3、安全文明施工要求：
3.1报价人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向询价人报告，询价人亦有权对安全隐患提出整改意见；报价人未及时整改的，询价人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同报价人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由报价人承担主要责任，并承担所有95%的损失，询价人承担连带责任，并承担5%的损失。在询价人与报价人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。。
3.2  报价人必须服从询价人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与询价人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，设备到场后支付设备款30%，安装无进度款，待验收合格取得特种设备使用标识和特种设备使用登记证后15日内支付至合同总价的60%，该工程竣工验收后付至结算价的95%，余下5%为质量保证金，2年质量保修期满以后无息付清。报价方在领取工程款前，必须向询价方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
5、报价要求：
5.1 综合单价包干形式（所有材料机械均由报价人提供），报价人应结合现场已施工情况，充分考虑现场交叉作业等，综合单价包括但不限于按照询价方提供的询价文件保质保量按询价人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、所有检测费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
5.2 品牌要求：优质品牌。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量按选定报价文件单价进行结算。
7、其他要求：
7.1报价人需按询价人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2报价人需服从询价人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3报价人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4报价人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5报价人需充分了解已预埋线管的实际情况及施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向询价人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6报价人恶意串通报价的，视为作废处理。报价人在签订合同施工全过程，询价人有权对签订合同报价人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同报价人原因造成质量问题的，由签订合同报价人自行承担结果及所发生的费用。
四、询价日程安排：
1、参加询价单位，于2024 年 8 月15 日上午10:00 时，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取询价资料进行报名，截止 2024年 8 月26日上午10:00时报名结束。
2、投标文件送达时间：2024年8月26日上午10：00前。
3、地址：安徽省淮南市田区新舜大厦7楼开标室。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含详细工艺做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械、人员数量等清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、报价单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、报价单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《报价书》（详见询价文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（报价人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与询价文件后现场负责人联系。）
2.3、其他说明
（1）报价人的品牌、规格必须满足设计及使用要求。
（2）报价人详细说明：施工用材料等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）报价单位必须在接到报价通知书后3日内，向询价人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由询价单位进行确认。
（5）设备的保修期为工程竣工验收合格之日起二年，质保期间，报价人应免费负责维护。
（6）报价人能提供２４小时全天候召修服务，接到故障电话后24小时内赶到现场维修。
（7）报价人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。
（8）提供详细的售后服务承诺书，并列出保修期过后维护及保养服务费用。
六、询价其他说明：
1、报价人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金贰万元。（打款时请注明：泰府名邸（二期）复工续建项目人防防化设备制作安装报名保证金）。
2、报价保证金汇缴及退付以转账形式进行。报价保证金款项必须从报价人的账户中汇出。报价保证金必须在报名日期截止前到达淮南新启昂建设工程有限公司银行账户。
名称：淮南新启昂建设工程有限公司
账号：344071100013000374109
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
地址：安徽省淮南市潘集区田集街道政务新区北京路与齐云山路交叉口原潘集地税局大楼405
如被选定为成交报价人，询价人将不退还报价人报价保证金，此报价保证金贰万元将做为履约保证金。如未被选中的报价人，询价人将在开启报价文件后10个工作日内退还报价人报价保证金。
3、报价人必须认真检查、清点领取的询价文件，确定是否与承包范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，报价人必须立即通知询价人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、报价人不得在未经授权之前对询价文件的内容作任何修改或删节，否则其报价文件将作废而不被接受。
5、报价人须将上述报价文件一式两份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论报价人的报价结果如何，报价人应自行承担报价所发生的任何费用。
7、本工程的报价有效期为报价截止日起计30个日历天以内。
8、报价后，若询价单位对报价文件有疑问，询价人可通知报价单位进行询问。
9、询价人不须对未报价人做不报价的解释；但会电话通知不报价或报价结果。
10. 确定报价：本次询价为满足三家及以上经综合评价考察合格后，合理优质低价报价，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。
七、询价声明：
1、本次询价，询价人设有最高报价限价并在开启报价时公布，超过最高限价的报价将被否定。
2、再次强调：严禁报价人以任何类似围标、串标形式的行为，如发现报价人有类似围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
3、报价文件要求提供材料品牌，在施工中报价人必须按所提供的材料品牌进行施工。
4、本次询价在公司官网上发布询价公告及询价文件，询价人对本次询价具有解释权。
附件:1：《报价书》
附件2：法人授权委托书
询价人联系地址： 淮南新启昂建设工程有限公司泰府名邸项目部    
联系人（商务）：  胡亮          
电话：  13956467462          
潘集项目联系人（现场负责人 ）： 钱维亮19930115074 





附件1：	
报价书
淮南新启昂建设工程有限公司：
根据已收到泰府名邸项目（二期）复工续建项目人防防化设备制作安装的询价文件，我单位经考察现场和研究上述工程询价文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	电动离心风机
	T4-72-5,1450rpm，6091m3/h,641Pa,2.2KW
	台
	5
	
	
	

	2
	电动离心风机
	T4-79-3,2900rpm，2900m3/h,1069Pa,1.5KW
	台
	5
	
	
	

	3
	低噪声混流风机
	HL3-2A-4.5A,66dB(A)，4945m3/h,431Pa,1.1KW,1450rpm
	台
	5
	
	
	

	4
	低噪声混流风机(电站进风)
	HL3-2A-7.5A，20135m3/h,396Pa,4kw,960rpm
	台
	1
	
	
	

	5
	低噪声混流风机(电站排风)
	HL3-2A-7.5A，18223m3/h,446Pa,4kw,960rpm
	台
	1
	
	
	

	6
	自动排气活门
	PS-D250  Q=800m3/h 
	个
	21
	
	
	

	7
	变径
	470*250
	个
	21
	
	
	

	8
	油网除尘器
	LWP-X型 管式安装6400m3/h 
	组
	5
	
	
	

	9
	过滤吸收器
	RFP型-1000，Q=1000m3/h
	台
	15
	
	
	

	10
	手动密闭阀
	D560
	个
	20
	
	
	

	11
	手动密闭阀
	D441
	个
	15
	
	
	

	12
	手动密闭阀
	D315
	个
	1
	
	
	

	13
	插 板 阀
	D441
	个
	5
	
	
	

	14
	插 板 阀
	D560
	个
	5
	
	
	

	15
	插 板 阀
	630*500
	个
	5
	
	
	

	16
	换气堵头
	D441
	个
	5
	
	
	

	17
	消 声 器
	630*320
	个
	2
	
	
	

	18
	消 声 器
	500*400
	个
	3
	
	
	

	19
	消 声 器
	630*500
	个
	5
	
	
	

	20
	消 声 器
	500*320
	个
	5
	
	
	

	21
	70℃防火阀
	630*320
	个
	3
	
	
	

	22
	70℃防火阀
	500*400
	个
	3
	
	
	

	23
	70℃防火阀
	630*500
	个
	5
	
	
	

	24
	70℃防火阀
	500*320
	个
	4
	
	
	

	25
	70℃防火阀
	400*320
	个
	2
	
	
	

	26
	70℃防火阀
	320*200
	个
	1
	
	
	

	27
	70℃防火阀
	400*200
	个
	1
	
	
	

	28
	手动蝶阀
	320*200
	个
	1
	
	
	

	29
	止回阀
	D200
	个
	1
	
	
	

	30
	单层百叶风口
	400*200
	个
	22
	
	
	

	31
	单层百叶风口
	800*400
	个
	1
	
	
	

	32
	单层活动百叶风口
	1000*800
	个
	1
	
	
	

	33
	双层活动百叶风口
	1500*1000
	个
	1
	
	
	

	34
	防火百叶风口
	400*400
	个
	1
	
	
	

	35
	测压装置
	DN15
	套
	5
	
	
	

	36
	滤尘器压差测量管
	DN15
	个
	10
	
	
	

	37
	放射性监测取样管
	DN32
	个
	5
	
	
	

	38
	尾气监测取样管
	DN15
	个
	5
	
	
	

	39
	风量测量装置
	D441
	套
	5
	
	
	

	40
	阻力测量管
	DN15
	个
	30
	
	
	

	41
	碳管风管
	3mm
	㎡
	342
	
	
	

	42
	镀锌风管
	0.75-1mm
	㎡
	295
	
	
	

	43
	通风方式信号灯
	XSP
	个
	49
	
	
	

	44
	通风信号控制箱
	SFN
	个
	5
	
	
	

	45
	防爆呼唤按钮
	
	个
	5
	
	
	

	46
	通风信号控制线
	
	米
	850
	
	
	

	47
	防爆地漏
	DN80
	 个
	29
	
	
	

	48
	战时进风机控制箱
	AZJF-EZJF
	 个
	5
	
	
	

	49
	战时排风机控制箱
	AZPF-EZPF
	 个
	5
	
	
	

	50
	战时风机控制线
	ZRBV-4*2.5 SC20
	米
	75
	
	
	

	51
	电站风机电源线
	ZRBV-4*6-SC25
	米
	25
	
	
	

	
	总价合计
	


注：提供9%增值专用税。
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、水电费、利润、税金、技术措施费、机械费、检测费、安全文明施工费等一切费用。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。
3、按询价文件要求承包上述工程的施工、竣工及专项验收。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内人员、材料进场开始施工，按照询价方工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照询价人最新的施工组织设计安排生产力。
6、除非另外达成协议并生效，你方的询价文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
7、我方承诺工期：签订合同后     日内人员、材料进场。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：







附件2：
法人授权委托书 

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理泰府名邸项目（二期）复工续建项目人防防化设备制作安装工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。
