
淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料（二次）招标文件

















二〇二六年三月三十日



淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包工程，本工程包括外墙真石漆、外墙保温及，内墙涂料及天棚涂料，本招标文件是各投标人编制投标文件的依据，也是今后招标人与投标人签订分包合同的依据。
一、工程概况
1、 工程名称：淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料（二次）
2、工程地点：淮南市大通区九龙岗镇206国道西侧龙王山境内
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式:  综合单价形式(包工包料)
二、工程内容及招标范围：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包验收、包质量、包安全、包文明施工等所有与本工程相关的一切工作内容（现场产生的水电费由招标单位承担），并由中标方自供材料的形式承包施工。
2、本次招标范围：
中标人须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供招标范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用（现场产生的水电费由招标单位承担）。
工程量一览表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单位（元）

	
	
	
	
	
	含税单价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	服务中心
	
	
	
	

	1
	保温隔热墙面
	1．保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚岩棉条复合板（TR100，A级）
2．增强网及抗裂防水砂浆种类：6mm 厚专用抗裂砂浆;抹面胶浆复合300g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(首层涂料饰面);内铺160g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(压入两层耐碱玻纤网格布复合300g/m2+160g/m2(首层)、160g/m2+160g/m2
3．粘结材料种类及做法：采用专用胶粘剂粘接
	m2
	718.330
	
	

	2
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	1055.130
	
	

	3
	抹灰面油漆
	1．白色无机涂料（一底两面）
2．刮2mm厚腻子抹平
	m2
	2989.280
	
	

	
	配电房
	
	
	
	

	4
	抹灰面油漆
	1．部位：内墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	222.750
	
	

	5
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	122.810
	
	

	6
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	212.020
	
	

	
	消防泵房
	
	
	
	

	7
	抹灰面油漆
	1．部位：泵房、楼梯间及走道墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	199.250
	
	

	8
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	58.630
	
	

	9
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	13.270
	
	

	
	节点工程
	
	
	
	

	10
	山栖苑景墙一
	1．部位：山栖苑景墙一
2．高度：2.735m
3．饰面材料种类：外刷白色外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.900
	
	

	11
	水沁苑景墙一
	1．部位：水沁苑景墙一
2．高度：2.17m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍+喷5厚米黄色真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.600
	
	

	12
	钟鸣苑景墙一
	1．部位：钟鸣苑景墙一
2．高度：3.51m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	43.100
	
	

	13
	钟鸣苑景墙二
	1．部位：钟鸣苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	55.500
	
	

	14
	灵韵苑景墙一
	1．部位：灵韵苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	15
	灵韵苑景墙二
	1．部位：灵韵苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	16
	灵韵苑景墙三
	1．部位：灵韵苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	17
	灵韵苑景墙四
	1．部位：灵韵苑景墙四
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	18
	万安苑景墙一
	1．部位：万安苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆        4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.100
	
	

	19
	万安苑景墙二
	1．部位：万安苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：2真石漆饰面
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.900
	
	

	20
	万安苑景墙三
	1．部位：万安苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	20.300
	
	

	21
	古雅苑景墙一
	1．部位：古雅苑景墙一
2．高度：4.185m
3．．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	22
	古雅苑景墙二
	1．部位：古雅苑景墙二
2．高度：3.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.900
	
	

	23
	长思苑景墙一
	1．部位：长思苑景墙一
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	37.400
	
	

	24
	青云苑景墙一
	1．部位：青云苑景墙一
2．高度：2.81m
3.饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	34.800
	
	

	25
	青云苑景墙二
	1．部位：青云苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	52.800
	
	

	26
	青云苑景墙三
	1．部位：青云苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.500
	
	

	27
	福泽苑景墙一
	1．部位：福泽苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	25.600
	
	

	28
	福泽苑景墙二
	1．部位：福泽苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	22.300
	
	

	29
	福泽苑景墙三
	1．部位：福泽苑景墙三
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	18.100
	
	

	30
	绵延苑景墙一
	1．部位：绵延苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	31
	绵延苑景墙二
	1．部位：绵延苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	33.500
	
	

	32
	绵延苑景墙三
	1．部位：绵延苑景墙三
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆．4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	24.300
	
	

	33
	绵延苑景墙四
	1．部位：绵延苑景墙四
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	41.900
	
	

	34
	围墙
	1．部位：围墙
2．高度：3.3m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	64.320
	
	

	35
	围墙+挡土墙
	1．部位：围墙+挡土墙
2．围墙高度：3.3m
3．地面高差：0-1.5m
4．挡土墙高度：H=3m
5．饰面材料种类：专用渗透性墙固底漆,刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
6．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	183.640
	
	

	36
	东入口门楼抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：面层涂料一道;主层涂料一道;底层涂料一道(抗碱封闭底漆);
	m2
	1400.640
	
	

	37
	东入口门楼满刮腻子
	1．腻子种类：刮涂柔性耐水腻子
	m2
	1400.640
	
	

	38
	东入口门楼满刮腻子
	1．腻子种类：3mm厚面层耐水腻子
	m2
	2019.690
	
	

	39
	东入口门楼抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料(一底两面)
	m2
	2019.690
	
	

	40
	铁艺篱笆外墙真石漆
	1．基层类型：满批腻子
2．油漆品种、刷漆遍数：白色真石漆
	m2
	150.740
	
	

	41
	铁艺篱笆抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：防水罩面漆
	m2
	150.740
	
	

	总价：大写              小写           含   %增值税





三、招标要求
1.1工期要求：服务中心等单体工程工期20天，节点单体工程工期7天
1.2投标方以招标人工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标人获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 招标人同意工期顺延的其他情况。
2、工程质量：
2.1本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由投标人无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起招标人的损失，均由投标人承担。
2.2在施工过程中由招标人、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予投标方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
2.3施工质量合格 ，并保证通过当地建筑节能工程专项验收。（质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据）。 
3、安全文明施工要求：
3.1投标人应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向招标人报告，招标人亦有权对安全隐患提出整改意见；投标人未及时整改的，招标人有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同投标人承担。施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由投标人承担主要责任，并承担所有95%的损失，招标人承担次要责任，并承担5%的损失。在招标人与投标人对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。。
3.2  投标人必须服从招标人现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与招标人对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
4、工程款支付：
本工程无预付款，按月支付，每月支付当月实际工程量的70%，待初验合格后支付至85%，该工程竣工验收合格后付至97%,余下3%为质量保证金，两年质保期满后无息付清。投标方在领取工程款前，必须向招标人提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
本项目实行工人工资银行代发制度，每月按实名制考勤工人按工作天数代发工资，按已验收合格工程进度计划进行支付；招标人财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。代发工人工资从最近一批工程劳务进度款全额扣除。
乙方每月25日报送进度申请，并提供详细工程量计算式
5、投标要求：
5.1综合单价包干形式（所有材料机械均由投标人提供），综合单价包括但不限于按照招标人提供的招标文件保质保量按招标人要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。
6、工程结算要求：
以实际施工工程量*投标文件单价进行结算，如部分工程量未施工，不得以此要求提高投标文件单价
7、其他要求：
7.1投标人需按招标人的要求编制工程施工方案，并及时报送与本工程有关的各种报表等资料。
7.2投标人需服从招标人现场人员的统一指挥，按设计施工图和规范要求组织施工，确保工程质量和施工安全。
7.3投标人保证施工现场符合文明施工的要求。
7.4投标人需做好日常施工资料的收集整理工作，保证交工资料的完善准确。
7.5投标人需充分了解施工现场内供水、供电、运输等条件，成交后不得以不完全了解现场状况为由，而向招标人提出额外的费用补偿或延长施工期限。
7.6投标人恶意串通报价的，视为作废处理。投标人在签订合同施工全过程，招标人有权对签订合同投标人的人力、机械、材料进行不定时监督检查，并对到场材料进行抽样送检，因签订合同投标人原因造成质量问题的，由签订合同投标人自行承担结果及所发生的费用。
四、招标日程安排
参加招标单位，于2026年3月30日，登录安徽新集矿山建设工程有限公司网站www.ahxjjg.com领取招标资料进行报名，截止2026年4月8日上午10时送达。逾期送达的投标文件被拒绝。2026年4月8日10时当众开启各方投标文件。
五、报价文件组成：
报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。
1、技术文件：
1.1、技术文件的编制
1.2、总说明
1.3、施工专项方案包括：
①施工技术方案；（必备，缺项则报价文件作废。若方案经评审不合格，不再进入商务报价评审，技术文件内必须包含详细工艺做法）
② 详细的施工进度计划及确保计划实施的措施；
③ 拟投入本工程的施工机械、人员数量等清单；
④ 确保安全与文明施工的技术措施。
1.4、投标单位的营业执照、资法人身份证明资料；
1.5、投标单位近三年类似工程经验和业绩等详细资料；
2、商务文件：
2.1、《投标文件》（详见招标文件附件一）；
2.2、《工程报价明细表》（投标人为准确报价若需要踏勘现场或者需要查阅有关图纸，请直接与招标文件后现场负责人联系。）
2.3、其他说明
（1）本技术规格及要求均为基本要求，投标人可投与之同档次或更高档次的相应材料，低于该档次将导致报价无效。
（2）投标人详细说明：涂料及腻子材料等须为优质产品。
（3）在报价内所能提供的备品备件列表注明。 
（4）投标单位必须在接到报价通知书后3日内，向招标人提供完整的报价产品的样品及相关资料，由招标单位进行确认。
六、招标其他说明：
1、投标人必须在报名日期截止前缴纳报价保证金，保证金壹万元。
2、投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。投标保证金必须在报名日期截止前到达安徽新集建设工程有限公司银行账户。

名称：安徽新集矿山建设工程有限公司
账号：181205791225  
开户行：中国银行淮南新集支行
地址：淮南市毛集实验区工业园区
如投标被采纳，招标人将不退还投标保证金，投标保证金转为履约保证金。履约保证金为中标价的10%，不足部分另行转帐。履约保证金必须从投标人的账户中汇出，履约保证金必须在合同签订前到达安徽新集矿山建设工程有限公司银行账户。如未被采纳，招标人将在开标后10个工作日内退还投标人投标保证金。
3、投标人必须认真检查、清点领取的招标文件，确定是否与招标范围相符，如有任何缺漏、字迹不清楚等，投标人必须立即通知招标人，以便纠正上述的缺漏、字迹不清楚等。
4、投标人不得在未经授权之前对招标文件的内容作任何修改或删节，否则其投标文件将作废而不被接受。
5、投标人须将上述投标文件一式四份加盖单位公章及法人代表或法人委托人印鉴后装于密封的封袋内并加盖骑缝章。
6、不论投标人的投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。
7 、投标后，若招标单位对投标文件有疑问，招标人可通知投标单位进行询标。
8、本次招标，招标人设有最高投标限价并在开标时公布，超过最高限价的投标将被否定。
9、定标：本次招标达到三家及以上公司前来投标，进行合理低价中标（不保证最低价中标），如不足三家，两家转为竞争性谈判，一家转为单一谈判。。
10、再次强调：严禁投标人以任何形式围标、串标，如发现投标人有围标、串标行为，没收投标保证金，永久清理出招标人合作供应商范围，并由投标人承担由此带来的所有责任。
11、本次招标在公司官网上发布招标公告及招标文件，招标人对本次招标具有解释权。
12、投标单位必须具备建筑装饰装修资质贰级或者防腐保温工程专业承包资质贰级具有独立法人资质。
附件:1：《投标文件》及《工程报价明细表》
附件2：法人授权委托书
施工现场负责人（技术）： 赵路  电话： 18063001600 
[bookmark: _GoBack]监督电话： 0554-2696002 































附件1：	
投标文件
安徽新集矿山建设工程有限公司：
根据已收到淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方报价如下：
工程报价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单位（元）

	
	
	
	
	
	含税单价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	服务中心
	
	
	
	

	1
	保温隔热墙面
	1．保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚岩棉条复合板（TR100，A级）
2．增强网及抗裂防水砂浆种类：6mm 厚专用抗裂砂浆;抹面胶浆复合300g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(首层涂料饰面);内铺160g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(压入两层耐碱玻纤网格布复合300g/m2+160g/m2(首层)、160g/m2+160g/m2
3．粘结材料种类及做法：采用专用胶粘剂粘接
	m2
	718.330
	
	

	2
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	1055.130
	
	

	3
	抹灰面油漆
	1．白色无机涂料（一底两面）
2．刮2mm厚腻子抹平
	m2
	2989.280
	
	

	
	配电房
	
	
	
	

	4
	抹灰面油漆
	1．部位：内墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	222.750
	
	

	5
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	122.810
	
	

	6
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	212.020
	
	

	
	消防泵房
	
	
	
	

	7
	抹灰面油漆
	1．部位：泵房、楼梯间及走道墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	199.250
	
	

	8
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	58.630
	
	

	9
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	13.270
	
	

	
	节点工程
	
	
	
	

	10
	山栖苑景墙一
	1．部位：山栖苑景墙一
2．高度：2.735m
3．饰面材料种类：外刷白色外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.900
	
	

	11
	水沁苑景墙一
	1．部位：水沁苑景墙一
2．高度：2.17m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍+喷5厚米黄色真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.600
	
	

	12
	钟鸣苑景墙一
	1．部位：钟鸣苑景墙一
2．高度：3.51m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	43.100
	
	

	13
	钟鸣苑景墙二
	1．部位：钟鸣苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	55.500
	
	

	14
	灵韵苑景墙一
	1．部位：灵韵苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	15
	灵韵苑景墙二
	1．部位：灵韵苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	16
	灵韵苑景墙三
	1．部位：灵韵苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	17
	灵韵苑景墙四
	1．部位：灵韵苑景墙四
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	18
	万安苑景墙一
	1．部位：万安苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆        4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.100
	
	

	19
	万安苑景墙二
	1．部位：万安苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：2真石漆饰面
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.900
	
	

	20
	万安苑景墙三
	1．部位：万安苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	20.300
	
	

	21
	古雅苑景墙一
	1．部位：古雅苑景墙一
2．高度：4.185m
3．．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	22
	古雅苑景墙二
	1．部位：古雅苑景墙二
2．高度：3.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.900
	
	

	23
	长思苑景墙一
	1．部位：长思苑景墙一
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	37.400
	
	

	24
	青云苑景墙一
	1．部位：青云苑景墙一
2．高度：2.81m
3.饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	34.800
	
	

	25
	青云苑景墙二
	1．部位：青云苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	52.800
	
	

	26
	青云苑景墙三
	1．部位：青云苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.500
	
	

	27
	福泽苑景墙一
	1．部位：福泽苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	25.600
	
	

	28
	福泽苑景墙二
	1．部位：福泽苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	22.300
	
	

	29
	福泽苑景墙三
	1．部位：福泽苑景墙三
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	18.100
	
	

	30
	绵延苑景墙一
	1．部位：绵延苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	31
	绵延苑景墙二
	1．部位：绵延苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	33.500
	
	

	32
	绵延苑景墙三
	1．部位：绵延苑景墙三
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆．4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	24.300
	
	

	33
	绵延苑景墙四
	1．部位：绵延苑景墙四
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	41.900
	
	

	34
	围墙
	1．部位：围墙
2．高度：3.3m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	64.320
	
	

	35
	围墙+挡土墙
	1．部位：围墙+挡土墙
2．围墙高度：3.3m
3．地面高差：0-1.5m
4．挡土墙高度：H=3m
5．饰面材料种类：专用渗透性墙固底漆,刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
6．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	183.640
	
	

	36
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：面层涂料一道;主层涂料一道;底层涂料一道(抗碱封闭底漆);
	m2
	1400.640
	
	

	37
	满刮腻子
	1．腻子种类：刮涂柔性耐水腻子
	m2
	1400.640
	
	

	38
	满刮腻子
	1．腻子种类：3mm厚面层耐水腻子
	m2
	2019.690
	
	

	39
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料(一底两面)
	m2
	2019.690
	
	

	40
	外墙真石漆
	1．基层类型：满批腻子
2．油漆品种、刷漆遍数：白色真石漆
	m2
	150.740
	
	

	41
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：防水罩面漆
	m2
	150.740
	
	

	总价：大写              小写           含   %增值税




注：
1、以上总价内包括完成本分包工程内的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、技术措施费、机械费、材料检测费、安全文明施工费等一切费用（水电费不含报价内）。
2、本报价已包括完成施工所需的全部费用。报价为综合单价包干。
3、按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工。
4、工期及质量承诺：一旦我方被选定为成交人，我方保证在合同签订后7天内腻子材料进场开始施工，按照招标人工期要求完工，并确保工程质量符合设计图纸及规范要求。推迟工期3天以内，按1000元/天进行罚款，推迟超过3天，按2000元/天进行处罚。
5、我司承诺：按照招标人最新的施工组织设计安排生产力，我司自愿接受招标人取消我司资格及罚没报价保证金。
6、如果我方被选定为成交人，报价保证金壹拾万元将做为履约保证金。如果我方违约，我方同意将履约保证金作为违约金的一部分，你方有权不予返还。
7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。
8、我方承诺工期：签订合同后     日内材料进场，总工期      天。
注：工期承诺作为报价评比的依据。
报价单位：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
邮政编码：
电话、传真：
开户银行名称、帐号：
开户行地址：










附件2：
法人授权委托书 

我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。
委托单位名称：（盖章） 
法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日 
注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交招标人存卷。










淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料专业分包工程
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安徽新集矿山建设工程有限公司 
年    月     日



专业分包合同
甲方（全称）：安徽新集矿山建设工程有限公司                                                          
乙方（全称）：                               
依照《中华人民共和国建筑法》、《民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在不违反工程总承包合同要求的前提下，甲乙双方就工程专业分包事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料专业工程
2、工程地点：淮南市大通区九龙岗镇206国道西侧龙王山境内
3、施工单位：安徽新集矿山建设工程有限公司
4、计价方式： 综合单价形式(包工包料)
二、  合同范围、工作内容包括：
1、承包方式：
包工、包料、包机械、包工期、包验收、包质量、包安全、包文明施工等所有与本工程相关的一切工作内容，并由乙方自供材料的形式承包施工。
2、合同范围：
乙方须按照相关规范要求进行施工，确保验收通过，并提供合同范围内所需的一切资料，材料检测资料、检测费用检测费用（现场产生的水电费由甲方承担）。

工程量一览表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单位（元）

	
	
	
	
	
	含税单价
	含税总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	服务中心
	
	
	
	

	1
	保温隔热墙面
	1．保温隔热材料品种、规格及厚度：60mm厚岩棉条复合板（TR100，A级）
2．增强网及抗裂防水砂浆种类：6mm 厚专用抗裂砂浆;抹面胶浆复合300g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(首层涂料饰面);内铺160g/m2耐碱玻纤网格布+160g/m2耐碱玻纤网格布(压入两层耐碱玻纤网格布复合300g/m2+160g/m2(首层)、160g/m2+160g/m2
3．粘结材料种类及做法：采用专用胶粘剂粘接
	m2
	718.330
	
	

	2
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	1055.130
	
	

	3
	抹灰面油漆
	1．白色无机涂料（一底两面）
2．刮2mm厚腻子抹平
	m2
	2989.280
	
	

	
	配电房
	
	
	
	

	4
	抹灰面油漆
	1．部位：内墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	222.750
	
	

	5
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	122.810
	
	

	6
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	212.020
	
	

	
	消防泵房
	
	
	
	

	7
	抹灰面油漆
	1．部位：泵房、楼梯间及走道墙面
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	199.250
	
	

	8
	抹灰面油漆
	1．部位：天棚
2．白色无机涂料(一底两面)
3．3mm厚耐水腻子分遍找平
	m2
	58.630
	
	

	9
	外墙真石漆
	1．面层涂料一道
2．主层涂料一道
3．底层涂料一道(抗碱封闭底漆)
4．刮涂柔性耐水腻子,干燥后打磨
	m2
	13.270
	
	

	
	节点工程
	
	
	
	

	10
	山栖苑景墙一
	1．部位：山栖苑景墙一
2．高度：2.735m
3．饰面材料种类：外刷白色外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.900
	
	

	11
	水沁苑景墙一
	1．部位：水沁苑景墙一
2．高度：2.17m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍+喷5厚米黄色真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	26.600
	
	

	12
	钟鸣苑景墙一
	1．部位：钟鸣苑景墙一
2．高度：3.51m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	43.100
	
	

	13
	钟鸣苑景墙二
	1．部位：钟鸣苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	55.500
	
	

	14
	灵韵苑景墙一
	1．部位：灵韵苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	15
	灵韵苑景墙二
	1．部位：灵韵苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	16
	灵韵苑景墙三
	1．部位：灵韵苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	40.300
	
	

	17
	灵韵苑景墙四
	1．部位：灵韵苑景墙四
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	28.100
	
	

	18
	万安苑景墙一
	1．部位：万安苑景墙一
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆        4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.100
	
	

	19
	万安苑景墙二
	1．部位：万安苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：2真石漆饰面
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	56.900
	
	

	20
	万安苑景墙三
	1．部位：万安苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	20.300
	
	

	21
	古雅苑景墙一
	1．部位：古雅苑景墙一
2．高度：4.185m
3．．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	22
	古雅苑景墙二
	1．部位：古雅苑景墙二
2．高度：3.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.900
	
	

	23
	长思苑景墙一
	1．部位：长思苑景墙一
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	37.400
	
	

	24
	青云苑景墙一
	1．部位：青云苑景墙一
2．高度：2.81m
3.饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	34.800
	
	

	25
	青云苑景墙二
	1．部位：青云苑景墙二
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	52.800
	
	

	26
	青云苑景墙三
	1．部位：青云苑景墙三
2．高度：2.81m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	35.500
	
	

	27
	福泽苑景墙一
	1．部位：福泽苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	25.600
	
	

	28
	福泽苑景墙二
	1．部位：福泽苑景墙二
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	22.300
	
	

	29
	福泽苑景墙三
	1．部位：福泽苑景墙三
2．高度：2.4m
3．饰面材料种类：外喷真石漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	18.100
	
	

	30
	绵延苑景墙一
	1．部位：绵延苑景墙一
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	31.900
	
	

	31
	绵延苑景墙二
	1．部位：绵延苑景墙二
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	33.500
	
	

	32
	绵延苑景墙三
	1．部位：绵延苑景墙三
2．高度：4.185m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆．4.其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	24.300
	
	

	33
	绵延苑景墙四
	1．部位：绵延苑景墙四
2．高度：4.435m
3．饰面材料种类：外刷外墙乳胶漆4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m2
	41.900
	
	

	34
	围墙
	1．部位：围墙
2．高度：3.3m
3．饰面材料种类：刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
4．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	64.320
	
	

	35
	围墙+挡土墙
	1．部位：围墙+挡土墙
2．围墙高度：3.3m
3．地面高差：0-1.5m
4．挡土墙高度：H=3m
5．饰面材料种类：专用渗透性墙固底漆,刮柔性抗裂耐水腻子两遍、外喷白色/咖色外墙乳胶漆两遍+漏窗外喷咖色外墙乳胶漆两遍等
6．其他：未尽事宜具体详见设计图纸、招标文件、补遗等资料
	m
	183.640
	
	

	36
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：面层涂料一道;主层涂料一道;底层涂料一道(抗碱封闭底漆);
	m2
	1400.640
	
	

	37
	满刮腻子
	1．腻子种类：刮涂柔性耐水腻子
	m2
	1400.640
	
	

	38
	满刮腻子
	1．腻子种类：3mm厚面层耐水腻子
	m2
	2019.690
	
	

	39
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料(一底两面)
	m2
	2019.690
	
	

	40
	外墙真石漆
	1．基层类型：满批腻子
2．油漆品种、刷漆遍数：白色真石漆
	m2
	150.740
	
	

	41
	抹灰面油漆
	1．油漆品种、刷漆遍数：防水罩面漆
	m2
	150.740
	
	

	总价：大写              小写           含   %增值税



三、合同价款
本暂定合同价款人民币       元（大写：         ）。已具体验收的工程量为准，单价不变
综合单价包干形式（所有材料机械均由乙方提供），综合单价包括但不限于按照甲方提供的招标文件保质保量按甲方要求完成施工任务，验收直至移交的所有相关工作内容，施工过程中所需发生的人工、机械、材料、措施费、管理费、利润、税金等一切费用。税金计取必须是9%增值专用税。。
五、 工程款支付与结算
本工程无预付款，按月支付，每月支付当月实际工程量的70%，待初验合格后支付至85%，该工程竣工验收合格后付至97%,余下3%为质量保证金，两年质保期满后无息付清。乙方在领取工程款前，必须向甲方提交合法有效的增值税专用发票，否则，工程款不予支付。
本项目实行工人工资银行代发制度，每月按实名制考勤工人按工作天数代发工资，按已验收合格工程进度计划进行支付；甲方财务按照批准的工资表通过银行系统直接将工资发放至工人银行卡内。代发工人工资从最近一批工程劳务进度款全额扣除。
乙方每月25日报送进度申请，并提供详细工程量计算式
以实际施工工程量*投标文件单价进行结算，如部分工程量未施工，不得以此要求提高投标文件单价
六、工程质量标准
1、工程质量：合格
2、本工程严格按照设计图纸及国家现行的工程施工规范质量验收评定标准进行监督检查，若质量不符合标准，由乙方无条件进行返工，直至达到要求为准，返工所发生的费用和工期损失及由此引起甲方的损失，均由乙方承担。
3、在施工过程中由甲方、业主及监理发现工程质量问题或材料质量问题，视情节轻重分别给予乙方500～10000元罚款，对履犯不改的第二次两倍、第三次四倍……以此类推，所有罚款均在当次工程结算款中兑现。
4、施工质量合格 ，并保证通过当地建筑节能工程专项验收。（质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据）。 

七、工期
1.1工期要求：    天
1.2投标方以招标人工程进度计划为依据，必须确保各阶段计划地实现。
1.3  对于以下原因造成推迟工期的，经招标人确认，工期相应顺延。
a. 因战争、动乱、自然灾害或非招标人、投标人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b. 投标人以书面形式提出申请，但仍未能从招标人获得施工批示、图纸等，致使施工不能正常进行的；
c. 招标人同意工期顺延的其他情况。
八、安全文明施工要求
1、乙方应保证其在施工中符合国家《安全生产法》及与安全相关的法律法规，一旦发生安全事故，应立即向甲方报告，甲方亦有权对安全隐患提出整改意见；乙方未及时整改的，甲方有权自行或委托他人整改，发生的费用由签订合同乙方承担。
2、  乙方必须服从甲方现场管理，严格执行各项规章制度。进入工地必须戴好安全帽，特殊工种执证操作，认真严格执行国家及地方、业主与甲方对安全生产、文明施工的规定制度和要求。
九、安全生产要求 
1、 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
2、 乙方应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
3、 特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训合格后，必须持证上岗。
4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
5、 禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
十、重大伤亡及其他安全事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
2、施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由乙方承担主要责任，并承担所有95%的损失，甲方承担次要责任，并承担5%的损失。在甲方与乙方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
十一、其他
1、在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决。协商不成时，依法向工程所地人民法院提起诉讼。
2、如在乙方没有全面履行分包合同义务之前合同解除，则乙方接到通知后按甲方的要求撤离现场。
3、乙方保证在施工过程中使用的施工工艺、方法或使用的材料、设备不侵犯相关权利人的知识产权，如因侵犯相关权利人的行为致使甲方被相关权利人起诉的，相关损失由乙方承担，同时视作乙方违约，乙方向甲方支付合同总价 10 %的违约金。
4、招标文件、投标文件是合同的组成部分。
5、双方约定本合同一式六份份，甲方四份，乙方二份。
6、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。合同附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：（公章）                                  乙方：（公章）

单位名称：安徽新集矿山建设工程有限公司  单位名称：  
法定代表人/或代理人：                       法定代表人/或代理人：

开户银行：中国银行淮南新集支行            开户银行：
账号： 181205791225                       账号：
签约日期：                                签约日期：

附件：
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，安徽新集矿山建设工程有限公司(以下称甲方)与                (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行淮南市九龙文化陵园项目一期施工总承包外墙真石漆、外墙保温、内墙涂料及天棚涂料专业分包工程的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按         专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2. 追究乙方其他违约责任；
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
 
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：             

法定代表人或                                法定代表人或
授权代表：              (职务)              授权代表：             (职务)
姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             

廉政监督联系人                              廉政监督联系人
姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：                       












施工安全协议书
甲方：    安徽新集矿山建设工程有限公司      
乙方：                                      
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、甲方的责任：
1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。
2、对乙方施工人员进行安全教育，并对其进行考核。
3、对乙方施工进行安全技术交底。
4、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。
5、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。
6、督促检查乙方做好环境保护和文明施工工作。
7、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。
8、对乙方发生的一般事故，进行调查取证并提出处理和整改意见。
9、积极配合乙方在发生安全事故时的抢救工作。
二、乙方的责任：
1、应根据国家关于安全生产的有关规定和要求，严格执行《安全生产法》、《建筑法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方的相关管理制度，建立健全《安全生产管理体系》和《安全生产责任制》。
2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，必须做到无重伤以上事故,无重大机械伤害事故，无食物中毒事故，无火警事故。
3、 特殊工种操作人员及各工种操作人员须经有关部门培训合格后，必须持证上岗。
4、施工现场内使用的各类安全防护用品、用具、设备必须具有有关管理部门颁发的生产许可证的生产厂家的符合有关标准化的合格产品；安装、使用临时用电线路和用电设施、设备的，必须符合有关技术规范和安全操作规程。
5、认真贯彻安全生产方针，严格执行《钢结构设计规范》、《铝合金结构设计规范》、《建筑幕墙》、《玻璃幕墙工程技术规范》等有关规范要求，建立安全保障制度，落实责任、规范施工，保障安全。 
6、禁止在施工中违章指挥和违章作业。对可能影响人身安全的作业程序、作业条件、要提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。
三、其他
1、 发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出文字及影像记录。
2、施工过程中违反有关规定而发生人员伤亡、机械和财产损失等由乙方承担主要责任，并承担所有95%的损失，甲方承担次要责任，并承担5%的损失。在甲乙双方对事故责任认定有争议时，按政府有关部门的认定处理。
3、如乙方违反上述条款，经甲方提出整改后，乙方不进行及时有效整改时，甲方有权停止乙方现场施工；因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。
4、本协议一式六份份，甲方四份，乙方二份。
5、本协议自签定之日生效，施工结束后，本协议自动失效。

甲方：                                  乙方：


    年    月    日                          年    月     日 





　


