询价文件
现对于我公司施工的潘集豆制品产业园污水处设施工程室外管网采购进行询价，欢迎达到相应要求，具有较强实力的供应商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：潘集豆制品产业园污水处设施工程室外管网采购项目
2、 项目地点：淮南潘集平圩经济开发区
三、需求产品：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总 价（元）
	备注

	1
	焊接钢管
	详见清单
	/
	详见清单
	
	
	
成品防腐


	2
	管件（弯头及三通等）
	详见清单
	/
	详见清单
	
	
	不做防腐

	合计
	
	
	
	
	

	报价要求：报价方需提供成品防腐管道样品（样品统一按DN100管件为准，长度约500mm）

	防腐说明：低压碳钢焊接管材质为Q235-A，管件材质及壁厚同管道要求。管道需做除锈及防腐处理，两端头各预留100mm不做防腐要求，留作焊接接头操作距离，管件不做防腐要求：
1、钢制管道内径防腐：采用环氧沥青漆，涂层构造为二道底漆、二道面漆；
2、钢制管道外防腐：采用环氧沥青特强级防腐，刷底漆后，二布四油；
3、管道防腐涂敷前除锈Sa2.5级
4、报价要注明产品生产周期。


注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、具有产品生产资质生产商或具有此类产品经营范围的供货商，均可以参加，并需提供有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证书（三证合一营业执照）。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税（注明税点）、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准：质量必须符合行业标准规范的技术要求。
6、供货所需总周期为 / 天，分批次供货，并出具合格检验报告。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单（必须在询价评审前一天完成汇款），公司指定账户：开户行中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同后7个工作日内予以返还。
9、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
10、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
11、报价期间相关费用由报价人自理。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，根据实际供货量的95%结算，预留5%质保金待质保期届满无质量问题后（质保期2年），无息付清；付款组成方式采取70%承兑汇票，30%现金。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，按国标规范要求验收合格后，方可投入工程使用。根据供货验收合格数量据实结算。
3、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于    2020年 9 月 10 日，上午 11 时前，各报价单位把报价文件递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼供应部），逾期送达的报价文件被拒绝。 2020 年 9 月  10 日，上午 11 时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件(加盖企业公章)。
(2)询价响应文件字迹模糊不清(包括提交的各类复印件)。
(3)询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4)本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
(5)未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
2、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不可进行二次涨价。


安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：0554-2311037
日期： 2020 年 9 月 3 日

附件一                  
报价单
	 序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预计
数量
	单 价（元）
	总 价（元）
	备注

	1
	低压碳钢焊接钢管
	DN100 PN1.0MPa壁厚4.0mm
	M
	120
	
	
	
成品
防腐


	2
	低压碳钢焊接钢管
	DN150，PN1.0MPa壁厚4.5mm
	M
	160
	
	
	

	3
	低压碳钢焊接钢管
	DN200，PN1.0MPa壁厚5.0mm
	M
	210
	
	
	

	4
	低压碳钢焊接钢管
	DN250，PN1.0MPa壁厚6.0mm
	M
	73
	
	
	

	5
	低压碳钢焊接钢管
	DN300，PN1.0MPa壁厚6.0mm
	M
	112
	
	
	

	6
	低压碳钢焊接钢管
	DN350，PN1.0MPa壁厚6.0mm
	M
	35
	
	
	

	7
	低压碳钢焊接钢管
	DN400，PN1.0MPa壁厚6.0mm
	M
	110
	
	
	

	8
	低压碳钢焊接钢管
	DN500，PN1.0MPa壁厚7.0mm
	M
	76
	
	
	

	9
	90°弯头（短弯）
	DN100*4.0 PN1.0MPa
	个
	3
	
	
	

	10
	45°弯头（短弯）
	DN100*4.0 PN1.0MPa
	个
	3
	
	
	

	11
	90°弯头（短弯）
	DN150*4.5 PN1.0MPa
	个
	12
	
	
	

	12
	45°弯头（短弯）
	DN150*4.5 PN1.0MPa
	个
	1
	
	
	

	13
	90°弯头（短弯）
	DN200*5.0 PN1.0MPa
	个
	5
	
	
	

	14
	45°弯头（短弯）
	DN200*5.0 PN1.0MPa
	个
	4
	
	
	

	15
	90°弯头（短弯）
	DN250*6.0 PN1.0MPa
	个
	2
	
	
	

	16
	90°弯头（短弯）
	DN300*6.0 PN1.0MPa
	个
	6
	
	
	

	17
	60°弯头（短弯）
	DN300*6.0 PN1.0MPa
	个
	1
	
	
	

	18
	90°弯头（短弯）
	DN350*6.0 PN1.0MPa
	个
	2
	
	
	

	19
	90°弯头（短弯）
	DN400*6.0 PN1.0MPa
	个
	2
	
	
	

	20
	90°弯头（短弯）
	DN500*7.0 PN1.0MPa
	个
	4
	
	
	

	21
	45°弯头（短弯）
	DN500*7.0 PN1.0MPa
	个
	1
	
	
	

	22
	三通
	DN200*5.0 PN1.0MPa
	个
	1
	
	
	

	23
	三通
	DN300*6.0 PN1.0MPa
	个
	2
	
	
	

	24
	三通
	DN500*7.0 PN1.0MPa
	个
	1
	
	
	

	25
	变径
	DN200/100
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	26
	变径
	DN400/250
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	27
	变径
	DN400/350
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	28
	变径
	DN500/300
	个
	2
	
	壁厚同主管道一致
	

	29
	变径
	DN500/350
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	30
	变径
	DN500/400
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	31
	变径三通
	DN400/200
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	32
	变径三通
	DN500/200
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	33
	变径三通
	DN500/300
	个
	2
	
	壁厚同主管道一致
	

	34
	变径三通
	DN500/350
	个
	1
	
	壁厚同主管道一致
	

	35
	法兰盘（配螺栓）
	DN500 PN1.0MPa
	副
	1
	
	
	

	合计
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	报价要求：报价方需提供成品防腐管道样品（长度约300mm--500mm）

	防腐说明：低压碳钢焊接管材质为Q235-A，管件材质及壁厚同管道要求。管道需做除锈及防腐处理，两端头各预留100mm不做防腐要求，留作焊接接头操作距离，管件不做防腐要求：
1、钢制管道内径防腐：采用环氧沥青漆，涂层构造为二道环氧沥青底漆、二道环氧沥青面漆；
2、钢制管道外防腐：采用环氧沥青特强级防腐，刷底漆后，二布四油；
3、管道防腐涂敷前除锈Sa2.5级


说明：1、报价注明含增值税（注明税点）、运输费用、装卸等费用，生产周期及注明接受付款方式等要求。
2、管道内部不考虑防腐处理，需另行报价（单独报价或按比例下浮）。





                                         报价商名称：（章）
                                         报价日期：
附件二
法定代表人授权委托书
      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司工程承包分公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字或盖章）                      

授权代理人：（签字或盖章）                  
 
公司名称：（单位公章）                       
 
日  期：     年   月   日




（附授权代理人正反面身份证材料复印件）
