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询价人： 安徽新集矿山建设工程有限公司



二〇二一年六月十七日




安徽新集矿山建设工程有限公司根据工程需要，现对淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房钢结构围护系统材料进行采购询价，欢迎材料生产商前来洽谈、报价，具体事项如下：
一、项目名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房钢结构围护系统材料进行采购询价
二、项目地点：淮南市洛河经济开发区
三、材料名称、规格及要求：图纸中所表述的所有围护彩板、包边件及保温棉；
1、屋面彩板0.6mm厚475型(海蓝)，1.2mm钢支架，100mm厚16KG离心玻璃棉底面贴W38聚丙烯加筋贴面；
2、墙面外板0.5mm厚840型（象牙白），75mm厚16KG离心玻璃棉内侧贴加筋铝箔，墙面内板0.4mm厚900型（白灰）；
3、图纸中所表述的所有的包边折件；
4、彩卷品牌：宝钢、马钢（基板为热镀铝锌，所表述彩板厚度均为基板）；
5、提供材料全套资料（彩板、保温棉等复试报告），运费（货到施工现场）。
四、供货商资质及报价要求：
1、专业钢结构生产企业或钢彩板生产厂家均可以参加，需提供企业营业执照。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准：国家现行标准。
6、提供产品合格检验报告及相应样品。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、递交报价文件前需向我公司账户缴纳询价保证金贰万元，开户行：中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同后7个工作日内需缴纳履约保证金壹拾伍万元，我公司开具收款证明，在合同履行完成后退还。
9、报价方在提供报价文件时，需提供询价保证金贰万元回执单。
10、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
11、报价文件必须由单位法人或授权代理人签字盖章后有效，同时提供正式授权委托书。
12、报价期间相关费用由报价人自理。
13、供应商在合同签订后应立即准备材料，在询价人提供详细的材料规格尺寸及提货计划后需无条件按照询价人的要求执行供货周期，合同履行期间不能及时保障材料供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同并追究其相应的损失赔偿。
14、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
15、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
16、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，进场据实结算(屋面板，墙面外板，墙面内板等按照询价人提货计划分批次供应，每供应齐一个批次结算一个批次)；付款组成方式采取70%银行承兑汇票，30%现金。
2、报价人需按合同约定的供货期限进行供货，材料进场需进行验收，产品质量与颜色必须保证同样品一致，验收合格后，方可投入工程使用。根据供货数量据实结算。
3、全部材料供货完毕后，预留结算总价款3%的产品质量保证金，壹年后无产品质量问题，一次性无息返还。
4、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2021年 6月 24 日当天11.00时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼供应部），逾期送达的报价文件拒绝接收。2021年6月 24 日11时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项：
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4) 未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(5) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。

附件：1.《法人授权委托书》
2.《承诺书》
3.《材料项目报价表》






附件一
法人授权委托书

: 
我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房钢结构围护系统材料采购项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。








附件二
承诺书

致：                       公司：
感谢贵公司邀请我公司参加材料采购的报价，如有幸我公司中标，为确保供货，保质、保量按期完成供货任务，达到双方合作愉快的目的，我司特作如下承诺：
一、质量保证：
二、供货周期保证：
保证按照合同约定以及询价文件中要求完成供货任务。为表示我方的友好合作诚意，我方愿意…………（选填）

单位名称：                          （公章）               

 法定代表人：                   （签字或盖章）

 项目负责人：                       （签字）

 年   月   日
安徽新集矿山建设工程有限公司                   4#标准化厂房围护系统材料询价文件

第1页共7页
附件三


材料采购项目报价表
（封面）

工程名称：淮南清洁能云储运装备制造产业园4#标准化厂房工程

报价人（盖章）


企业法定代表人（盖章）


现场负责人（签字）


编  制  日  期   年   月   日



围护彩板、保温棉报价表
报价单位：（公章）    年  月  日
	序号
	项目名称
	单位
	工程量（约）
	单价（元）
	合价（元）
	规格型号及其它

	1
	屋面彩板
	㎡
	39640
	
	
	屋面彩板0.6mm厚YX51-475型；

	2
	屋面保温棉
	㎡
	37600
	
	
	100mm厚16KG离心玻璃棉底面贴W38聚丙烯加筋贴面；

	3
	墙面外板
	㎡
	10126
	
	
	墙面彩板0.5mm厚YX35-280-840型；

	4
	墙面内板
	㎡
	9594
	
	
	墙面彩板0.4mm厚YX15-225-900型；

	5
	墙面保温棉
	㎡
	10126
	
	
	75mm厚16KG离心玻璃棉侧面贴加筋铝箔；

	6
	包边折件
	㎡
	2800
	
	
	0.6mm厚彩板；

	7
	钢支架
	套
	58620
	
	
	YX51-475型彩板专用，厚度≥1.2mm；

	8
	小计
	
	
	
	
	元

	9
	税金
	项
	
	
	
	13%增值专用税。

	合  计
	
	
	
	
	元


注：1、本工程屋面彩板需直接压制到钢结构屋面（不可改变）。
2、 具体材料规格、要求及其它详见附图。
