询价文件
安徽新集矿山建设工程有限公司根据生产需要，现潘集豆制品产业园项目及毛集兰馨苑二期二标段项目需采购一批附属工程门，欢迎具有产品生产资质的生产商或具有此类产品经营范围的供货商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：潘集豆制品产业园项目及毛集兰馨苑二期二标段项目附属工程门采购
2、 项目地点：潘集豆制品产业园项目（潘集地区）施工现场
              毛集兰馨苑二期二标段项目（毛集）施工现场
3、 需求产品：
	工程名称
	类型
	设计编号
	洞口尺寸（mm）
	数量
	名称
	图集名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	锅炉房
	普通门
	M1523
	1500X2300
	4
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	潘集豆制品产业园项目

	
	
	M1023
	1000X2300
	1
	钢质平开门（内右开）
	
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	2
	钢制防火隔声门(专用门)（外双开）
	17J610-1
	
	
	

	
	丙级防火门
	FM 丙 1823
	1800X2300
	3
	钢质丙级防火门（外双开）
	12J609
	
	
	

	
	甲级防火门
	FM 甲 1823
	1800X2300
	1
	钢质甲级防火门（外双开）
	
	
	
	

	
	
	FM 甲 1523
	1500X2300
	2
	
	
	
	
	

	污泥胶水间
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢质平开门（内左开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M2125
	2100X2500
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM3636
	3600X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM4036
	4000X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	在线监控
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢制平开门（外左开）
	
	
	
	

	热交换站
	普通门
	M1827
	1800X2700
	2
	钢制平开门（外双开）
	
	
	
	

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1524
	1500X2400
	20
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1224
	1200X2400
	3
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	备注：1、报价含增值税发票(税点自报），含运费，装卸费，含制作安装费用。现场实地测量后进行生产安装。无预付款，接受承兑，付款方式为30％+70％承兑汇票。





注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、具有产品生产资质生产商或具有此类产品经营范围的供货商，均可以参加，并需提供有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证书（三证合一营业执照）。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税（注明税点）、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准应按照国家现行标准。
6、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
7、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单，公司指定账户：开户行中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同后7个工作日内予以返还。
8、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
9、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
10、报价期间相关费用由报价人自理。
11、供应商在中标后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
12、报价文件需提供正本一套，副本二套，装订成册，不得散装。
13、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，月度据实结算；付款组成方式采取70%承兑汇票，30%现金。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，按国标规范要求验收合格后，方可投入工程使用。根据供货数量据实结算。
3、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2021 年 12 月 16 日当天 15时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼供应部），逾期送达的报价文件被拒绝。2021年12月 16日15时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件(加盖企业公章)。
(2)询价响应文件字迹模糊不清(包括提交的各类复印件)。
(3)询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4)本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
(5)未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6)报价文件未装订成册的。
2、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
八、询价文件组成： 
1、报价单
2、法定代表人身份证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照
5、生产许可证或经销商授权委托书
安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：0554-2311037
日期：2021年12月13日
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附件一 
报价单
	工程名称
	类型
	设计编号
	洞口尺寸（mm）
	数量
	名称
	图集名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	锅炉房
	普通门
	M1523
	1500X2300
	4
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	潘集豆制品产业园项目

	
	
	M1023
	1000X2300
	1
	钢质平开门（内右开）
	
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	2
	钢制防火隔声门(专用门)（外双开）
	17J610-1
	
	
	

	
	丙级防火门
	FM 丙 1823
	1800X2300
	3
	钢质丙级防火门（外双开）
	12J609
	
	
	

	
	甲级防火门
	FM 甲 1823
	1800X2300
	1
	钢质甲级防火门（外双开）
	
	
	
	

	
	
	FM 甲 1523
	1500X2300
	2
	
	
	
	
	

	污泥胶水间
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢质平开门（内左开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M2125
	2100X2500
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM3636
	3600X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM4036
	4000X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	在线监控
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢制平开门（外左开）
	
	
	
	

	热交换站
	普通门
	M1827
	1800X2700
	2
	钢制平开门（外双开）
	
	
	
	

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1524
	1500X2400
	20
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1224
	1200X2400
	3
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	备注：1、以上报价含      增值税发票，含运费，装卸费，含制作安装费用。现场实地测量后进行生产安装。无预付款，接受承兑，付款方式为30％+70％承兑汇票。



                                       报价商名称：（章）
                                         报价日期：
附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：



附件三：
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）




潘集豆制品产业园项目及毛集兰馨苑二期二标段项目附属工程门采购合同













采购单位：   安徽新集矿山建设工程有限公司   
供货单位：                                  


潘集豆制品产业园项目及毛集兰馨苑二期二标段项目
附属工程门采购合同

需方：(以下简称为甲方)   安徽新集矿山建设工程有限公司    
供方：(以下简称为乙方)                                    
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程项目:
  1．工程名称: 潘集豆制品产业园项目及毛集兰馨苑二期二标段项目附属工程门采购合同
2．交货地点：潘集豆制品产业园项目施工现场、毛集兰馨苑二期二标段项目项目施工现场
3．货物名称: 附属工程门
4. 合同签订地：安徽省淮南市
二、产品名称、型号、数量、单价、合同总金额: 
	工程名称
	类型
	设计编号
	洞口尺寸（mm）
	数量
	名称
	图集名称
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	锅炉房
	普通门
	M1523
	1500X2300
	4
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	潘集豆制品产业园项目

	
	
	M1023
	1000X2300
	1
	钢质平开门（内右开）
	
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	2
	钢制防火隔声门(专用门)（外双开）
	17J610-1
	
	
	

	
	丙级防火门
	FM 丙 1823
	1800X2300
	3
	钢质丙级防火门（外双开）
	12J609
	
	
	

	
	甲级防火门
	FM 甲 1823
	1800X2300
	1
	钢质甲级防火门（外双开）
	
	
	
	

	
	
	FM 甲 1523
	1500X2300
	2
	
	
	
	
	

	污泥胶水间
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢质平开门（内左开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M2125
	2100X2500
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	M3036
	3000X3600
	1
	钢质平开门（外双开）
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM3636
	3600X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	
	
	JLM4036
	4000X3600
	1
	电动卷帘门
	03J611-4
	
	
	

	在线监控
	普通门
	M1021
	1000X2100
	1
	钢制平开门（外左开）
	
	
	
	

	热交换站
	普通门
	M1827
	1800X2700
	2
	钢制平开门（外双开）
	
	
	
	

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1524
	1500X2400
	20
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	毛集兰馨苑工程
	钢制单元门
	FDM1224
	1200X2400
	3
	外板厚0.8MM、内板厚0.6MM、门框厚1.2MM
	
	
	
	预留可视对讲机预留洞

	合计
	大写：
	

	备注：1、以上报价含      增值税发票，含运费，装卸费，含制作安装费用。现场实地测量后进行生产安装。无预付款，接受承兑，付款方式为30％+70％承兑汇票。



三、供货时间：
1．合同签订后，工期约      天左右，乙方应现场实地测量后进行生产安装。产品生产完成后可根据甲方项目实际进度情况分批发货，发货前甲方需提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货，不得耽误工程使用。
2．合同履行期间不能及时在双方商定的时间内保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
四、产品质量标准、验收标准及运输风险:
1．质量标准：本合同项下采购的产品质量应符合国家标准、行业标准及设计等级要求；乙方须提供原厂生产的、全新的、没有质量缺陷（如材质、工艺）的，完全符合本合同约定的质量，规格和性能等要求的合格产品。
2．在验收时，乙方应履行以下标准：
2.1、所供产品的包装应符合国家、行业的包装标准。同时，还应根据产品的特点和要求采取防潮、防雨、防腐蚀及防止其它损坏（如多次搬运、装卸及长途运输）的必要保护措施，已保证产品完好无损的交付甲方。
2.2、所供产品包装应有生产厂家的铭牌标识、产品型号、生产批号、数量、生产日期等，出厂资料包括但不限于产品出厂合格证、质量保证书等。
2.3、产品包装费用已包含在产品综合单价内，由乙方承担。如产品在运输过程中发生损坏和丢失时，产生的风险由乙方承担。(若乙方就在途产品投保，涉及赔偿的由乙方与保险公司交涉。保险公司是否理赔，不影响乙方向甲方承担赔偿责任)。
3．产品的质保期限为（非人为损坏的情况下）：产品自安装完毕完成之日起 2 年，在保修期内，非人为原因损坏的，乙方需无条件进行维修处理。 
4. 运输风险：产品运输由 乙 方负责，乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，根据甲方项目实际进度情况分批发货。每批次产品到现场，经现场验收合格后，乙方提供相应的增值税发票后，甲方负责15个工作日内办理付款手续并付款，每批次付款按当次批次金额的50%付款，待全部产品供应完毕并经安装验收合格后付至总货款的95%（如若全部产品到场验收后，3个月内未进行安装，甲方可先行办理相关款项，待具备安装条件后，乙方需安排专人安装工作），5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清；付款组成方式采取70%银行电子承兑汇票，30%现金。
2、乙方需按合同约定的供货期间进行加工制作，每批次货到现场经验收合格后据实结算，结算时乙方必须开具核对数量的等额增值税专用发票，甲方方可办理付款手续。
3、发票要求：乙方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方权利和义务:
1.乙方在合同履行中，严禁无正当理由进行调价，否则视为违约。给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责。
2.乙方需指定专人负责处理施工过程中的一切有关问题，接受甲方有关工程施工过程中材料质量方面的监督管理，并认可因违反有关规定而发生的费用。
3.乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
4.合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
5.甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
6.乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
7.乙方提供的货品质量、规格等级不符合要求的，乙方必须无理由无条件的退回，且所有产生的费用及运输均由乙方自行承担。
七、合同争议的解决方式:
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，向合同签订地人民法院起诉。
八、合同生效及解除:
1．合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2．合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照现行法律有关规定办理。
3．本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
4. 合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
5．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：
安徽新集矿山建设工程有限公司         
开户行：中国银行淮南凤台新集支行                开户行：           
账号：181205791225                              账号：
法人或代理人：                      法人或代理人：
年    月    日                      年    月    日
