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安徽新集矿山建设工程有限公司根据生产需要，现需对淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽（防护等级为IP54）等材料进行采购询价，欢迎材料生产商或授权代理经销商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽等材料采购询价
2、 项目地点：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目现场
3、 需求产品：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A


	2
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	3
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	4
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	5
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	6
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	7
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	8
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	9
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	

	报价说明：
1、报价价格必须含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。同时接受我公司的付款方式。
2、以上产品报价时需注明产品品牌，并注明生产期限。提供质保资料。
3、报价方需提供相应样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。


注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、具有产品生产资质生产商或授权代理经销商均可以参加，并需提供企业营业执照、授权经销商委托书。
2、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
3、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
4、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税、运输费用、装卸费用。
5、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
6、按中华人民共和国国家标准及相应的全国行业标准或者国际通用标准制造。适用标准包括但不仅限于以下所列标准：
《低压配电设计规范》第一部分：GB50054-2011
《供配电系统设计规范》第二部： GB50052-2009
《通用用电设备设计规范》第二部：GB50055-2011                           
7、报价方提供产品必须通过中国国家强制性认证（CCC），并提供有效的型式试验报告及相应样品。
8、报价方需要有设计生产母线槽至少5年以上的经验，并需要提供证明文件及项目业绩，并提供购销合同复印件。
9、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
10、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单，公司指定账户：开户行中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同后7个工作日内予以返还。
11、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
12、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
13、报价期间相关费用由报价人自理。
14、供应商在选中后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
15、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
16、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
17、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，产品可根据情况分批供货形式。经现场验收合格后，乙方提供相应的增值税发票，按当批次金额的50%付款，待材料供应完毕并经安装、调试验收合格后付至95%，5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清；付款组成方式采取70%承兑汇票，30%现金。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，材料进场需按提供的样品进行验收。验收合格后，方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2021年12月23 日当天 10时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼供应部），逾期送达的报价文件被拒绝。       2021年12月23日10时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)不是生产厂商，未提供经销商授权委托书的。
(3)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(4)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(5) 未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
八、询价文件组成： 
1、报价单
2、法定代表人身份证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照
5、生产许可证或经销商授权委托书
6、相关质量证明文件
7、其它



安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：0554-2311037
日期：  2021   年  12  月  14   日






附件一 
报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A


	2
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	3
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	4
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	5
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	6
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	7
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	8
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	9
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	

	报价说明：
1、以上报价含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。同时接受我公司的付款方式。
2、以上产品报价时需注明产品品牌，并注明生产期限。提供质保资料。
3、报价方需提供相应样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。


                                         报价商名称：（章）
                                         报价日期：
附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


 报价商：  （盖公章）    
日   期：


附件三：
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）






淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准大跨距铜铝复合三相五线绝缘母线槽等配套材料采购合同












采购单位：   安徽新集矿山建设工程有限公司   
供货单位：                                  

 


淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合三相五线绝缘母线槽等配套材料采购合同

需方：(以下简称为甲方)   安徽新集矿山建设工程有限公司    
供方：(以下简称为乙方)                                    
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程项目:
1．工程名称: 淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽等材料采购
2．交货地点：淮南清洁能源储运装备制造产业园项目现场
3．货物名称: 大跨距铜铝复合三相五线绝缘母线槽等配套材料
4. 合同签订地：安徽省淮南市
二、产品名称、型号、数量、单价、合同总金额: 
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A


	2
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	3
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	4
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	5
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	6
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	7
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	8
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	9
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	

	报价说明：
1、以上报价含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。同时接受公司的付款方式。
2、以上产品报价时需注明产品品牌，并注明生产期限。提供质保资料。
3、报价方需提供相应样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。



三、供货时间：
1．合同签订后，工期约    天左右，产品生产完成后可根据甲方项目实际进度情况分批发货，发货前甲方需提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货，不得耽误工程使用。
2．合同履行期间不能及时在双方商定的时间内保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
四、产品质量标准、验收标准及运输风险:
1．质量标准：按中华人民共和国国家标准及相应的全国行业标准或者国际通用标准制造。适用标准包括但不仅限于以下所列标准：
《低压配电设计规范》第一部分：GB50054-2011
《供配电系统设计规范》第二部： GB50052-2009
《通用用电设备设计规范》第二部：GB50055-2011
本合同项下采购的产品质量应符合国家标准、行业标准及设计等级要求；乙方须提供原厂生产的、全新的、没有质量缺陷（如材质、工艺）的，完全符合本合同约定的品牌质量，规格和性能等要求的合格产品。
2．在验收时，乙方应履行以下标准：
2.1、所供产品的包装应符合国家、行业的包装标准。同时，还应根据产品的特点和要求采取防潮、防雨、防腐蚀及防止其它损坏（如多次搬运、装卸及长途运输）的必要保护措施，已保证产品完好无损的交付甲方。
2.2、所供产品包装应有生产厂家的铭牌标识、产品型号、生产批号、数量、生产日期等，出厂资料包括但不限于产品出厂合格证、使用说明书、质量保证书、检测报告单等。
2.3、产品包装费用已包含在产品综合单价内，由乙方承担。如产品在运输过程中发生损坏和丢失时，产生的风险由乙方承担。(若乙方就在途产品投保，涉及赔偿的由乙方与保险公司交涉。保险公司是否理赔，不影响乙方向甲方承担赔偿责任)。
3．产品的质保期限为（非人为损坏的情况下）：产品自安装完毕、通电调试完成之日起 2 年，在保修期内，非人为原因损坏的，乙方需无条件进行维修处理。 
4. 运输风险：产品运输由 乙 方负责，乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，根据甲方项目实际进度情况分批发货。每批次产品到现场，经现场验收合格后，乙方提供相应的增值税发票后，甲方负责15个工作日内办理付款手续并付款，每批次付款按当次批次金额的50%付款，待全部设备供应完毕并经安装、调试验收合格后付至总货款的95%（如若全部设备到场验收后，3个月内未进行安装，甲方可先行办理相关款项，待具备安装条件后，乙方需安排专人全力配合指导安装及调试工作），5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清；付款组成方式采取70%银行电子承兑汇票，30%现金。
2、乙方需按合同约定的供货期间进行加工制作，每批次货到现场经验收合格后据实结算，结算时乙方必须开具核对数量的等额增值税专用发票，甲方方可办理付款手续。
3、发票要求：乙方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方权利和义务:
1．乙方需安排一名专业技术人员负责现场安装过程中的技术指导工作和通电调试工作。
2．乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
3．合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
4．甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失、乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
5．乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
6、乙方提供的货品与样品不符，乙方必须无理由无条件的退回，且所有产生的费用及运输费均由乙方自行承担。
7、合同内产品为定制产品，一旦合同生效，所有产品不可退换。
七、合同争议的解决方式:
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，向合同签订地人民法院起诉。
八、合同生效及解除:
1．合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2．合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照现行法律有关规定办理。
3．本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
4. 合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
5．本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。





甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

安徽新集矿山建设工程有限公司         
开户行：中国银行淮南凤台新集支行                开户行：           
账号：181205791225                              账号：
法人或代理人：                      法人或代理人：

年    月    日                       年    月    日

