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采购单位：  安徽新集矿山建设工程有限公司 
[bookmark: _GoBack]      供货单位：                               

淮南清洁能源储运装备制造产业园项目
灯具采购合同

需方：（以下简称为甲方）  安徽新集矿山建设工程有限公司  
供方：（以下简称为乙方）                                
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程项目：
    1.工程名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目灯具类材料采购
    2.交货地点：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目施工现场
3.货物名称：灯具类材料
4.合同签订地：安徽省淮南市
2、 产品名称、型号、数量、单价、合同总金额：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	品牌

	1
	嵌入式LED灯盘E1a
	LED，35W,色温4000K,光通量2600lm，600x600mm
	套
	160.00 
	
	
	

	2
	嵌入式LED灯盘E2a
	LED，35W,色温4000K,光通量2600lm应急专用灯具,自带蓄电池，应急时间(寿命终止时)≥180min，600x600mm
	套
	4.00 
	
	
	

	3
	LED高棚灯H1a
（杆吊安装）
	LED，120W，色温5700K,光通量13200lm,深照型
	套
	834.00 
	
	
	

	4
	LED高棚灯H1b（杆吊安装）
	LED，120W，色温5700K,光通量13200lm,广照型
	套
	50.00 
	
	
	

	5
	LED筒灯D1a
	LED，8W，色温4000K,光通量720lm
	套
	78.00 
	
	
	

	6
	LED支架灯B1a
	L≈1200mm，LED，36W,色温4000K,光通量4200lm
	套
	39.00 
	
	
	

	7
	LED支架灯B2a
	L≈1200mm，LED，36W,色温4000K,光通量4200lm，消防应急灯具
	套
	15.00 
	
	
	

	8
	LED高棚灯H1a杆吊
	
	批
	1.00
	
	
	

	合计总价：（大写）
	
	

	说明：1、此价格含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用。
      2、货到项目施工现场7日内付至95%。5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清。支付方式为转账。


三、供货时间：
1.自合同签订后，乙方根据甲方实际需求情况发货，发货前甲方提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货，不得耽误工程使用。
2.合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
四、验收标准及运输风险：
1.乙方提供产品检验报告、产品质量保证书、产品合格证书等。
2.乙方的供货的产品必须与所认可的样品一致，如发生质量、规格及数量与合同要求不符的，乙方必须无条件退货，由此造成的一切费用均由乙方承担。
3.产品质量标准执行照明灯具产品的相关技术要求等规定。
3.1.产品照度、规格等技术要求在生产厂家的技术资料中给予说明。
3.2.照明灯具和相关五金配件与线条的表面光洁、色泽均匀牢固，无溢边、气泡、翘曲、凹陷现象，规格一致密封效果好、开启灵活等，外观、外形尺寸、装配质量及力学性能等应符合国家标准的有关规定。
3.3.产品的最大允许偏差、表观质量、结构质量、理化性能均按照卫生洁具产品的行业规范规定的技术指标中的优等品验收。
3.4.在产品明显部位应有铭牌标示：商标和型号；包装符合GB6388和GB4892之规定；包装产品无腐蚀、足够强度并有防潮、防震措施，应有装箱单、合格证、产品使用说明及保修卡等。到现场产品应保证产品无摔碰痕迹，无几何变形、无划伤和修饰损伤等，保证到场后表面完好无损。
4.当货物到场以后，甲方负责进场验收。
5.运输风险：乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1. 货到项目施工现场7日内付至95%。5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清。支付方式为转账。
2.发票要求：乙方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方的权利和义务：
1.乙方需指定专人负责处理施工过程中的一切有关问题，接受甲方有关工程施工过程中材料质量方面的监督管理，并认可因违反有关规定而发生的费用。
2.乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
3.合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
4.甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
5.乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
6.乙方提供的货品质量、规格等级不符合要求的，乙方必须无理由无条件的退回，且所有产生的费用及运输均由乙方自行承担。
7.本产品质保期为2年。在保修期内，如出现任何非人为造成的质量问题，乙方免费进行维修，不能维修的免费进行更换。
七、合同争议的解决方式：
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，可以采用下列2种方式解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁。
2.向合同签订地人民法院起诉。
八、合同的生效及解除：
1.合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2.合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照《经济合同法》等有关规定办理。
1.本合同一式 肆 份，甲方 叁 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
2.合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
以下附件一：4#厂房照明灯吊杆尺寸清单

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

安徽新集矿山建设工程有限公司 
开户行：中国银行淮南新集支行               开户行：         
账号：181205791225                         账号：
法人或代理人：                  法人或代理人：

年    月    日                   年    月    日



附件一
	
4#厂房照明灯吊杆尺寸清单

	序号
	材料名称
	未扣除灯具尺寸（米）
	单位
	数量
	灯具尺寸（米）
	扣除灯具尺寸（米）
	单价
	合计

	1
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.25
	根
	36
	0.3
	0.95
	
	

	2
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.55
	根
	36
	0.3
	1.25
	
	

	3
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.9
	根
	36
	0.3
	1.6
	
	

	4
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.2
	根
	36
	0.3
	1.9
	
	

	5
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.5
	根
	36
	0.3
	2.2
	
	

	6
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.8
	根
	36
	0.3
	2.5
	
	

	7
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.8
	根
	36
	0.3
	2.5
	
	

	8
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.5
	根
	36
	0.3
	2.2
	
	

	9
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.25
	根
	36
	0.3
	1.95
	
	

	10
	LED高棚灯H1a杆吊
	2
	根
	36
	0.3
	1.7
	
	

	11
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.7
	根
	36
	0.3
	1.4
	
	

	12
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.35
	根
	36
	0.3
	1.05
	
	

	13
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.3
	根
	36
	0.3
	1
	
	

	14
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.6
	根
	36
	0.3
	1.3
	
	

	15
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.85
	根
	36
	0.3
	1.55
	
	

	16
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.1
	根
	36
	0.3
	1.8
	
	

	17
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.05
	根
	36
	0.3
	1.75
	
	

	18
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.75
	根
	36
	0.3
	1.45
	
	

	19
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.5
	根
	36
	0.3
	1.2
	
	

	20
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.25
	根
	36
	0.3
	0.95
	
	

	21
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.3
	根
	19
	0.3
	1
	
	

	22
	LED高棚灯H1a杆吊
	1.8
	根
	19
	0.3
	1.5
	
	

	23
	LED高棚灯H1a杆吊
	2
	根
	19
	0.3
	1.7
	
	

	24
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.25
	根
	19
	0.3
	1.95
	
	

	25
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.6
	根
	19
	0.3
	2.3
	
	

	26
	LED高棚灯H1a杆吊
	2.85
	根
	19
	0.3
	2.55
	
	

	27
	LED高棚灯H1b杆吊
	0.5
	根
	50
	0.3
	0.2
	
	



