询价文件二次公告
[bookmark: _GoBack]安徽新集矿山建设工程有限公司根据生产需要，现需对淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽（防护等级为IP54）等材料进行采购询价，欢迎材料生产商或授权代理经销商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目大跨距铜铝复合排三相五线绝缘母线槽及密集型铜联络母线槽等材料采购询价。
2、 项目地点：淮南清洁能源储运装备制造产业园4#标准化厂房项目现场
3、 需求产品：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A

	2
	密集型母线槽
	2000A/4P厚10mm，宽160mm
	米
	18
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	3
	始端箱
	含铜排
	只
	2
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	4
	通丝吊架
	
	套
	2
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	5
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	6
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	7
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	8
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	9
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	10
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	11
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	12
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	
	

	报价说明：
1、报价价格必须含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。同时接受我公司的付款方式。
2、以上产品报价时需注明产品品牌，并注明生产期限。提供质保资料。
3、报价方需提供相应样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。


注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、按中华人民共和国国家标准及相应的全国行业标准或者国际通用标准制造。适用标准包括但不仅限于以下所列标准：
《低压配电设计规范》第一部分：GB50054-2011
《供配电系统设计规范》第二部： GB50052-2009
《通用用电设备设计规范》第二部：GB50055-2011                           
6、报价方提供产品必须通过中国国家强制性认证（CCC），并提供有效的型式试验报告及相应样品。
7、报价方需要有设计生产母线槽至少5年以上的经验，并需要提供证明文件及项目业绩，并提供购销合同复印件。
8、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
9、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单，公司指定账户：开户行中行安徽淮南新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同后7个工作日内予以返还。
10、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
11、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
12、报价期间相关费用由报价人自理。
13、供应商在选中后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
14、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
15、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
16、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，产品可根据情况分批供货形式。经现场验收合格后，乙方提供相应的增值税发票，按当批次金额的50%付款，待材料供应完毕并经安装、调试验收合格后付至95%，5%留作质保金，待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清；付款组成方式采取70%承兑汇票，30%现金。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，材料进场需按提供的样品进行验收。验收合格后，方可办理验收手续，根据供货数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2022 年 3  月 25 日当天 9 时 30 分前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市毛集实验区工业园区新集煤电办公楼（九楼供应部），逾期送达的报价文件被拒绝。 2022年 3 月 25 日 9 时 30 分当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)不是生产厂商，未提供经销商授权委托书的。
(3)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(4)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(5)未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
八、询价文件组成： 
1、报价单
2、法定代表人身份证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照
5、生产许可证或经销商授权委托书
6、相关质量证明文件
7、其它



安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：0554-2311037
日期： 2022 年  3  月 18 日







附件一 
报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	低压铜铝复合母线槽
	TYM-TL-3200A/5
	米
	185
	
	
	铜铝复合母线槽
立式安装，插口3m一个，M1:3200A

	2
	密集型母线槽
	2000A/4P厚10mm，宽160mm
	米
	18
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	3
	始端箱
	含铜排
	只
	2
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	4
	通丝吊架
	
	套
	2
	
	
	厂房配电房一段二段密集型铜联络母线用

	5
	始端母线
	TYM-TL-3200A/5
	节
	2
	
	
	

	6
	L型弯头
	TYM-TL-3200A/5
	节
	12
	
	
	

	7
	始端箱
	TYM-TL-3200A/5
	只
	2
	
	
	

	8
	插口装置
	3200A/5-3M/插
	套
	66
	
	
	

	9
	专用接头器
	3200A/5
	套
	60
	
	
	

	10
	软连接
	3200A/ 5
	根
	8
	
	
	

	11
	弹簧支架
	
	套
	4
	
	
	

	12
	终端罩
	
	只
	2
	
	
	

	合计总价：（大写）
	
	

	说明：
1、以上报价含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、现场实测出图并免费提供专业技术人员现
场指导安装直至工程结束。按实际供货使用量结算（单价不变）。同时接受我公司30％现金+70％承兑的
付款方式。
2、以上产品报价时需注明产品品牌，并注明生产期限。提供质保资料。
3、报价方需提供相应样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。


                                      报价商名称：（章）
                                         报价日期：
附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


 报价商：  （盖公章）    
日   期：


附件三：
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）






