
淮南清洁能源储运装备制造产业园项目5#标准化厂房高低压配电柜及配电箱成套设备采购




询价文件
询价文件编号：20230504001




询价人： 安徽新集矿山建设工程有限公司



二〇二三年  五  月  四  日





安徽新集矿山建设工程有限公司根据工程需要，现对淮南清洁能源储运装备制造产业园5#标准化厂房高、低压配电柜及配电箱成套设备进行采购询价，欢迎厂商前来洽谈、报价，具体事项如下：
一、项目名称：淮南清洁能源储运装备制造产业园5#标准化厂房高、低压配电柜及配电箱成套设备进行采购询价。
二、项目地点：淮南市大通经济开发区吉兴路东侧，繁盛路北侧
三、材料名称、规格及要求：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	高、低压配电柜及配电箱成套设备
	详情见报价单
	/
	详见报价单
	/
	/
	1.按图纸配置，报价单附分项配置表
2.明确元器件、壳体、变压器品牌。

	1、 报价价格必须含13%增值税专用发票、运输费用、装卸费用，同时接受我公司付款方式。
2、 柜内元器件、柜体箱体、变压器均严格采用品牌库内品牌。壳体要求厚度达到≥1.2mm，门板厚度≥1.5mm。
3、 报价方需严格按照系统图纸配置，根据设计说明严格执行。
4、 供应商需安排专业技术人员现场指导安装、通电调试。
5、 以上产品报价有效期不得少于一个月。

	品牌要求

	元器件
	框架断路器：施耐德：MT、西门子：3WT、ABB：Emax、正泰：NA1H 
塑壳断路器：施耐德：NSX、西门子：3VA、ABB：Tmax、正泰：NXMH 
小型断路器：施耐德：IC65、西门子：5SY、ABB：S200、正泰：NBH 
电容器：施耐德：EasyCan、ABB：CLMD、正泰：BAGB 

	柜体箱体
	尤立科、良信电气、上海龙胜、安徽正威电气

	变压器
	江苏华鹏、安徽全友、江苏中电


四、供货商资质及报价要求：
1、资格预审要求
资格预审申请人资质条件：具有产品生产资质商或授权代理经销商均可参加，并提供企业营业执照、授权经销商委托书。经我公司实地考查合格后，发出报价邀请函通知其报价。
1.1工程业绩要求：近三年有类似业绩不少于3个，并提供合同复印件。
1.2市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次性报价，报价含专用增值税发票、运输费用、装卸费用（税金计取必须是专用增值税，且在《材料采购项目报价表》中“税金”一栏明确税点。询价人在竞价时按不含税价进行评审）。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准：国家现行标准。
6、提供产品合格检验报告及相应样品。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、递交报价文件前需向我公司账户缴纳询价保证金伍万元，开户行：中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订采购合同直接转为履约保证金，我公司开具收款证明，在合同履行完成后退还。
9、报价方在提供报价文件时，需提供询价保证金汇款凭证（可随身携带）。
10、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
11、报价文件必须由单位法人或授权代理人签字盖章后有效，同时提供正式授权委托书。
12、报价期间相关费用由报价人自理。
13、供应商在合同签订后应立即准备材料，在询价人提供详细的材料规格尺寸及提货计划后需无条件按照询价人的要求执行供货周期，合同履行期间不能及时保障材料供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同并追究其相应的损失赔偿。
14、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时询价方有权没收询价保证金。
15、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
16、报价有效期不少于一个月。
五、评审与定标原则：
1、 本工程由询价人组织的评审人员进行评审。
2 、评审：由询价人自行组织人员进行评审，询价人设有最高报价限价并在评审现场公布，超过最高限价的报价将被否定,询价人不保证最低报价为中标价。询价人无需对中标合理性向任何报价人作出解释。
3、定标：本次询价达到三家及以上公司前来报价，经询价人考察合格后，合理低价中标；只有两家报价人则转为竞争性谈判；只有一家报价人转为单一谈判。
4、严禁报价人以任何形式围标、串标，如发现报价人有围标、串标行为，没收报价保证金，永久清理出询价人合作供应商范围，并由报价人承担由此带来的所有责任。
六、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，进场安装调试后无质量问题据实结算(高、低压配电柜及配电箱成套设备等按照询价人提货计划分批次供应，每供应齐一个批次结算一个批次)。
2、报价人需按合同约定的供货期限进行供货，材料进场需进行验收，产品配置需根据图纸要求一致，材料需符合产品库要求，验收合格后，方可投入工程使用。根据供货数量据实结算。
3、全部材料供货完毕后，预留结算总价款3%的产品质量保证金，壹年后无产品质量问题，一次性无息返还。
4、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
七、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2023年5月 9  日当天 10:30   时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南清洁能源储运装备制造产业园项目部（淮南市经济开发区繁盛路），逾期送达的报价文件拒绝接收。2023年 5 月 9 日 10：30 时当众开启各方报价文件。
询价人：安徽新集矿山建设工程有限公司
询价商务联系人:张金卫   
[bookmark: _GoBack]联系电话： 13696721790
八、其它注意事项：
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4) 未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(5) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。

附件：1.《法人授权委托书》
2.《承诺书》
3.《材料采购项目报价表》
4.施工图纸


附件一
法人授权委托书

: 
我（姓名）        系 公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：           ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理淮南清洁能源储运装备制造产业园5#标准化厂房高低压配电柜及配电箱成套设备采购项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。
本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：（盖章）

法定代表人姓名：（签名或盖章）
年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；
2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。
3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；
4. 此书一式三份。一份由委托人存查，二份递交询价人存卷。








附件二
承 诺 书

致：                       公司：
本次参加贵公司材料采购的报价，如有幸我公司中标，为确保供货，保质、保量按期完成供货任务，达到双方合作愉快的目的，我司特作如下承诺：
一、质量保证：
二、供货周期保证：
保证按照合同约定以及询价文件中要求完成供货任务。为表示我方的友好合作诚意，我方愿意…………（选填）

单位名称：                          （公章）               

 法定代表人：                   （签字或盖章）

 项目负责人：                       （签字）

 年   月   日
安徽新集矿山建设工程有限公司   5#标准化厂房高低压配电柜及配电箱成套设备询价文件
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附件三


材料采购项目报价表
（封面）

工程名称：淮南清洁能云储运装备制造产业园5#标准化厂房工程高、低压配电柜及配电箱成套设备


报价人（盖章）


企业法定代表人（盖章）


现场负责人（签字）


编  制  日  期   年   月   日


高、低压配电柜及配电箱成套设备报价表
报价单位：（公章）    年  月  日
	序号
	材 料 名 称
	规 格 型 号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	高压成套配电柜
	1、名称：1AH
2、规格：800X2300X1500
3、详见供电系统图及布置平面图
	台
	1.000
	
	
	1、说明：含接线端子、接线鼻子、含箱内元器件、接地等
2、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料

	2
	干式变压器
	1、型号：10/0.4~0.23kV,1250kVA，SCB13-1250/10，D,yn11所用变压器
2、配套外壳、温控、温显系统、降噪措施等
3、详见供电系统图及布置平面图
	台
	1.000
	
	
	

	3
	低压成套配电柜
	1、名称：1AA1
2、规格：1000X2200X1000
3、详见供电系统图及布置平面图
	台
	1.000
	
	
	

	4
	低压成套配电柜
	1、名称：1AA2-1AA6
2、规格：1000X2200X1000
3、详见供电系统图及布置平面图
	台
	5.000
	
	
	

	5
	低压成套配电柜
	1、名称：1AA7
2、规格：800X2200X1000
3、详见供电系统图及布置平面图
	台
	1.000
	
	
	

	6
	配电箱
	1、名称：配电箱TQAL
	台
	1.000
	
	
	

	7
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP1
	台
	1.000
	
	
	

	8
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP2
	台
	1.000
	
	
	

	9
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP3
	台
	1.000
	
	
	

	10
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP4
	台
	1.000
	
	
	

	11
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP5
	台
	1.000
	
	
	

	12
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAP6
	台
	1.000
	
	
	

	13
	配电箱
	1、名称：配电箱AAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	14
	配电箱
	1、名称：配电箱BAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	15
	配电箱
	1、名称：配电箱CAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	16
	配电箱
	1、名称：配电箱DAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	17
	配电箱
	1、名称：配电箱EAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	18
	配电箱
	1、名称：配电箱AAL1
	台
	1.000
	
	
	

	19
	配电箱
	1、名称：配电箱AAL2
	台
	1.000
	
	
	

	20
	配电箱
	1、名称：配电箱EAL1
	台
	1.000
	
	
	

	21
	配电箱
	1、名称：配电箱EAL2
	台
	1.000
	
	
	

	22
	配电箱
	1、名称：配电箱CAL1
	台
	1.000
	
	
	

	23
	配电箱
	1、名称：配电箱CAL2
	台
	1.000
	
	
	

	24
	配电箱
	1、名称：配电箱CAL3
	台
	1.000
	
	
	

	25
	配电箱
	1、名称：配电箱CAL4
	台
	1.000
	
	
	

	26
	配电箱
	1、名称：配电箱B-AK
	台
	1.000
	
	
	

	27
	配电箱
	1、名称：配电箱D-AK
	台
	1.000
	
	
	

	28
	配电箱
	1、名称：配电箱ALZ
	台
	1.000
	
	
	

	29
	配电箱
	1、名称：配电箱BDAL
	台
	1.000
	
	
	

	30
	配电箱
	1、名称：配电箱PYAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	31
	配电箱
	1、名称：配电箱PFAPZ
	台
	1.000
	
	
	

	32
	配电箱
	1、名称：配电箱PYAP1
	台
	1.000
	
	
	

	33
	配电箱
	1、名称：配电箱PYAP2
	台
	1.000
	
	
	

	34
	配电箱
	1、名称：配电箱AAP1~AAP6
	台
	6.000
	
	
	

	35
	配电箱
	1、名称：配电箱BAP1~BAP6
	台
	6.000
	
	
	

	36
	配电箱
	1、名称：配电箱CAP1~CAP6
	台
	6.000
	
	
	

	37
	配电箱
	1、名称：配电箱DAP1~DAP6
	台
	6.000
	
	
	

	38
	配电箱
	1、名称：配电箱EAP1~EAP6
	台
	6.000
	
	
	

	39
	A型应急照明集中
	1、名称：A型应急照明集中电源
2、规格：TY-D
	台
	1.000
	
	
	

	40
	配电箱
	1、名称：LDAC室外路灯配电控制箱
	台
	1.000
	
	
	


注：
1、以上包含清单内所注明一切电器柜、配电箱及配件。
2、报价以清单为准,报价人核对清单量和图纸，有问题及时提出否则视为让利。
3、验收以图纸及国家现行相关规范及图集为准。
4、结算按照实际发生项按单价结算。

