询价文件
安徽新集矿山建设工程有限公司根据生产需要，现需对淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼项目钢质平开门、防火卷帘门类材料及安装进行采购询价，欢迎材料生产商或授权代理经销商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼项目钢质平开门、防火卷帘门类材料及安装进行采购询价
2、 项目地点：淮南市能源数据中心及数字经济万创园-7#楼项目内
3、 需求产品：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	钢质门、防火门帘门类材料一批
	详见报价清单
	/
	详见报价清单
	/
	/
	提供相应样品

	报价说明：
1、报价价格必须含9%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、含闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等、检测费用及安装费用，同时接受我公司的付款方式。
   2、以上产品报价时需注明产品品牌，内、外板厚度，并注明生产期限。
3、报价方需提供相应样品：供应商需提供具有反应防火门板材厚度及内部质量的切角样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。


注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、具有产品生产资质生产商或授权代理经销商均可以参加，并需提供企业营业执照、授权经销商委托书。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税（注明税点）、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准：产品质量执行国家现行标准。
6、提供产品合格检验报告及相应样品。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单，公司指定账户：开户行中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位在签订合同后7个工作日内转为履约保证金。
9、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
10、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
11、报价期间相关费用由报价人自理。
12、供应商在选中后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
13、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
14、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
15、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，待产品全部生产完毕配送的现场并经验收合格后付款至总货款的50%，安装完成待初验合格后支付至70%，该工程竣工验收后付至95%,余，预留5%质保金待质保期届满无质量问题后（质保期2年）无息付清，质保期自产品全部安装完毕验收合格后算起。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，材料进场需进行验收，产品质量必须保证同样品一致，验收合格后，方可办理验收手续，月度根据供货数量据实结算。
3、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2023 年    5月 12 日当天 10 时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市智慧谷万创园项目部，逾期送达的报价文件被拒绝。 2023年 5 月 12 日 10 时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)不是生产厂商，未提供经销商授权委托书的。
(3)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(4)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(5) 未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
八、询价文件组成： 
1、报价单
2、法定代表人身份证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照
5、生产许可证或经销商授权委托书
6、相关质量证明文件
7、其它
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安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：15555578833、13739255789
日期： 2023 年 5 月 5 日

门主要技术指标要求
1、 门有标准图者按照标准图立樘或按照生产厂家图纸立樘，其它（除注明外）外门均立墙中，外门均有密封条，内门均与开启方向平。
2、 所有平开门均装门轧头
3、凡图纸中未注明洞口定位尺寸的，均距门轴一侧墙或柱边200MM。除注明外，门边距最近柱边或墙边250mm，或门边紧靠柱边、墙边。
4、本工程所有标注的尺寸均为洞口尺寸，门窗需现场核实尺寸、规格及型号后，方可下料制作。
5、防火门均加闭门器。
6、其它未尽事项及技术要求严格按照设计图纸及国家标准规范要求执行。
附件一 
报价单
 
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总 价（元）
	备注

	1
	防火卷帘门
	FJ特-1
8000*4500
	樘
	4
	
	
	特级防火卷帘

	2
	防火卷帘门
	FJ特-2
5400*3300
	樘
	1
	
	
	特级防火卷帘

	3
	钢制甲级防火门
	FM甲1821
	樘
	2
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	4
	钢制甲级防火门
	FM甲1521
	樘
	15
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	5
	钢制甲级防火门
	FM甲1221
	樘
	14
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	6
	钢制乙级防火门
	FM乙1221
	樘
	61
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	7
	钢制乙级防火门
	FM乙1021
	樘
	4
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	8
	钢制丙级防火门
	FM丙0921
	樘
	49
	
	
	闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等

	总计报价（大写）：
	
	
	


报价说明：1、报价价格必须含9%增值税专用发票、运输费用、装卸费用、含闭门器、顺序器、所有五金配件及门锁等、检测费用及安装费用。         
2、报价方需提供相应样品：供应商需提供具有反应防火门板材厚度及内部质量的切角样品。
3、以上产品报价有效期不得少于1个月。
4、以上产品报价时需注明产品品牌，内、外板厚度，并注明生产期限。

                                         报价商名称：（章）
                                         报价日期：
附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


 报价商：  （盖公章）    
日   期：


附件三：
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）
