询价文件
安徽新集矿山建设工程有限公司根据生产需要，现需对潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目标准化厂房工厂灯、路灯进行采购询价，欢迎材料生产商或授权代理经销商前来洽谈、报价，具体事项如下：
1、 项目名称：潘集经济开发区（北区）基础设施提升项目标准化厂房工厂灯、路灯材料采购询价
2、 项目地点：潘集经济开发区（北区）
3、 需求产品：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	金属卤化物灯
	150W,吊链安装
	套
	1321
	/
	/
	含吊链，标准化厂房用

	2
	LED防水防尘灯
	1*18W，吸顶安装
	套
	18
	/
	/
	标准化厂房用

	4
	双管LED灯具
	T5管2*21W
	套
	26
	/
	/
	标准化厂房用

	5
	壁挂LED灯具
	14W
	套
	31
	/
	/
	标准化厂房用

	6
	高效节能型路灯
	LED/1*30W(120lm/W)/220V/2700K/IP65/灯体铝材/
	套
	56
	/
	/
	含灯杆高度6m，路灯基础预埋件，含灯头引下线，
详见附件-设计图纸。标准化厂房园区内用

	7
	室外路灯控制箱
	不锈钢，喷墨绿色室外塑粉
	台
	1
	/
	/
	配套元器件，配套园区内路灯使用，详见图纸

	报价说明：
1、报价价格必须含增值税专用发票（税点报价单位注明）、运输费用、装卸费用，同时接受我公司的付款方式。
   2、以上产品报价时附送质量合格证明文件，质保期2年。
3、报价方需提供相应样品：各类产品供应商需提供一件具有代表性的样品。
4、以上产品报价有效期不得少于1个月。
5、未尽事项详见设计图纸。


注：具体报价单见附件一
四、供货商资质及报价要求：
1、具有产品生产资质生产商或授权代理经销商均可以参加，并需提供企业营业执照、授权经销商委托书。
2、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
3、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含专票税、运输费用、装卸费用。
4、产品报价需严格按规格型号、等级标准、进行报价。
5、产品执行标准：执行GB7000系列国家标准要求。成套灯具通过质量监督部门检测合格。
6、提供产品合格检验报告及相应样品。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、报价方在提供报价文件时，提供询价保证金壹万元回执单，公司指定账户：开户行中行安徽淮南凤台新集支行，账号:181205791225。询价保证金在询价完成后，未成交单位7个工作日内予以返还，成交单位自动转为履约保证金。
9、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
10、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
11、报价期间相关费用由报价人自理。
12、供应商在选中后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
13、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
14、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
15、报价有效期不少于一个月。
五、结算付款方式：
1、本材料采购无预付款，货到现场验收合格后付至95%，剩余5%质保金，质保期2年。按供货数量据实结算。
2、报价人需按合同约定的供货期间进行供货，材料进场需进行验收，产品标准：执行GB7000系列国家标准要求，根据供货数量据实结算。
[bookmark: _GoBack]3、发票要求：报价方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
六、报价日程安排及相关事宜：
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于 2023 年    6月 8 日当天 10 时前，各报价单位把报价文件及样品递交至淮南市潘集区经济开发区（北区）基础提升项目标准化厂房项目部，逾期送达的报价文件被拒绝。2023年  6月  8  日 10 时当众开启各方报价文件。
七、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)不是生产厂商，未提供经销商授权委托书的。
(3)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(4)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(5) 未提供正式授权委托书(授权委托书应附授权代理人正反面身份证材料复印件)。
(6) 报价文件未装订成册的。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，不允许二次涨价。
八、询价文件组成： 
1、报价单
2、法定代表人身份证明书
3、法定代表人授权委托书
4、营业执照
5、生产许可证或经销商授权委托书
6、相关质量证明文件
7、其它


安徽新集矿山建设工程有限公司
联系电话：18655492787
日期：     年     月    日





附件一 
报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	金属卤化物灯
	150W,吊链安装
	套
	1321
	
	
	含吊链，标准化厂房用

	2
	LED防水防尘灯
	1*18W，吸顶安装
	套
	18
	
	
	标准化厂房用

	4
	双管LED灯具
	T5管2*21W
	套
	26
	
	
	标准化厂房用

	5
	壁挂LED灯具
	14W
	套
	31
	
	
	标准化厂房用

	6
	高效节能型路灯
	LED/1*30W(120lm/W)/220V/2700K/IP65/灯体铝材/
	套
	56
	
	
	含灯杆高度6m，路灯基础预埋件，含灯头引下线，
详见附件-设计图纸。标准化厂房园区内用

	7
	室外路灯控制箱
	不锈钢、喷墨绿色室外塑粉
	台
	1
	
	
	配套元器件，配套园区内路灯使用，详见图纸

	总计报价（大写）：                                           税点：


报价说明：1、报价价格必须增值税专用发票（税点报价单位注明）、运输费用、装卸费用。         
2、报价方需提供相应样品：各类产品供应商需提供一件具有代表性的样品。
3、以上产品报价有效期不得少于1个月。
4、以上产品报价时需满足质量要求，附质量证明文件。
                                       
  报价商名称：（章）
                                         报价日期：





附件二：
法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


 报价商：  （盖公章）    
日   期：


附件三：
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加安徽新集矿山建设工程有限公司的              的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）
