淮南新物源商贸有限责任公司电缆电缆价格计算公式

1、线缆每米用铜量（公斤）=截面面积×0.89(铜的密度)÷100×芯数。
2、电缆每米基础价（元）=电缆每米用铜量×“长江有色金属网”当日“长江现货今日铜价格”1#铜平均价的公斤价。
[bookmark: _GoBack]3、固定值费用=基础价×报价单位预期百分比，即基础价×**%。
4、线缆采购综合价（元）=电缆每米基础价+固定值费用+高压额外增加费用。

