淮南新盛昂建筑工程有限公司关于选聘 
  劳务班组的公告
为加强我公司劳务班组建设，提升施工管理能力与水平，规范劳务班组管理，根据实际工作需要，现面向社会公开招募工程施工劳务班组，具体情况如下：
1、 招募周期
每两年为一个招募周期
二、选用程序
公开招募、现场考察、库内竞争
三、招募班组
（1） 建筑工程瓦工班组
瓦工班组工作内容：工程范围内的基础土方开挖后人工清底、人工土方找平、夯实、转运、基坑排水；基础回填后平整、死角及室内房心零星回填、人工土方找平、夯实；砼垫层、主体框架结构、二次结构的砼浇筑、养护(含养护用薄膜、土工布等材料)；脚手架基础场地硬化、脚手板铺设；所有墙体砌筑,使用的各类砖块按文明工地要求堆放整齐、码垛；屋面（包括盖瓦）及楼地面施工；内外墙抹灰、及材料场内运输、屋面保温板铺贴。
基本要求：瓦工班组熟练工不少于20人，瓦工班组自备搅拌机、木抹子、铁抹子、扫把、震动棒、平板震动器、手推车等小型工器具。
（2） 建筑工程木工班组
木工班组工作内容：工程范围内的主体及二次结构所有模板用料、模板支撑加固用料(含模板支撑体系的搭建、拆除，整理归堆，包括钢管、扣件等)铁钉、铁丝、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆等材料；模板配制、拼装、修正、清理刷涂膜剂、现场运输、分类堆放等木工所有工序人工。   
基本要求：木工班组熟练工不少于30人，木工班组自备圆盘锯、手据、电钻、扳手等小型工器具。木工材料（仿木、模板、步步紧、螺杆等）储存量需满足一般工地使用量。
（3） 建筑工程钢筋工班组
钢筋班组工作内容：工程范围内钢筋制作、绑扎面基层清理、划线、绑扎、校正、焊接、电碴压力焊、套筒联接及扎丝、垫块等辅材；原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输，并按文明工地要求堆放整齐、码垛，钢筋加工场地，堆放场地及工作面应保持工完场清，做到整齐，清洁。
基本要求：钢筋班组熟练工不少于20人，钢筋班组自备钢筋切断机、调直机、切割机、焊机、套丝机等钢筋加工机具。（至少有两套完整的加工设备）
（4） 建筑工程架子工班组
架子工班组工作内容：工程范围内外脚手架搭拆、安全网、安全防护板板铺设；提供成品式卸料平台，并按文明工地要求堆放整齐
基本要求：架子工班组熟练工不少于20人，现场安全通道及所有安全防护设施搭拆，（均含材料），验收应符合按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ-130-2011）及淮南地方相关规定。架子工班组特种作业人员保险满足项目部要求。
（5） 建筑工程涂料班组
涂料班组工作内容：工程范围内墙面基层处理、满刮腻子、打磨、喷涂；并按文明工地要求材料堆放整齐。
基本要求：涂料班组熟练工不低于15人，施工班组自备铲刀、刮板等施工工具。
（6） 建筑工程水电工班组
水电班组工作内容：根据设计图纸和施工方案，进行水电安装工作，负责水电管道的敷设、连接和安装，包括冷、热水管道、排污管道以及给排水系统等。安装电线、电缆、开关、插座等电气设备。检查和测试水电设备的安装质量，确保符合相关标准和要求维护水电设备的正常运行，及时进行维护和维修工作。
基本要求：服从管理，具备一定的团队合作和沟通能力，熟悉水电设备、材料及工艺，掌握水电布线、管道敷设等施工标准和技术规范要求。具备一定的水电设备安装和维修经验，熟悉水、电线路的接线和安装方法。熟悉相关安全操作规程和措施。能够协助配合其他工种进行施工，如钢木瓦工、油漆工等工作。工作时必须穿戴好劳动防护用具，如安全帽、防护鞋、防护眼镜等。
水电班组不低于15人，水电班组自备基本施工工具。
（7） 建筑工程电焊工班组
电焊班组工作内容：按照生产任务的要求，及时完成各项生产任务的焊接工作;检查电焊设备的状态是否良好，所用工具是否齐全；熟悉图纸的有关焊接要求和待焊工件的情况，对于易燃、易爆物品的容器进行焊接时，必须事先清洗干净；定期对电焊机进行保养，维修、保养时应首先切断电源，在维修电工的指导下进行，严禁私自进行拆卸；工作结束后，应做到工完料净声地清，及时切断电源、好焊把线清点好工具前方可离开现场。
基本要求:严格按照《安全生产法》的有关规定，电焊工必须经安监部门专业培训，取得特种作业人员操作资格证持证上岗；  必须接受相关部门组织的日常安全知识和业务知识的培训和教育，掌握相关法律法规、安全生产和专业知识；作业时严格按照要求穿戴好防护用品；对本单位所有焊接作业工作全面负责。
电焊班组不低于20人，电焊班组自备电焊机、焊把钳等施工工具。
四、班组资质及要求
1、具有类似工程经验的施工班组或有过合作且未产生过恶意讨薪事件的班组均可以参加。
2、具有良好的施工组织能力，能按项目部要求组织人员达到项目部制定的合理工期。
3、具有一名以上技术人员能够充分理解图纸、规范内的施工要求。
4、具有基本的垫资能力，确保第一批进度款未发放前能够自行解决工具、辅助材料、人工等费用。其中钢筋工班组、瓦工班组、涂料班组、架子工班组验资金额为20万元整，木工班组验资金额为30万元整。
五、班组使用
有意向参与考察的班组请与淮南新盛昂建筑工程有限公司取得联系，联系人：鲍广锋，联系方式：13516423260，申请函接收邮箱：Xinshengang@qq.com，接收时间为法定工作时间，如有变动，另行发布(申请函详见附件一)。
当面考察符合要求的班组将进行入库实名登记，如本年度有新项目需要实施，由淮南新盛昂建筑工程有限公司将施工图纸发至库内全体劳务班组，以工期和价格作为主要竞争内容，择优签订劳务合同。    
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附件一：
入库申请函
致：淮南新盛昂建筑工程有限公司
我班组申请加入淮南新盛昂建筑工程有限公司的劳务队伍库，严格遵守贵司相关管理制度及其他要求，包括不限于做到：
1、 入库申请时，结合自身承接业务能力，如实提供相应申请材料，并配合贵公司组织的相关评比。
2、 具有良好的个人信誉，无不良失信行为，无拖欠农民工工资行为记录。
3、 遵守相关法律法规，履约过程中，高效高质量完成承接的任务。
特此承诺。

申请班组：
班组长（签字）：
联系电话：
班组长身份证号码：

