




建设工程机械设备租赁招标文件









招标人：淮南新盛昂建筑工程有限公司
日  期：2026年4月21日


淮南新盛昂建筑工程有限公司因建设工程项目施工需要，现对以下机械设备租赁进行公开招标，欢迎具有相关资质的供应商参与投标。
一、招标条件
1.招标项目名称：建设工程机械设备租赁
2.招标人：淮南新盛昂建筑工程有限公司
二、招标范围
本次招标的机械设备租赁项目包括但不限于以下设备：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	轮式装载机
	5吨级（50型）
	台班
	
	俗称“50铲车”，铲斗容量约3m³

	2
	单钢轮压路机
	22吨级
	台班
	
	工作质量22吨，振动压实

	3
	后双桥自卸车
	载重20-30吨
	台班
	
	俗称“后八轮”，6×4驱动

	4
	履带式挖掘机
	6吨级
	小时
	
	俗称“60小挖”，适用于狭小空间

	5
	履带式挖掘机
	20吨级
	小时
	
	标准中型挖机，如PC200、ZX200

	6
	履带式挖掘机
	21.5吨级
	小时
	
	如PC210、ZX210

	7
	履带式挖掘机
	27吨级
	小时
	
	如PC270、EX270

	8
	履带式挖掘机
	32吨级
	小时
	
	如PC320

	9
	履带式挖掘机
	34吨级
	小时
	
	如PC340LC

	10
	履带式挖掘机
	36吨级
	小时
	
	如PC360

	11
	履带式挖掘机
	46吨级
	小时
	
	如PC460

	12
	履带式挖掘机
	70吨级
	小时
	
	如柳工972F，可配大型破碎锤

	13
	液压破碎锤
	50吨的215破碎锤
	小时
	
	俗称“215锤子”

	14
	液压破碎锤
	60吨的220破碎锤
	小时
	
	俗称“220锤子”

	15
	液压破碎锤
	70吨的230破碎锤
	小时
	
	俗称“230锤子”


三、投标人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本复印件等证明材料。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年财务报表或银行流水。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关设备清单及技术人员资质证明。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近3个月的纳税和社保缴纳凭证或承诺函。
5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函。
6.本次招标不接受联合体投标。
四、结算和付款
1.根据实际租赁时间（台班/小时）结算费用（注：1个台班按8小时计算）。
2.甲方按月支付结算，乙方同时提供相应增值税专用发票（乙方确保发票真实合法有效，若因发票问题导致甲方被罚款或产生其他损失，乙方应全额赔偿并承担发票金额【10%】的违约金）。
五、投标要求
1.投标文件组成：
（1）报价单（详见附件一）
（2）法定代表人身份证明书（详见附件二）
（3）法定代表人授权委托书（详见附件三，一式两份，一份密封在投标文件中，另一份由被委托人在开标现场单独提交）
（4）营业执照副本复印件
（5）公司资质文件
（6）业绩证明资料
（7）其它（如设备清单、人员资质、财务报表等）
2.投标保证金及履约保证金：
投标人在提交投标文件时，需提供投标保证金壹万元（¥10000.00）回执单。公司指定账户：
名称：淮南新盛昂建筑工程有限公司
账号：344071100013000389793
开户行：交通银行股份有限公司淮南分行
地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园创业大道与三星路交口西南侧，创业就业服务中心4楼
投标保证金在招标完成后，未中标单位10个工作日内予以无息退还；中标单位自动转为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。
3.投标截止时间：
[bookmark: _GoBack]请各投标单位于2026年4月30日15:00时前，将投标文件递交至安徽省淮南市山南新区智慧谷1#楼二楼会议室。逾期送达的投标文件将被拒绝。同日2026年4月30日15:00时当众开启各方投标文件。
4.其他要求：
（1）投标文件应使用A4纸打印并正式装订，由投标人加盖公章，并有法定代表人或授权代理人印鉴或签字。
（2）全套投标文件应无涂改和行间插字。如有修改，修改处必须由投标文件签署人加盖印鉴。
（3）投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写，如不够用时，可按同样格式自行编制和添补。
（4）密封：投标人必须将投标文件密封并加盖单位公章和法定代表人印章，填写好密封日期及“在开标时间之前不准启封”字样。
（5）投标人在递交投标文件之后、投标截止日期之前，可以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件。在投标截止日期以后，不得更改投标文件。
（6）投标人需要补充、修改、替代或撤回投标文件时，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”等字样。
（7）投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金不予退还。
（8）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：逾期送达或未送达指定地点的；未按招标文件要求编制、签署、密封与递交的；其他不具备受理条件的。
（9）投标后，若招标单位对投标文件有疑问，可通知投标单位进行询标。
（10）招标人不须对未中标人做不中标的解释，但会电话通知中标结果。
（11）不论投标结果如何，投标人应自行承担投标所发生的任何费用。
（12）严禁投标人以任何形式围标、串标。如发现，将没收投标保证金，永久清理出本公司合作分包方范围，并由投标方承担由此带来的所有责任。
六、质量要求
1.乙方提供的机械设备必须符合国家、行业现行相关质量标准及安全技术规范，设备性能参数应满足甲方施工需求。
2.机械设备的外观、结构、安全装置、操作系统等应完好有效，不得使用淘汰、报废、非法改装或存在安全隐患的设备。
3.乙方操作人员应严格按照设备操作规程进行作业，确保施工质量符合甲方现场及行业规范要求。
4.甲方有权对进场设备进行质量检查，对不符合要求的设备，乙方应在甲方要求的时限内更换，否则甲方有权按合同约定追究乙方责任。
七、开标程序
1.本次招标需达到三家及以上公司前来投标，方可开标。采用合理低价中标法。招标人有权根据各投标人的报价合理性、设备状况、服务能力等综合因素确定中标人，不承诺、不保证最低价中标；如最低报价明显低于市场成本，招标人有权要求投标人在评标现场作出书面解释说明。若投标人不能证明其报价合理性的，招标人有权否决其报价。报价被否决后，按报价由低到高的顺序依次评审其他投标人。
2.宣布开标纪律。
3.宣布开标人、招标人、见证人、监督人等有关人员姓名。
4.公布投标人名称并检查投标文件的有效性和密封状况。
5.当众唱标。
6.开标结束。不足三家则流标。
八、招标人与招标联系人
招标人：淮南新盛昂建筑工程有限公司
联系人：赵  路
电  话：18063001600




附件一：机械设备租赁报价表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	轮式装载机
	5吨级（50型）
	台班
	
	俗称“50铲车”，铲斗容量约3m³

	2
	单钢轮压路机
	22吨级
	台班
	
	工作质量22吨，振动压实

	3
	后双桥自卸车
	载重20-30吨
	台班
	
	俗称“后八轮”，6×4驱动

	4
	履带式挖掘机
	6吨级
	小时
	
	俗称“60小挖”，适用于狭小空间

	5
	履带式挖掘机
	20吨级
	小时
	
	标准中型挖机，如PC200、ZX200

	6
	履带式挖掘机
	21.5吨级
	小时
	
	如PC210、ZX210

	7
	履带式挖掘机
	27吨级
	小时
	
	如PC270、EX270

	8
	履带式挖掘机
	32吨级
	小时
	
	如PC320

	9
	履带式挖掘机
	34吨级
	小时
	
	如PC340LC

	10
	履带式挖掘机
	36吨级
	小时
	
	如PC360

	11
	履带式挖掘机
	46吨级
	小时
	
	如PC460

	12
	履带式挖掘机
	70吨级
	小时
	
	如柳工972F，可配大型破碎锤

	13
	液压破碎锤
	50吨的215破碎锤
	小时
	
	俗称“215锤子”

	14
	液压破碎锤
	60吨的220破碎锤
	小时
	
	俗称“220锤子”

	15
	液压破碎锤
	70吨的230破碎锤
	小时
	
	俗称“230锤子”


说明：
1.以上报价包含 _ %增值税（请填写税率）。
2.以上报价为综合单价包干，已包含燃油费、驾驶员工资、辅助人员工资、机械设备修理费、易损件更换费、保养费、进退场费、设备折旧费、保险费、司机食宿费、税费及使用过程中产生的其他一切费用（双方另有约定的除外）。
3.一个台班按8小时计算，不足一个台班按实际工作时间折算。


法定代表人：（签字、盖章）
授权委托人：
报价日期：


附件二：法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （填写投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）



投标人：（盖公章）
日期：



附件三：法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （投标人单位名称） 的法定代表人，现授权委托我公司的 （授权代理人姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新盛昂建筑工程有限公司组织的建设工程机械设备租赁招标活动。

代理人在投标、开标、评标、合同谈判及签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

法定代表人：（签字及盖章）
授权代理人：（签字及盖章）
投标人名称：（单位公章）

日期： 年 月 日

（附法定代表人及授权代理人身份证正反面复印件）

机械设备租赁合同
甲方（承租方）：淮南新盛昂建筑工程有限公司
乙方（出租方）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，经双方协商一致，签订本机械设备租赁合同，双方共同遵照执行。
一、租赁机械设备类型、单价和付款方式
1.工程机械单价（台班/小时）价格如下：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	单价
（元）
	备注

	1
	轮式装载机
	5吨级（50型）
	台班
	
	俗称“50铲车”，铲斗容量约3m³

	2
	单钢轮压路机
	22吨级
	台班
	
	工作质量22吨，振动压实

	3
	后双桥自卸车
	载重20-30吨
	台班
	
	俗称“后八轮”，6×4驱动

	4
	履带式挖掘机
	6吨级
	小时
	
	俗称“60小挖”，适用于狭小空间

	5
	履带式挖掘机
	20吨级
	小时
	
	标准中型挖机，如PC200、ZX200

	6
	履带式挖掘机
	21.5吨级
	小时
	
	如PC210、ZX210

	7
	履带式挖掘机
	27吨级
	小时
	
	如PC270、EX270

	8
	履带式挖掘机
	32吨级
	小时
	
	如PC320

	9
	履带式挖掘机
	34吨级
	小时
	
	如PC340LC

	10
	履带式挖掘机
	36吨级
	小时
	
	如PC360

	11
	履带式挖掘机
	46吨级
	小时
	
	如PC460

	12
	履带式挖掘机
	70吨级
	小时
	
	如柳工972F，可配大型破碎锤

	13
	液压破碎锤
	50吨的215破碎锤
	小时
	
	俗称“215锤子”

	14
	液压破碎锤
	60吨的220破碎锤
	小时
	
	俗称“220锤子”

	15
	液压破碎锤
	70吨的230破碎锤
	小时
	
	俗称“230锤子”


说明：
1.1以上报价包含 _ %增值税（请填写税率）。
1.2以上报价为综合单价包干，已包含燃油费、驾驶员工资、辅助人员工资、机械设备修理费、易损件更换费、保养费、进退场费、设备折旧费、保险费、司机食宿费、税费及使用过程中产生的其他一切费用（双方另有约定的除外）。
1.3一个台班按8小时计算，不足一个台班按实际工作时间折算。
2.付款方式：根据实际租赁时间（台班/小时）计取费用，乙方每月向甲方提供经双方确认的结算单及相应金额的增值税专用发票，甲方按月支付结算费用。
二、甲乙双方的职责和权利
1.乙方应保证设备工作状态良好，并负责按设备的检修规程及时做好机械设备的维护、保养工作。因乙方设备故障或保养不当导致停工，单次停工不满4小时的，不予扣减费用；满4小时（含）以上不足8小时的，扣除当日台班费的50%；单次停工满8小时（含）以上的，当日台班费不予结算。
2.乙方操作人员必须接受甲方工地负责人的指挥，操作人员需持有相应的设备操作资格证书，服从甲方的现场管理，主动与工地配合。但有权拒绝甲方的违章指挥、违规操作指令；操作人员工资已包含在租金单价中，由乙方承担。
3.乙方必须严格执行有关操作规程及相关规定，不得违章作业，否则由乙方承担由此造成的一切后果（包括对自身、甲方及第三方的损害）。
4.乙方操作人员必须遵守安全操作规程，确保安全生产。发现安全隐患有权停止作业，并有责任及时通知甲方共同采取措施。机械出现故障时，乙方须迅速组织人员进行现场抢修，及时排除，以保证甲方生产使用。
5.甲方提出不称职的乙方操作人员，乙方应在24小时内更换，以满足甲方的使用要求。
6.甲方必须严格执行机械设备作业要求，不得在乙方提出异议后仍违章指挥作业，否则由此造成的损失由甲方负责。
7.甲方负责乙方操作人员生产作业的指挥和作业班次的调整，并有权提出更换不合格的操作人员。
8.甲方根据工程施工需要安排加班时，乙方机械操作人员应积极配合。如无故不服从加班安排，甲方有权按合同价的80%结算或终止合同。
三、质量要求
1.乙方提供的机械设备必须符合国家、行业现行相关质量标准及安全技术规范，设备性能参数应满足甲方施工需求。
2.乙方应保证设备在租赁期间处于良好运行状态，不得带病作业。因设备本身质量问题导致停工或影响施工质量的，由乙方承担相应责任及损失。
3.乙方操作人员应严格按照操作规程作业，确保施工质量符合甲方现场管理要求及行业规范标准。
4.甲方有权对乙方设备质量、作业质量进行监督检查，对不符合质量要求的，有权要求乙方立即整改或更换设备。
四、安全责任
1.租赁期间，乙方进行施工时，应严格遵守安全生产相关法律法规及施工现场管理规定，落实安全防护措施，承担因设备使用、操作产生的一切安全责任（包括但不限于人身伤亡、财产损失、第三方索赔等），甲方不承担任何责任。
2.因不可抗力（包括但不限于地震、洪水、台风、战争等）造成设备损坏、工期延误或其他损失的，双方互不承担违约责任，租金据实结算，损失各自承担。
五、设备数量需求计划及乙方设备到场要求
1.设备数量需求计划：甲方应根据施工进度，提前向乙方提交《设备数量需求计划》，明确各阶段所需设备的名称、规格型号、数量、使用起止时间及具体要求，该计划经甲方确认后送达乙方，作为乙方调配设备的依据。
2.需求计划变更：若甲方因施工进度调整，需增加、减少设备数量或变更设备使用时间，应提前3日通知乙方。
3.乙方设备到场要求：乙方应严格按照本合同及甲方提交的《设备数量需求计划》，按时、足量将符合约定标准的设备送达指定使用地点，确保设备进场时间不晚于甲方要求的开工时间。因乙方机械设备或人员供应不及时，造成的相应损失由乙方承担。
六、其他事宜
1.本合同未尽事宜，双方协商可订立补充协议。若在履行中发生争议，可协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。
2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
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甲方（公章）：

法人或委托人：

乙方（公章）：

法人或委托人：

日期： 年 月 日               日期： 年 月 日
