询价文件
淮南新启昂建设工程有限公司根据施工需要，现需对级配碎石进行采购，现采用挂网询价的方式请符合条件的供应商参与竞争，请各潜在供应商单位在规定时间内至规定地点进行报价。
1、 项目编号：XQA-2026-0819001
2、 [bookmark: _GoBack]项目名称：淮南新启昂建设工程有限公司级配碎石采购
三、项目地点：安徽省淮南市潘集区
四、需求产品：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价
	总价
	备注
	项目地点

	1
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	20000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料产业园项目

	2
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	4000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料环保岛项目

	合计（大写）
	
	
	
	

	说明：一、以上报价含13%增值税专用发票，含运输到项目施工现场费用，含装卸费用，并接受我公司的付款方式和供货方式（付款方式：以上数量为暂估量，本材料无预付款，根据当月供货数量次月进行据实结算；供货方式：根据现场实际要求，按需供货）；
二、级配碎石严格按需方要求进行配比。
三、材料报价有效期不得少于1个月。


5、 潜在供货商资质及报价要求：
1、潜在供应商资格要求：
（1）在中国境内注册具有独立承担民事责任的能力，提供有效的三证合一的营业执照，营业执照经营范围须包含设备生产或销售，在人员、资金、设备方面，具有承接本项目能力。
（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得对本项目同时报价；
（3）信誉要求（提供截图或承诺）：
① 在询价截止时间前，未被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
②在询价截止时间前，未被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准，提供承诺或网页截图）；
③在询价截止时间，未被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准，提供承诺或网页截图）；
④在询价截止时间，未被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询为准，提供承诺或网页截图）；
2、市场信誉要求：近三年内无重大质量、安全等方面的不良记录，未发生重大经济或民事纠纷。
3、具有完善的配货售后服务，能及时供货、服务周到。
4、供应商需以书面形式进行一次报价，报价含13%专票税、运输费用、装卸费用。
5、材料报价需严格按配比及标准进行报价。
6、产品执行标准：满足国家现行相关标准及甲方要求。
7、报价文件袋需盖章并密封（无章、没有密封不予接收）。
8、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。
9、报价文件必须由单位法人和授权代理人分别签字并盖章后方可有效，同时提供正式授权委托书。
10、报价期间相关费用由报价人自理。
11、凡参与报价的供应商，在询报价期间出现相互串通询价及不响应我公司询价文件要求的供应商，报价文件作废处理，同时我公司有权没收询价保证金。
12、供应商在中标后，合同履行期间不能及时保障供应，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
13、报价文件需提供正本一套，副本二套，胶装成册，未胶装文件作废处理。
14、报价有效期不少于一个月。
15、参与报价时需携带样品，未携带样品的报价单位视为报价无效，样品要求为级配前的A、B、C三种原料，每种携带为5Kg左右。
六、结算付款方式：
1、本材料无预付款，根据当月供货数量次月进行据实结算。
2、报价人需按需方要求的供货期间进行供货，按双方约定要求验收合格后，方可投入工程使用。根据供货验收合格数量据实结算。
3、报价方办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，询价方及报价方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由报价方自行承担。
七、报价日程安排及相关事宜：
（一）报价日程安排
在询价文件公布之日起，有意向报价方根据询价文件要求，定于2026年 9 月 4 日  10:00 时前，各报价单位把报价文件递交至安徽省淮南市田家庵区智慧谷1号楼2楼开标室，逾期送达的报价文件拒绝接收。2026年 9 月 4 日  10：00 时当众开启各方报价文件。
（二）报价保证金
报价方在确认参与报价，并在提供报价文件前，提供报价保证金（公司账户转账，个人转账无效）人民币¥40000.00元（大写：肆万元整）回执单，公司指定账户：淮南新启昂建设工程有限公司，纳税人识别号：91340406MA8P7WE255，地址及电话：淮南市潘集区平圩镇淮潘公路与生态大道交叉口潘集经济开发区（北区）管委会南楼3F；0554-6680688，开户行及账号：交通银行股份有限公司淮南分行344071100013000374109。
(三)报价保证金返还、履约保证金缴纳
1.报价保证金在询价完成后，14个工作日内予以返还。
2.自发布成交公告之日起30个自然日内成交单位按合同总金额的3%缴纳履
约保证金，解除合同或终止供货后 14个工作日内予以返还。
（四）询价文件获取方式：http://www.ahxjjg.com/
八、其它注意事项
1、出现下列情况之一者，报价文件无效，作废处理：
(1)未提供营业执照有效复印件的(加盖企业公章)。
(2)报价文件字迹模糊不清的(包括提交的各类复印件)。
(3)报价内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
(4)报价文件未装订成册的（双面打印、胶装）。
2、本公司对采购的材料设有控制价，超过控制价的报价文件不予采纳（控制价在询价会召开当日开会时打开报价文件前公布）。
3、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以合理低价的供应商作为成交供应商，供应商报价和承诺一经认可，即为成交合同价，供货期不允许二次涨价，否则视为违约。供货商不以自身原因延迟或拒绝供货，否则同样视为违约。因货物质量不合格、数量不足、配比不符等供货方原因产生的一切问题，由供应商承担全部责任，负责无偿整改、补供或退换货，并承担由此产生的全部经济损失与相关责任。
4、本次询价报价单位少于三家或所有报价均被否决的，重新进行询价。
5、联系人（商务）：电话：17730179863(刘)、13955487708(李)
 联系人（技术）：电话：15905543873(钱）
监督电话： 0554-2696263  邮箱：xjdc2024@qq.com
九、询价文件组成： 
1、报价单位情况表
2、法定代表人身份证明书
3、授权委托书
4、报价表
5、承诺书
6、报价供应商企业信誉要求
7、相关质量证明文件
8、其它
9、采购合同
附：报价响应文件格式

淮南新启昂建设工程有限公司
日期：2026年 8 月 21 日











附件一

报价单位情况表
	报价供应商名称
	

	注册地址
	
	邮编
	

	经济类型
	
	电话传真
	

	法定代表人
	姓  名
	
	电话
	

	授权代表人
	姓  名
	
	电话
	

	单位简历及机构
	

	备注
	


附：营业执照复印件





附件二

法定代表人身份证明书
单位名称：                             
单位性质：                                   
地    址：                              
成立时间：                              
经营期限：                              
姓名：             性别：              
年龄：             职务：              
系                            的法定代表人。

特此证明。



            （附法定代表人正、反面身份证材料复印件）


报价商名称：  （盖公章）    
日   期：    年  月   日
附件三
法定代表人授权委托书

      本授权委托书声明：我系      的法定代表人，现授权委托我公司的      为我公司法定代表人授权委托代理人，参加淮南新启昂建设工程有限公司的                的询价工作。代理人以本公司的名义签署报价书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

  

法人代表：（签字及盖章）                      

授权代理人：（签字及盖章）                    
 
公司名称：（单位公章）                        
 
日  期：     年   月   日




          （附法定代表人及授权代理人正、反面身份证材料复印件）




附件四
报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价
	总价
	备注
	项目地点

	1
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	20000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料产业园项目

	2
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	4000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料环保岛项目

	合计（大写）
	
	
	
	

	说明：一、以上报价含13%增值税专用发票，含运输到项目施工现场费用，含装卸费用，并接受贵公司的付款方式和供货方式（付款方式：以上数量为暂估量，本材料无预付款，根据当月供货数量次月进行据实结算；供货方式：根据现场实际要求，按需供货）；
二、级配碎石严格按需方要求进行配比。
三、材料报价有效期不得少于1个月。




报价商名称：（章）
                                          报价日期：





附件五
承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
1、将遵循公开、公正和诚实的原则自愿参加；
2、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
3、不出借、转让资质证书，不以他人名义参加报价；
4、不与其它报价供应商相互串通报价，不排挤其它报价供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；
5、完全响应询价文件要求内容；

 
                  报  价  人：                （盖单位公章）                  
                  法定代表人：                （签字或盖章）
                  委托代理人：                （盖单位公章）                                                              年    月    日















附件六    报价供应商企业信誉要求(提供截图或承诺)





















附件七、封套格式

正 （副） 本

采购人名称：淮南新启昂建设工程有限公司


级配碎石（材料名称）


询价响应文件在  年  月  日    时之前不得开启

 
报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：






附件八、封面格式
                
 
正（副）本

级配碎石（材料名称）
        
询 价 响 应 文 件




报价供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：


                年    月   日






淮南新启昂建设工程有限公司


级
配
碎
石
采
购
合
同






采购单位：  淮南新启昂建设工程有限公司 
供货单位：                             

淮南新启昂建设工程有限公司级配碎石采购合同

需方：（以下简称为甲方）  淮南新启昂建设工程有限公司  
供方：（以下简称为乙方）                              
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经过双方充分协商，特订立如下买卖合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程项目：
1.交货地点：潘集区新材料产业园项目、新材料环保岛项目、潘集体育公园项目施工现场
2.货物名称：级配碎石
3.合同签订地：安徽省淮南市潘集区
2、 产品名称、型号、数量、单价、合同总金额：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预计总用量
	单价（元）
	总价（元）
	备注
	项目地点

	1
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	20000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料产业园项目

	2
	级配碎石
	A料：碎石 37.5～19mm，
B料：碎石 19～4.75mm，
C料：石屑 4.75mm以下，配合比：A：B：C = 17% : 50% : 33%
	吨
	4000
	
	
	压实系数≥0.95),地基承载力特征值fak>200kpo
	新材料环保岛项目

	合计（大写）
	
	
	
	

	备注：1、以上价格含 13% 增值税专用发票、运输费用、装卸费用。
      2.此数量为暂定量，最终结算数量以现场验收人员实际签收量为准。


3、 供货时间：
1.自合同签订后，供货周期应根据施工进度需求调整，直至供货量全部供完为止。乙方根据甲方实际需求情况分批发货，发货前甲方提前两天通知乙方备货，乙方接到甲方通知后及时备货发货，不得耽误工程使用。
2.合同履行期间供货商不以自身原因延迟或拒绝供货，每出现一次，罚款1000元。累计出现三次，甲方有权单方面解除合同，乙方不得进行任何阻挠。
四、验收标准及运输风险：
1.乙方的供货的材料必须与所认可的样品以及承诺的质量一致，如发生质量、配比及数量与合同要求不符的，乙方必须无条件退货，由此造成的一切费用均由乙方承担。
2.产品执行标准：满足国家现行相关标准及甲方要求。
3.当货物到场以后，甲方负责进场验收。
4.数量验收：采取计量方式，一车一单，按甲方指定的工地收料员签收的随车发货单及磅票经双方签字确认的签收单为最终结算凭据。甲方有权对乙方供货材料进行吨位抽检。若抽检吨位不足，当次批次所有车辆均按此批缺少的最多方量进行双倍扣减，乙方不得进行任何阻挠。
5.运输风险：乙方在发货前应对所用运输车辆及配送产品质量及封车情况进行自检，产品必须符合规范标准，运输路上风险由乙方承担。
五、结算付款方式：
1.本材料采购无预付款，月度据实结算。
2.乙方需按合同约定的供货期间进行供货。月初核算上月供货数量，经双方核实确认后，乙方开具核对数量的等额增值税专用发票，甲方当月15日前根据发票金额据实结算。
3.发票要求：乙方每次办理材料款时，必须开具与报价承诺一致的增值税专用发票，甲方及乙方双方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号信息必须准确无误（与税务局备案信息保持一致），否则造成发票未经税务部门认证通过的，后果由乙方自行承担。
六、双方的权利和义务：
1.乙方在合同履行中，严禁无正当理由进行调价，否则视为违约。给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责。
2.乙方需指定专人负责处理施工过程中的一切有关问题，接受甲方有关工程施工过程中材料质量方面的监督管理，并认可因违反有关规定而发生的费用。
3.乙方不能按照甲方时间及时供货，造成工程延期所给甲方造成的经济损失和违约责任则由乙方负责，特殊情况除外。
4.合同签订后甲乙双方应严格按合同要求履行约定，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同条款，否则违约方须赔偿给对方造成的一切经济损失。
5.甲方不按合同约定履行自己义务的行为，给乙方造成的损失，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。
6.乙方未按甲方指令、或不按合同约定履行自己义务的行为，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
7.乙方提供的货品质量、规格等级不符合要求的，乙方必须无理由无条件的退回，且所有产生的费用及运输均由乙方自行承担。
七、合同争议的解决方式：
甲乙双方发生争议时，可通过协商解决，当协商解决不了时，可以采用下列2种方式解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁。
2.向合同签订地人民法院起诉。
八、合同的生效及解除：
1.合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章或合同专用章后即行生效。
2.合同生效后甲乙双方都应严格履行合同。如出现问题应按照《民法典》等有关规定办理。
1.本合同一式 陆 份，甲方 伍 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
2.合同期满及货款两清时，本合同自行解除。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。
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年    月    日                   年    月    日
