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[bookmark: _Toc144887139]
[bookmark: _Toc32467]第一章 招标公告
[bookmark: _bookmark0][bookmark: 第一章__磋商公告][bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc18025]淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目（一次）招标公告
项目概况
 淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目 采购项目的潜在供应商于 2026年10月14日15点00分 （北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JXCG20260930
项目名称：淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：771189.04元，自筹资金
最高限价：771189.04元（原安徽淮河化工股份有限公司未拆除设备内液体、固体危险特性鉴别275000.00元，拆除后调查345000.00元，淮河化工厂拆除151189.04元。）
采购需求：淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除，包括原淮化危险特性鉴别、拆除后调查、淮河化工厂拆除。
合同履行期限：调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计20日历天，2.拆除后土壤调查预计90日历天。拆除工期：40日历天
本项目（是/否）接受联合体：是
联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的家数不超过2家。联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方的工作内容及权利义务。联合体投标的，领取磋商文件、编制响应文件、递交响应文件、签订采购合同等工作均由其牵头人负责办理，其他联合体成员配合。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
1.在中国境内注册，持有有效的营业执照（如联合体投标，则联合体各方均需提供）；
2.本项目的特定资格要求：
（1）土壤检测：应具备有效期内检验检测机构资质认定证书（CMA）
（2）设备拆除：应具备机电工程施工总承包三级（及以上）资质或建筑机电安装工程专业承包三级（及以上）资质，同时应具备有效的安全生产许可证；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（3）项目经理：应具备机电工程专业二级（及以上）注册建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B证）。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]三、响应文件提交
截止时间：2026年10月14日15点00分（北京时间）
提交地点：安徽省淮南市山南智慧谷一号楼2楼开标室。
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802]四、开启
时间：2026年10月14日15点00分（北京时间）
地点：安徽省淮南市山南智慧谷一号楼2楼开标室。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017]五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.关于本项目的发布、变更、答疑等信息将在网上发布。供应商须随时关注该项目信息动态，如因关注不及时错过信息下载，责任自行承担。
2.开评标说明：供应商授权委托人参加开标会必须手持法人代表授权书、身份证原件参加开标会（法定代表人参加开标会提供身份证原件及身份证复印件和营业执照复印件）。
3.磋商保证金
（1）投标人必须在投标前缴纳磋商保证金壹万元,并在投标文件中附有转账记录证明。
（2）投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。投标保证金必须从投标人的基本账户中汇到安徽新集煤电（集团）有限公司银行账户。
名称：安徽新集煤电（集团）有限公司
账号：176705791215
开户行：中国银行股份有限公司淮南分行营业部
[bookmark: _GoBack]（3）如投标被采纳，招标人将不退还磋商保证金，磋商保证金转为履约保证金。履约保证金为中标价的2%，不足部分另行转账。履约保证金必须从投标人的账户中汇出，履约保证金必须在合同签订前到达安徽新集煤电（集团）有限公司银行账户。如未被采纳，招标人将在中标公告公示后7个工作日内无息退还投标人投标保证金。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名   称：安徽新集煤电（集团）有限公司
地   址：淮南毛集实验区工业园区
联系方式：05542696215
2.采购代理机构信息
名   称：安徽聚信工程项目管理有限公司
地   址：西湖春天34号商铺204
联系方式：15395466009
3.项目联系方式
项目联系人：梁鹏（采购人代表）、刘月梅（代理机构）
电   话：05542696215、15395466009
[bookmark: _Toc144887140]
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	名  称：安徽新集煤电（集团）有限公司
地  址：淮南毛集实验区工业园区
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	名  称：安徽聚信工程项目管理有限公司
地  址：西湖春天34号商铺204
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	淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目

	[bookmark: _Toc144880762][bookmark: _Toc30009][bookmark: _Toc19459][bookmark: _Toc144887152]4
	[bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc3798]标段划分
	☑不分包  □分为xx个包
供应商参加多个包磋商的成交包数规定：     
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	是否允许联合体参加磋商
	☑是 □否
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	资金来源
	□财政资金  □预采购  ☑其他资金
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	[bookmark: _Toc3488][bookmark: _Toc3121][bookmark: _Toc28478][bookmark: _Toc20382][bookmark: _Toc18840][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc15433][bookmark: _Toc21015]合同履行期限
	调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计20日历天，2.拆除后土壤调查预计90日历天。拆除工期：40日历天
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	[bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc7418]质量要求
	合格

	[bookmark: _Toc144880775][bookmark: _Toc144887165]11
	缺陷责任期
	/

	12
	供应商资质条件
	见招标公告

	13
	[bookmark: _Toc25390]踏勘现场
	[bookmark: _Toc29692]☑不组织，供应商自行考察  □统一组织

	14
	[bookmark: _Toc32544]磋商预备会
	[bookmark: _Toc8346]□召开 ☑不召开

	15
	[bookmark: _Toc29045]磋商有效期
	[bookmark: _Toc11268]从响应截止之日起90日

	16
	磋商保证金
	见招标公告

	17
	供应商提出问题的截止时间
	响应截止时间前5日

	18
	[bookmark: _Toc1456]供应商提出问题的方式
	投标供应商若对采购文件有任何疑问，应在响应截止时间前5日以书面形式向采购人提出澄清要求。对在规定时间前收到的澄清答疑要求，招标代理机构均将以邮件的形式予以答复，投标人有义务自行查阅。

	19
	[bookmark: _Toc27540]资格审查方式
	[bookmark: _Toc25191]资格后审

	20
	投诉质疑和形式
	响应供应商如对招投标事项有异议，应按国家相关法律规定以及淮南市公共资源交易监督管理局相关规定要求先向采购人或采购代理机构提出。
质疑函（异议）符合《淮南市公共资源交易质疑处理暂行办法》（淮公管〔2016〕40号）文件规定。符合“谁质疑，谁举证”原则，事实清楚，主张明确，须提供确凿有力的证明材料或证据线索。不符合上述规定的不予受理。采购项目质疑投诉按照《招标投标活动投诉处理办法》规定程序办理。
禁止虚假恶意投诉，对虚假恶意投诉的，视情节予以处罚。如无效投诉的给予记不良记录。

	21
	疑问的答疑获取
	供应商请注意：采购代理机构对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。
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	[bookmark: _Toc25746]工程量的核实与调整
	[bookmark: _Toc12358]1.采购人发布的清单及技术规范书，作为本次采购的基础依据。供应商应当在响应文件递交截止时间前5日提出全部疑问；否则视同认可本采购文件中所提供的工程量。经确定的清单中标后不再调整，供应商应按采购文件、清单等相关资料要求内容完成全部工程内容。
2.当清单数量与实际工程量产生偏差，误差在-5%～5%之内（包括±5%），不予调整；超出-5%～5%以外的，采购人将组织复核，若情况属实将按实对采购清单进行调整，并在网上发布，否则不予调整。
3.在标前核量之后，如有少算、漏项或错项等，视为潜在供应商的自行优惠让利，对清单中的所有内容中标后不予调整（除因设计变更、工程变更或合同约定的其他调整因素外）。

	23
	构成磋商文件的其他内容材料
	采购需求、澄清文件、答疑文件

	24
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	25
	[bookmark: _Toc29568][bookmark: _Toc1503][bookmark: _Toc28517][bookmark: _Toc31907]签字或盖章要求
	[bookmark: _Toc9052][bookmark: _Toc15139][bookmark: _Toc12233][bookmark: _Toc23771]按本磋商文件规定

	26
	[bookmark: _Toc19038][bookmark: _Toc9045][bookmark: _Toc13674][bookmark: _Toc7680]投标文件份数
	[bookmark: _Toc21453][bookmark: _Toc24394][bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc31579]投标响应文件必须胶装，正本壹份，副本叁份（副本可以是正本的复印件，复印件必须字迹清晰可认）正副本分开密封。
开标现场提交用信封密封的投标响应文件，封袋上注明：采购人名称、项目名称及项目编号、供应商名称，供应商地址，并注明“在 年 月 日 时 分 （投标截止时间）之前不得启封”字样。
中标后，中标供应商需提供电子U盘一份。

	27
	[bookmark: _Toc7392][bookmark: _Toc4220][bookmark: _Toc13047][bookmark: _Toc1137]递交投标文件地点
	[bookmark: _Toc7337]见招标公告

	28
	[bookmark: _Toc14309][bookmark: _Toc28368][bookmark: _Toc1095][bookmark: _Toc12120]是否退还投标文件
	[bookmark: _Toc5756][bookmark: _Toc1391]否

	29
	[bookmark: _Toc26553][bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc11242][bookmark: _Toc23536]开标时间和地点
	[bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc30822][bookmark: _Toc10402]开标时间：见招标公告
开标地点：见招标公告

	30
	[bookmark: _Toc10354][bookmark: _Toc31226][bookmark: _Toc2446][bookmark: _Toc19594]开标程序
	[bookmark: _Toc27324][bookmark: _Toc30687][bookmark: _Toc10596][bookmark: _Toc3980]1.执行采购文件相关要求
2.开标顺序：按投标人签到顺序

	31
	[bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc19129][bookmark: _Toc8744][bookmark: _Toc9064]磋商小组的组建
	[bookmark: _Toc30301][bookmark: _Toc15592][bookmark: _Toc19935][bookmark: _Toc23222]磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，3人或以上单数，其中经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式：从安徽省综合评标评审专家库中随机选取。

	32
	[bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc18200][bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc2310]确定成交供应商
	[bookmark: _Toc23616][bookmark: _Toc4018]☑采购人授权磋商小组确定
□采购人确定

	33
	[bookmark: _Toc5049][bookmark: _Toc26722][bookmark: _Toc20317][bookmark: _Toc26546]最高限价
	[bookmark: _Toc25195][bookmark: _Toc21775][bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc26552]771189.04元（超过此限价按无效标处理）
原安徽淮河化工股份有限公司未拆除设备内液体、固体危险特性鉴别275000.00元，拆除后调查345000.00元，淮河化工厂拆除151189.04元。

	34
	询标
	投标供应商开标过程中，不要走远。在规定时间内（30分钟）完成答复。如因供应商原因造成未及时回复，供应商自行承担一切后果。如遇询标30分钟内未回复，由磋商小组决定。

	35
	评审原则
	磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

	36
	成交通知书发出的形式
	☑书面 □数据电文，在线发放

	37
	成交结果公告
	公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目成交结果公告；
公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额等。
成交结果公告期限：1个工作日。

	38
	合同签订
	自中标（成交）通知书发出之日起7个工作日内（具体时间、地点见中标（成交）通知书）与采购人签订合同。无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。

	39
	履约担保
	□免收
☑（按下列标准收取)：
1.金额：合同价的  2  %。
2.履约保证金的形式：保函、保证保险、银行转账、网银支付等方式。
注：如采用担保机构担保，全国范围内合法的融资担保公司、应为省级地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担保均可提供担保，其他非经地方金融监管局批准设立的融资担保公司，个人担保，企业单位，一律不得作为提供担保的依据。
3.收取单位：采购人
4.递交时间：成交供应商应在中标通知书发出后，合同签订前，按照采购文件规定方式提交履约保证金。否则，采购人可以拒绝签订采购合同。
5.成交供应商信誉度较好或服务过招标人且口碑较好，经采购人认可，可免收履约保证金。
6.退还：签订采购合同时双方友好协商约定。
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	代理服务费
	1、金额：
□（免收)
□（定额收取)：人民币              元
☑参照执行原国家计委计价格【2002】1980号文件规定的40%收取，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
如代理费计算低于3000元的按3000元支付。工程量清单及控制价编制费、审计费按皖价服（2007）86号文计取，以上费用及其他费用由成交供应商签订合同前一次性支付给代理机构。
2、支付方式：  转账或现金  
3、收取单位：  采购代理机构  
4、递交时间：  公示结束后合同公开前  
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	付款方式
	设备及土壤检测完成后支付检测费用的80%，设备拆除完成后支付拆除费的80%，出示完整检测报告并经专家及相关主管部门审核通过后7日内支付总合同价款的100%。
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	信誉要求
	供应商按照要求提供网站的信誉查询截图或提供承诺书。
1.在投标截止时间前，未被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）列为失信被执行人（可提供“中国执行信息公开网”－“失信被执行人”查询截图，无失信被执行人惩戒信息）。
2.在投标截止时间前，未被国家市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。（可提供供应商在国家企业信用信息公示系统网页查询截图，严重违法失信一栏中无不良记录）。
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	知识产权
	1.构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。
2.采购人在中华人民共和国境内使用中标工程、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
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	其他注意事项
	1.合同签订后，成交供应商在规定时间内不履行服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。
2.成交供应商在项目成交后发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以报请采购监管部门取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。
3.本项目前期已有相关检测报告，此次招标目的是补充完善相关调查，出具相关报告及手续，将该地块达到相关法律规定，达到解除封控的目标。

	45
	其他要求
	1.磋商文件的解释权归采购人所有，由采购人负责解释。
2.如磋商文件中出现前后不一致的描述，解释优先顺序依次为供应商须知前附表＞评标办法＞磋商文件其他内容。
3.法定代表人（单位负责人）为同一个人的两个及两个以上法人（单位负责人）母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与投标。
注：投标供应商根据项目预算，结合自身及市场情况，参考相关标准及投标相关费用自行报价，如投标供应商恶意竞争低价中标造成项目中标后无法履行或所提供服务不符合要求，采购人有权拒绝验收并解除合同，重新采购。同时上报监管部门处理。


[bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc8278][bookmark: _Toc6139][bookmark: _Toc2958][bookmark: _Toc5570][bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc144881035][bookmark: _Toc144887803]注：磋商文件中如有与供应商须知前附表不一致之处，以供应商须知前附表为准。
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[bookmark: _Toc11950]第三章 供应商须知
[bookmark: _Toc16909][bookmark: _Toc25850]1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所述的工程项目采购。
2.定义
2.1 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
2.2 时限（年份、月份等）计算：指从响应文件提交截止之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。
2.3 业绩：除非本磋商文件中另有规定，业绩系指符合本磋商文件规定且已交/竣工验收合格的业绩。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。
3采购人、采购代理机构及供应商
3.1 采购人：是指依法开展采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
3.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。
3.3 监督管理部门：指定的有关部门履行监督管理职责。
3.4 供应商：是指向采购人提供工程、货物或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：
3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
3.4.2 具备《中华人民共和国招标投标法》关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级采购的有关规定。
3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。
3.4.4 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。
3.5 若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：
3.5.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。
3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件。
3.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。
3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。
3.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.5.7 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.5.8 对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。
3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。
3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。
4.资金来源
4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。
4.2 项目预算金额或分项（或分包）预算金额见招标公告。
5.磋商费用
不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。
6.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目本级和上级部门、监督管理部门的采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7.磋商文件构成
7.1 磋商文件包括下列内容：
第一章 招标公告
第二章 供应商须知前附表
第三章 供应商须知
第四章 采购需求
第五章 评审方法和标准
第六章 采购合同
第七章 磋商响应文件格式
第八章 最终报价或第   次报价表
7.2 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
7.3 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。
7.4 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
8.磋商文件的澄清与修改
8.1 供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的询问截止时间前以书面提问形式提交给采购代理机构。
8.2 采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在发布招标公告网址上以发布公告的方式澄清或者修改磋商文件，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
8.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
8.4 对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含澄清或修改的内容）。
9.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用
9.1 项目有分包的，供应商可参与磋商文件其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。
9.2 无论磋商文件中是否要求，供应商所承担工程及伴随的货物和服务均应符合国家强制性标准。
9.3 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
9.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第七章响应文件格式的相关内容。
10.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。
11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件
11.1 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。
11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
11.3 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。
11.4 为保证公平公正，除非磋商文件另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。
12.报价
12.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商的全部内容。所有报价均应以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
12.2 供应商应在分项报价表上标明磋商工程的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在磋商报价中。
12.3 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。
12.4 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。
12.5 采购人不接受具有附加条件的报价。
13.磋商保证金
14.磋商有效期
14.1 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。
14.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。
14.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
15.响应文件的制作
15.1 本项目要求提供密封的纸质响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：
（1）在第七章“磋商响应文件格式”中要求加盖供应商签章处，供应商均应加盖供应商公章。联合体参加磋商的，除联合体协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章。
（2）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行密封，形成密封的响应文件。
15.2 磋商现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。
16.响应文件提交截止时间
[bookmark: _Toc144907626][bookmark: _Toc144907627]16.1 供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件在现场递交。
16.2 供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前递交密封的响应文件。
[bookmark: _Toc144907628]16.3 采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.响应文件的提交、修改与撤回
[bookmark: _Toc144907630]17.1 供应商应当在第一章“招标公告”规定的响应文件提交截止时间前，将密封的响应文件递交至开标现场。
[bookmark: _Toc144907631]17.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件递交的，视为撤回响应文件。未按规定密封或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，应当拒收。
[bookmark: _Toc144907632]17.3 采购代理机构工作人员在监督员监督下对所有响应文件开启。
[bookmark: _Toc144907633]17.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
18.磋商小组
18.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照采购的有关规定履行相关职责和义务。
18.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
18.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选人，并编写评审报告。
19.响应文件的评审与磋商
19.1 采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。
19.2 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
19.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
19.3.1 初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。
19.3.1.1 不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。
19.3.1.2 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。
19.3.2 磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，如供应商未到磋商现场的，视同放弃该权利。
19.3.3 报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
19.3.4 综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
19.4 相关说明。
19.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；
19.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
19.4.3 磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
19.4.4 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，磋商小组可以视同其未提供。
19.4.5 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。
19.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
20.终止竞争性磋商
20.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：
（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）采购法律法规规定的其他情形。
21.响应文件的澄清、说明或更正
21.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到磋商现场等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。
22.最后报价
22.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。
22.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。
22.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。
22.4 除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
22.5 供应商应当按照企业定额或 2018 版安徽省建设工程计价依据以及材料市场价格信息等，结合自身实力、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求自主报价。
22.6 供应商的报价应严格执行下列标准，不得降低标准进行竞标。
22.6.1 不可竞争费用包括：按照有关规定执行。
22.7.2 其他项目费：按照有关规定执行。
22.7.3 工程增值税税率：9%
22.7.4 磋商文件中明确的由采购人自行采购的材料费。
22.7.5 法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。
22.8 除非采购人对磋商文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
22.9 除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的价格包括完成磋商文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的分部分项工程费，措施项目费，不可竞争费，其他项目费，税金等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在报价中。报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。
22.10 工程材料
22.10.1 材料供应方式：本工程使用的材料由承包人采购供应；
22.10.2 材料价格：除甲供材和实行暂估价的材料及设备以外，由供应商自行采购的材料确定磋商最后报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，成交后不作调整，综合单价中的材料费应包括材料运杂费、采保费及试验检验费。
22.10.3 采购人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。
前款所称暂估价，是指不能确定价格而由采购人在磋商文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。
22.11 本项目的施工地点为本须知前附表所述，供应商可到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响磋商报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在磋商报价范围内，采购人不再承担该费用。
22.12 工程造价的确定与控制
22.12.1 本工程经定标后，工程总造价在磋商范围内包定，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予签证计价。
22.12.2 磋商前，供应商应认真对照施工设计等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在询问截止时间前向采购人提出疑问，否则采购人可不予答复。
22.12.3.1采购人发布的清单及技术规范书，作为本次采购的基础依据。供应商应当在响应文件递交截止时间5日前提出全部疑问；否则视同认可本采购文件中所提供的工程量。经确定的清单中标后不再调整，供应商应按采购文件、清单等相关资料要求内容完成全部工程内容。
22.12.3.2当清单数量与实际工程量产生偏差，误差在-5%～5%之内（包括±5%），不予调整；超出-5%～5%以外的，采购人将组织复核，若情况属实将按实对采购清单进行调整，并在网上发布，否则不予调整。
22.12.3.3 在标前核量之后，如有少算、漏项或错项等，视为潜在供应商的自行优惠让利，对清单中的所有内容中标后不予调整（除因设计变更、工程变更或合同约定的其他调整因素外）。
22.12.4 供应商在规定时间内未对工程量清单提出疑问的，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。供应商必须按其报价完成竞争性磋商文件规定范围内的设计规定的所有工程项目。
22.13 成交供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价一律不予调整。
22.14 本工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价成交。
23.成交候选人的推荐原则及标准
23.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。
24. 确定成交候选人和成交供应商
24.1 磋商小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选人，并标明排列顺序。排名第一的成交候选人经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。
25.编写评审报告
25.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
26.保密要求
26.1 评审将在严格保密的情况下进行。
26.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
27.成交结果公告
27.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在发布招标公告网址上发布成交结果公告。
28.成交通知书
28.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。
28.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
28.3 成交通知书是合同的组成部分。
29.告知磋商结果
29.1 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
30.履约保证金
30.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。
30.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。
31.代理服务费
31.1 本项目代理服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。
32.签订合同
32.1 采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日内签订合同。
32.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。
33.廉洁自律规定
33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.质疑的提出与接收
34.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
34.2 质疑供应商应按照的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合办法的，质疑供应商将依法承担不利后果。
34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。
35.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
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固体废物倾倒、填埋事件时有发现，其中危险废物会危害土地，造成土壤资源功能丧失，破坏水体，影响百姓饮水安全，污染空气，危害人员生命安全，必须对其进行迅速、合理的处置。发现固体废物倾倒或填埋事件后，首先要对固体废物进行危险特性鉴别。
依据《国家危险废物名录》（2025年版）第六条规定：对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。
经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害成分和危险特性对照本名录中已有废物代码进行归类；无法按已有废物代码归类的，应当确定其所属废物类别，按代码“900-000-××”（××为危险废物类别代码）进行归类管理。
经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。
原安徽淮河化工股份有限公司老厂址地块位于安徽省淮南市洞山路西路，占地约70243.73m2，场地原为安徽淮河化工股份有限公司厂区，前身是淮南矿业集团合成材料有限责任公司，是一家生产高分淮南矿业集团相对控股的股权多元化的子公司。淮南矿业（集团）合成材料有限责任公司主要产品为减水剂、树脂锚固剂、金属锚杆、不饱和聚酯树脂，至2002年底，厂区共具备年产4000吨减水剂、500万支树脂锚固剂 、100万套金属锚杆以及1000吨不饱和聚脂树脂的生产能力。由于减水剂市场需求量大，发展前景广阔，为了进一步扩大公司的市场竞争力，2002年12月22日，淮南矿业（集团)合成材料有限责任公司决定投资1084万元，对合成材料公司减水剂车间实施技术改造,将4000吨/年混凝土减水剂生产能力改扩至10000吨/年。
2011年12月，原安徽淮河化工股份有限公司签订了《退城进园补偿协议》、《入园协议》，2013年3月一期工程在淮南工业园开工建设，2015年10月20日公告了实施退城进园搬迁相关事宜，并在2016年2月26日更名为“美亚高新材料股份有限公司”。企业于2015年12月完成搬迁，老厂（本项目地块）废弃，不再使用。目前地块范围内的主要生产设施已基本拆除，生产厂房未拆除，在反应釜车间、锚固剂车间留有废旧反应釜等设施。设施内残存一些不明液体、固体。因此需要经过鉴别，明确是否属于危险废物。
二、设备内液体、固体危险特性鉴别方案
1.鉴别对象
在反应釜车间、锚固剂车间留有废旧反应釜等设施。设施内残存一些不明液体、固体
2.鉴别目的
危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的，以及不排除具有危险特性，可能对生态环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的的固体废物。
3.鉴别工程量
检测工作：本项目共设32个固废份样数。
根据前期的分析与筛查，编制鉴别方案，组织专家评审，根据专家意见设定不少于32个固废份样数个进行腐蚀性、易燃性、反应性、急性毒性和浸出毒性的鉴别检测，检测结果出来以后，编制鉴别成果报告，组织专家评审，明确固废属性。
1、腐蚀性鉴别
根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）规定，符合下列任何条件之一的固体废物，属于腐蚀性危险废物。
（1）、按照GB/T 15555.12-1995的规定制备的浸出液，pH≥12.5，或者pH≤2.0。
（2）、在55℃条件下，对GB/T699中规定的20号钢材的腐蚀速率≥6.35mm/a。
根据《危险废物鉴别标准编制说明》第（五）章腐蚀性危险废物的规定：固态、半固态的固体废物浸出液和水溶性液态废物，经测定表明其pH值≥12.5，或者pH值≤2.0时，则说明该废物具有腐蚀性。测试方法采用GB/T 15555.12固体废物腐蚀性测定，玻璃电极法进行测定。
非水溶性液态废物，如果在55℃条件下，对GB/T699中规定的20＃钢材的腐蚀速率≥6.35毫米/年，则说明该废物具有腐蚀性。测试方法用JB/T 7901金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法进行测定，该方法中规定了金属材料的形状和尺寸。钢材型号选取GB/T 699《优质碳素结构钢》中规定的20＃钢材。
2、易燃性
根据《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）规定，符合下列任何条件之一的固体废物，属于易燃性危险废物。
（1）液态易燃性危险废物
闪点温度低于60℃（闭杯试验）的液体、液体混合物或含有固体物质的液体。
（2）固态易燃性危险废物
在标准温度和压力（25℃，101.3kPa）下因摩擦或自发性燃烧而起火，经点燃后能剧烈而持续地燃烧并产生危害的固态废物。
（3）气态易燃性危险废物
在20℃，101.3kPa状态下，在与空气的混合物中体积分数≤13%时可点燃的气体，或者在该状态下，不论易燃下限如何，与空气混合，易燃范围的易燃上限与易燃下限之差大于或等于12个百分点的气体。
对照危险废物易燃性，从鉴别对象的产生过程进行分析如下：
3、反应性
根据《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5-2007）规定，符合下列任何条件之一的固体废物，属于反应性危险废物。
（1）具有爆炸性质
①常温常压下不稳定，在无引爆条件下，易发生剧烈变化。
②标准温度和压力下（25℃，101.3kPa），易发生爆轰或爆炸性分解反应。
③受强起爆剂作用或在封闭条件下加热，能发生爆轰或爆炸反应。
（2）与水或酸接触产生易燃气体或有毒气体
①与水混合发生剧烈化学反应，并放出大量易燃气体和热量。
②与水混合能产生足以危害人体健康或环境的有毒气体、蒸气或烟雾。
③在酸性条件下，每千克含氰化物废物分解产生≥250mg氰化氢气体，或者每千克含硫化物废物分解产生≥500mg硫化氢气体。
（3）废弃氧化剂或有机过氧化物
①极易引起燃烧或爆炸的废弃氧化剂。
②对热、震动或摩擦极为敏感的含过氧基的废弃有机过氧化物。
4、急性毒性
根据《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007），属于下列条件之一的固体废物，属于危险废物：
（1）、经口摄取：固体LD50≤200mg/kg，液体LD50≤500mg/kg；
（2）、经皮肤接触：LD50≤1000mg/kg；
（3）、蒸汽、烟雾或者粉尘吸入：LD50≤10mg/kg
5、浸出毒性检测项目检测方法
浸出毒性检测项目及检测方法(单位： mg/L)

	检测项目
	危害成分浓度限值
	份样数

	锌
	100
	10

	钡
	100
	10

	砷
	5
	10

	硒
	1
	10

	无机氟化物(不 包括氟化钙)
	100
	10


无机元素形态分析
	检测项目
	毒性物质形态
	筛选依据
	拟定形态

	钡
	多硫化钡、氯
化钡、碳酸钡
	选择鉴别标准值最低且该无机元素质
量占比最低的化合物。
	氯化钡

	镉
	铬酸镉、硫酸镉、氟化镉
	氟化物有检出
	氟化镉

	铬
	铬酸镉、铬酸钠、三氧化铬
	选取毒性较大的铬酸镉、铬酸钠
	铬酸镉、铬酸钠

	镍
	羰基镍、硫化镍、二氧化镍、三氧化二镍、次硫化镍、一氧化镍
	镍可能以次硫化镍、三氧化二镍、一氧化镍的形式存在，二氧化镍与水反应，不考虑镍的该种形态。硫化物未检出
	/

	铍
	铍、氧化铍
	选择鉴别标准值最低且该无机元素质量占比最低的化合物。
	氧化铍

	铅
	氟化铅、四氧化三铅、铬酸铅、磷酸铅、烷基铅
	氟化物有检出；选取鉴别标准值最低且该无机元素质量占比最低的化合物
	氟化铅、铬酸铅

	铜
	氰化亚铜、氰化亚铜钠
	铜（考虑氰化物未检出）
	/

	锌
	氰化锌、氟化锌、氟硼酸锌
	氟化物有检出；氰化物未检出
	氟化锌

	汞
	碘化汞、氯化
汞、硝酸亚汞
	选取鉴别标准值最低且该无机元素质量占比最低的化合物
	碘化汞

	砷
	砷、砷酸钠、亚砷酸钠、五氧化二砷
	选取鉴别标准值最低且该无机元素质量占比最低的化合物
	三碘化砷


综上所述，毒性物质含量检测项目及方法如下所示。
毒性物质含量检测项目

	检测项目
	拟定化合物
	换算系数
	份样数

	钡
	氯化钡
	1.516
	10

	镉
	氟化镉
	/（镉未检出）
	10

	铬
	铬酸镉
	4.39
	10

	
	铬酸钠
	5.04
	10

	镍
	/
	镍未检出
	10

	铍
	氧化铍
	2.27
	10

	铅
	氟化铅
	1.18
	10

	
	铬酸铅
	1.56
	10

	铜
	/
	铜未检出
	10

	锌
	氟化锌
	1.58
	10

	汞
	碘化汞
	2.27
	10

	砷
	三碘化砷
	2.64
	10


三、土壤调查工程量表
1.原淮化危险特性鉴别工程量
	工作内容/检测项目
	单位
	价格

	资料收集与分析
	项
	

	现场踏勘
	项
	

	人员访谈
	项
	

	调查方案编制及评审，调查结果编制及评审
	项
	

	设定32个样品，腐蚀性、易燃性、反应性、急性毒性和浸出毒性的鉴别检测。
	项
	

	
	合计
	


2.原淮化风控区域的拆除后工程量表
	序号
	类型
	工作内容/检测项目
	单位
	预估工程量
	备注

	一
	补充调查方案编制及评审

	1.1
	资料收集与分析
	资料收集与分析
	项
	1
	

	1.2
	现场踏勘
	现场踏勘
	项
	1
	

	1.3
	人员访谈
	人员访谈
	项
	1
	

	1.4
	调查方案编制及评审
	调查方案编制及评审
	项
	1
	

	二
	现场采样与实验室分析

	2.1
	土壤钻探
	土壤勘察及钻孔
	米
	186
	拟定点位31个(含地块外对照点位1个),钻探深度暂定6m,不穿透相对隔水层，结合实际情况调整

	2.2
	地下水建井
	建井、洗井等
	米
	63
	拟定点位7个(含地块外对照点位1个),建井深度暂定9m,不穿透相对隔水层，结合实际情况调整

	2.3
	样品采集与现场快速检测
	土壤、底泥、地下水、地表水
	项
	1
	

	2.4
	土壤样品采集与实验室检测
	土壤常规45项(包含特征污染物：萘、乙苯、苯乙烯)
	个
	137
	每个点位拟定4个柱状样，预估样品137个(含10%实验室现场平行样 )

	
	
	其他特征污染物(pH、石油烃（C10-C40)、邻苯二甲酸二脂、甲醛)
	个
	137
	

	2.5
	地下水样品采集与实验室检测
	地下水常规35项(不含放射性及微生物)
	个
	8
	每个水井1个水样，预估样品8个(含10%实验室现场平行样)

	
	
	其他特征污染物(邻苯二甲酸二脂、苯乙烯、乙苯、萘、甲醛、石油烃(C10-C40))
	个
	8
	

	2.6
	底泥样品采集与实验室检测
	土壤常规45项(包含特征污染物：萘、乙苯、苯乙烯)
	个
	2
	拟定点位1个，预估样品2个(含10%实验室现场平行样)

	
	
	其他特征污染物(pH、石油(C10-C40)、邻苯二甲酸二脂、甲醛)
	
个
	
2
	

	2.7
	地表水样品采集与实验室检测
	地表水常规23项(不含微生物)
	个
	2
	拟定点位1个，预估样品2个(含10%实验室现场平行样)

	
	
	其他特征污染物(邻苯二甲酸二脂、苯乙烯、乙苯、萘、甲醛)
	个
	2
	

	三
	报告编制及评审备案

	3.1
	补充调查报告编制及评审
	补充调查报告编制及评审
	项
	1
	

	3.2
	资料归档及备案
	补充调查报告资料归档、备案
	项
	1
	


四、控制价及工期
本项目最高限价：771189.04元（原安徽淮河化工股份有限公司未拆除设备内液体、固体危险特性鉴别275000.00元，拆除后调查345000.00元，淮河化工厂拆除151189.04元。）
合同履行期限：调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计20日历天，2.拆除后土壤调查预计90日历天。拆除工期：40日历天
五、服务方案
供应商须结合本项目采购需求，清单及现场实际工况，根据相关规范标准，完整、详细、针对性编制专项检测实施方案及设备拆除专项施工方案，方案须具备可实施性、完整性、安全性、合规性。
专项检测实施方案须充分结合本项目场地特点，明确踏勘检测调查全过程工作步骤、质量控制措施、安全防护措施、进度安排、风险预判及应对措施，确保全面查清现场现状条件、设备现状、周边环境制约因素，为后续拆除施工提供真实、完整、有效的技术依据。
拆除方案须贴合本项目设备类型、现场布局、场地环境，工序逻辑清晰、施工步骤合理、安全措施全覆盖，能够指导现场实际施工，满足现行安全生产、施工质量、文明施工及环保管理相关规范要求。


六、拆除工程清单
1、编制说明
	一、项目概况
本项目主要内容包括厂房及构件的拆除、危险化学品的处理等。具体内容详见工程量清单及图纸等。
二、编制范围
工程图纸、工程量清单所有工程内容。
三、编制依据
（一）本项目施工设计图纸等。
（二）安徽省建设工程计价依据动态调整（第二期）、2018《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；
（三）税金按照《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价【2019】7号）计取，采用增值税一般计税模式；
建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
（四）本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞争费费率、安全生产责任保险费按“建筑工程取费标准”费率计取。
四、其它说明
1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容。
2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。
3、项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。
4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、采购需求等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中。





2、清单
	E.1 分部分项工程量清单计价表

	工程名称：淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额
人工费
	定额
机械费
	暂估价

	
	3901051
	1#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	1
	390105001001
	拆除各种规格钢管
	1．构件名称：各种规格钢管
2．拆除构件的规格尺寸：直径φ6-φ200mm
3．种类：一楼及夹层约208m，二层约118m，三层约75m
	m
	401.000
	
	
	
	
	

	2
	390105001002
	拆除各种规格钢板
	1．构件名称：各种规格钢平台
2．拆除构件的规格尺寸：板厚5mm
3．种类：一楼及夹层约45m2，二层约28.6m2，三层约14.16m2，厂房后水池盖板12m2
	t
	0.431
	
	
	
	
	

	3
	390105001003
	拆除各种规格工字钢及钢轨
	1．构件名称：各种规格工字钢及钢轨
2．种类：一楼及夹层约9m，三层约30m，桥架50m
	t
	3.827
	
	
	
	
	

	4
	390105001004
	拆除各种规格钢柱钢梁
	1．构件名称：各种规格钢柱及钢梁
2．拆除构件的规格尺寸：钢管立柱6.3米3根，圆管立柱直径150×4根
3．种类：后楼钢构厂房
	t
	12.335
	
	
	
	
	

	5
	390105001005
	拆除零星钢构件
	1．构件名称：电动葫芦、阀门等零星钢构件
2．种类：含钢构厂房内
	t
	0.550
	
	
	
	
	

	6
	390501002001
	拆除反应釜、综合釜等
	1．构件名称：反应釜、综合釜、球形罐、储物罐等
2．规格尺寸：一楼大厅球罐子2个直径3米×3米高3.4米，地下球体罐2.5×2.5高1.7米。
3．二楼两个反应釜球罐、平台上两个球型储物罐、三楼2个球形小罐子
4．钢构内两台缩合釜
	t
	10.600
	
	
	
	
	

	7
	390502013001
	钢板墙板拆除
	1．钢材品种、规格：夹心保温钢板拆除
2．钢板厚度：约80mm
3．复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：聚乙烯保温板
	m2
	260.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901052
	2#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	8
	390501003001
	锅炉拆除
	1．部位：2#厂房锅炉
2．做法：包括耐火砖拆除、炉体拆除等
	t
	5.000
	
	
	
	
	

	9
	391701008001
	烟囱、环保炉等拆除
	1．名称：烟囱、环保炉拆除
2．型号：烟囱直径1.5米高8米、2#厂房顶环保炉拆除一个高8米宽5米，
3．皮带输送机长11m宽0.6m
	kg
	1750.000
	
	
	
	
	

	10
	390105001006
	拆除各种规格钢柱钢梁
	1．构件名称：各种规格钢柱及钢梁
2．拆除构件的规格尺寸：槽钢6圈一圈29.6米
3．种类：钢柱高7.6m*6根
	t
	2.232
	
	
	
	
	

	11
	390501002002
	拆除储物罐等
	1．构件名称：室外球形罐、储物罐等
2．规格尺寸：直径3米×8米3个
	t
	3.000
	
	
	
	
	

	12
	390502013002
	钢板墙板拆除
	1．钢材品种、规格：夹心保温钢板拆除
2．钢板厚度：约80mm
3．规格：拆除厂房三个面夹芯板长14米宽高7.6米×2 房顶拆除夹芯板14米×7.6米
4．复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：聚乙烯保温板
	m2
	319.200
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901053
	3#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	13
	390111003001
	雨篷、采光棚拆除
	1．材质：金属雨棚
2．含骨架
	m2
	12.000
	
	
	
	
	

	14
	390501002003
	拆除水箱及附件
	1．构件名称：水箱及附件
2．规格尺寸：厂房内水箱2个高3米直径1.7米.室外水箱2个高7.6米直径5米。
	t
	3.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901054
	4#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	15
	390105001007
	拆除各种规格钢管
	1．构件名称：各种规格钢管
2．拆除构件的规格尺寸：直径φ6-φ200mm
	m
	48.000
	
	
	
	
	

	16
	390105001008
	拆除各种规格钢板
	1．构件名称：钢操作平台
2．拆除构件的规格尺寸：板厚5mm
	t
	0.043
	
	
	
	
	

	17
	390105001009
	拆除各种规格工字钢及钢轨
	1．构件名称：各种规格工字钢及钢轨
2．种类：约10.5m
	t
	0.452
	
	
	
	
	

	18
	390105001010
	拆除零星钢构件
	1．构件名称：电动葫芦、操作台等零星钢构件
2．种类：电动葫芦1个、二层操作台1个、三层操作台2个
	t
	0.660
	
	
	
	
	

	19
	390501002004
	拆除水箱及附件
	1．构件名称：水箱及附件
2．规格尺寸：一楼厂房内水箱2个高2.8米直径1m，7米
	t
	2.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901055
	5#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	20
	390105001011
	拆除各种规格钢柱钢梁
	1．构件名称：各种规格钢柱及钢梁
2．拆除构件的规格尺寸：槽钢35m
	t
	1.334
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901056
	6#厂房 金属构件拆除
	
	
	
	
	
	
	

	21
	390501002005
	拆除室外料斗、支架等附件
	1．构件名称：室外料斗、支架等附件
2．规格尺寸：料斗高度约12m
	t
	3.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	

	
	3901057
	其他
	
	
	
	
	
	
	

	22
	WB011003004001
	危害化学品处理
	1．处理部位：反应釜、综合釜、球形罐、储物罐等
2．涂刷遍数：根据需要处理至无害
	项
	1.000
	
	
	
	
	

	23
	391401003001
	工具式脚手架
	1．搭设方式、部位：各厂房内及室外
2．搭设高度：2-10m
3．脚手架材质：钢管
	m2
	500.000
	
	
	
	
	

	24
	WB011614004001
	建筑垃圾外运
	1．建筑垃圾种类：废旧钢材
2．运距：自行考虑
	m3
	200.000
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc18049][bookmark: _bookmark5][bookmark: _Toc32219][bookmark: 第六章_采购合同]第五章 评审方法和标准
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第一条 为了做好本项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条 本项目采用综合评分对供应商标书的比较方法。
第三条 采购人负责选取组织不少于3人组成的磋商小组，负责本项目的评标工作。
第四条 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
二、评审方法和标准
第五条 磋商工作于开标后进行。磋商小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）采购的目标；
（二）采购项目的范围和性质；
（三）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（四）磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条 有效投标应符合以下原则：
（一）满足磋商文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
（三）通过投标有效性评审；
（四）磋商小组依据磋商文件认定的其他原则。
第七条 评审中，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对于询标后判定为不符合磋商文件要求的磋商响应文件，磋商小组要提出充足的否定理由。最终对供应商的评审结论分为通过和未通过。
第八条 本项目实行线下开评标，现场递交密封的响应文件，初步评审通过的供应商在（规定时间30分钟）现场进行二次或多轮报价，如未二轮报价或多轮报价，则以首轮报价为准，无特殊情况二次报价视为最终报价。如因供应商原因未及时报价，供应商自行承担一切后果。磋商小组认为投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
第九条 磋商小组按下表内容进行投标有效性评审。
1.初步评审（资格、符合性评审）
	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过

	1
	磋商响应文件签字盖章
	符合磋商文件签字或盖章要求
	

	2
	投标报价
	不得超出预算价
	

	3
	供应商资格
	符合招标公告要求
	

	4
	磋商响应文件内容
	符合磋商响应文件格式要求
	

	5
	合同履行期限
	符合磋商文件要求
	

	6
	投标有效期
	90日
	

	7
	其他
	符合磋商文件要求
	


[bookmark: _Toc144969108][bookmark: _Toc144907765][bookmark: _Toc143443788]2.评分细则详细评审
经初步评审合格的磋商响应文件，磋商小组对其作进一步评审、比较，并量化打分，总分为100分。
异常低价评审标准（拆除）
	评审因素
	评审标准

	异常低价
评审
	通过上述评审环节的单位进入此评审环节。
（1）异常低价评审具体要求如下：
投标报价同时满足以下两项判定指标的视为异常低价，评标委员会将进行异常低价评审。
条件一：投标报价低于最高投标限价的异常低价规定指标（88%）。
百分比计算方式：按照以下公式代入计算，排除暂列金额（如有）与暂估价（如有）的影响。
百分比=  × 100%
条件二：进入“异常低价评审”阶段的全部单位的投标报价平均值为本工程的“有效投标报价平均值”，计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。投标人的报价低于“有效投标报价平均值”10%以上（不含10%）。
低于有效投标报价平均值比例的计算方式 = （1- ） ×100%  
注：计算结果采用精确值，不适用四舍五入。
（2）证明材料要求：投标人填报的单位工程投标报价金额低于该招标项目最高投标限价中对应单位工程最高投标限价金额规定比例（88%）的，应当自主准备报价说明材料与佐证文件。
（3）以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：
①机械、材料自有或闲置；
②自有弃土场土源或与邻近项目签订的土方倒运协议；
③人员闲置；
④亏本让利；
⑤企业市场拓展或品牌宣传；
⑥降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的；
⑦类似项目业绩；
⑧评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。
（4）以下情形可以作为异常低价投标说明的依据：
1）以往中标且验收合格的同类型项目业绩，中标下浮比例不低于本项目报价的下浮比例。
同时提供以往项目的以下证明材料作为佐证：
①最高投标限价（招标控制价）通知单，有项目招标人盖章；
②中标通知书；
③竣工验收报告或竣工验收备案表；
④本项目的成本与合理利润分析说明材料，由本单位一级注册造价工程师签字并盖章。
⑤提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
2）在保障原设计方案、技术工艺、施工标准的前提下，本项目通过采用新技术、新工艺、新设备等合理措施降低成本。
同时提供以下证明材料作为佐证：
①拟在本项目中采用新技术、新工艺、新设备类型，类似项目经验介绍、优势分析，与传统工艺的成本对比。
②基于以上的成本数据写明本项目的成本与合理利润分析说明材料，由本单位一级注册造价工程师签字并盖章。
③提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
3）施工单位的原材料或供应链优势。
同时提供以下证明材料作为佐证：
①投标人与原材料供应商签订的在有效期内的长期供货协议，至少体现产品类型、价格指标信息，且该原材料与本项目适配；
②基于以上原材料价格信息编制的成本与合理利润分析说明材料，由本单位一级注册造价工程师签字并盖章。
③提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
4）采用先进的信息化施工管理系统或先进的管理方法，实现施工各个过程的精细化管理，达到成本优化的目的。
同时提供以下证明材料作为佐证：
①提供相关信息化系统或先进管理方法的持有证明和成功应用的项目经验
②基于先进管理方法的成本优化额度以及本项目的成本与合理利润分析说明材料，由本单位一级注册造价工程师签字并盖章。
③提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
5）其他经评标委员会认可的有关成本的分析说明材料。
不限于在人工、材料、机械消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面。并同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。
（5）评审标准：对判定为“异常低价”的投标人，评标委员会需要对其合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，通过或否决意见作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中未作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按照少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标，并在评标报告中写明否决投标的原因。
评标委员会对“异常低价”投标人的合同履行能力及工程质量安全等风险进行全面评估，并将审查意见作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中未作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按照少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标，不推荐其为中标候选人。




商务标：10分；
	评分项目
	评标内容及标准

	投标报价
（10分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100。


技术标：90分
	评分内容
	评分标准

	企业业绩
（10分）
	2023年1月1日以来，投标供应商每提供一个检测类业绩的得5分，满分5分，投标供应商每提供一个机电设备类业绩的得5分，满分5分。
提供合同、中标通知书，不提供或提供不齐全不得分。
业绩时间以合同签订时间为准。

	项目班子
人员配置
（30分）
	（1）供应商拟派的检测部分项目负责人具有中级及以上技术职称的得5分，本项满分5分。
（2）供应商拟派的检测部分项目组成员（不含项目负责人），人员齐全。承诺为本项目配备检测人员不少于4名的得10分，本项满分10分。承诺格式自拟。
（3）供应商拟派的拆除部分项目负责人具有中级及以上技术职称的得5分，本项满分5分。
（4）供应商拟派的拆除部分项目组成员（不含项目负责人），人员齐全。承诺为本项目配备安全人员、施工人员、质量人员、资料人员，人员不得重复，得10分，本项满分10分。承诺格式自拟。
注：响应文件中需提供职称证书扫描件、承诺书，不提供不得分。

	检测服务方案
（25分）
	1、采样方案（5分）
设备、工具、容器要求(棕色瓶、铝盒等)、方法、样品采集流程、保存、固定、运输条件、保存时限、编号、现场记录、现场照片要求等：
（1）整体方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施方案，得5分；
（2）整体方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
（3）整体方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
（4）缺少此整体方案或不满足采购需求，得0分。

	
	2、实验室分析方案（5分）
检测项目在资质附表范围内、各指标对应的分析方法国标/行标、仪器设备清单、平行样、空白、加标回收、标准物质核查等： 
（1）实施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施方案，得5分；
（2）实施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
（3）实施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
（4）缺少此实施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	3、质量保证与质量控制(QA/QC，评标重点）(5分)
现场采样质控、实验室分析质控、数据溯源、原始记录管理、异常数据处理规则等：
（1）措施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施方案，得5分；
（2）措施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
（3）措施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
（4）缺少此实施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	4、进度计划(5分)
方案评审、现场采样、实验室检测、报告编制、内审CMA正式报告交付等：
（1）方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施方案，得5分；
（2）方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
（3）方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
（4）缺少此方案或不满足采购需求，得0分。

	
	5、安全与环保措施5分)
现场采样安全防护护(如果存在污染土壤)、采样废弃物处置、现场文明施工等：
（1）建议科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施方案，得5分；
（2）建议能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
（3）建议内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
（4）缺少此方案或不满足采购需求，得0分。

	施工组织设计
（25分）
	1.主要施工方法与技术措施（5分）
各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，竣工验收配合方案科学合理、可行，能指导具体施工。
(1)措施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施，得5分；
(2)措施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
(3)措施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
(4)缺少此措施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	2.确保工程质量和工程进度计划的技术组织措施（5分）
有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。保证工期的具体措施且措施得当。
(1)措施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施，得5分；
(2)措施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
(3)措施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
(4)缺少此措施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	3.工程施工的重点和难点及保证措施（5分）
针对本工程项目施工的特点，应有工程施工的重点和难点的保证措施，各项措施周全、具体、有效及安全性，磋商小组依据供应商提供的工程施工的重点和难点及保证措施进行综合评定评分：
(1)措施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施，得5分；
(2)措施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
(3)措施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
(4)缺少此措施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	4.确保文明施工的技术组织措施（5分）
针对本工程项目特点，有现场文明施工计划，环境保护措施，施工扬尘环境治理措施周全、具体。磋商小组依据供应商提供的工程施工的重点和难点及技术组织措施进行综合评定评分：
(1)措施方案科学、合理、详尽，可行性强，能够提供符合现状的实施，得5分；
(2)措施方案能够满足采购项目需求，方案内容全面、合理，得3分；
(3)措施方案内容能够满足采购项目基本需求，响应中包含整体方案，但缺少项目针对性、合理性，得1分；
(4)缺少此措施方案或不满足采购需求，得0分。

	
	5.工程确保安全生产的管理体系与措施（5分）
针对本工程项目安全体系合理、措施得当，符合本项目施工实际要求。结合本工程特点行综合评分：
（1）对施工中确保安全生产的管理体系措施进行分析梳理全面、详细，步骤清晰，可行性、实用性、针对性强的，得5分；
（2）对施工中确保安全生产的管理体系措施进行分析梳理全面、详细，步骤清晰，具有可行性、实用性、针对性，得3分；
（3）对施工中确保安全生产的管理体系措施进行分析梳理全面、详细，步骤清晰不完整，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）缺少此措施方案或不满足采购需求，得0分；


备注：以上由评审专家分别打分，所有评审专家累计评分的算术平均值（保留小数点后两位，第三位四舍五入）即为各项的得分。本次磋商文件中要求提供的相关证明材料，投标时提供复印件或扫描件加盖投标供应商公章，所有扫描件或复印件必须清晰可辨，因不清晰评委无法辨认按没提供处理供应商对证明材料真实性负法律责任，如虚假投标，采购人有权报请监管部门取消其成交资格；
计算上的算术错误。修正错误的原则如下：
（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；
（3）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，磋商小组将以总价为准，并修正其单价。 
（4）磋商小组将允许投标供应商修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标供应商的名次相应排列。报价关键漏（缺）项处理：
磋商小组对合格的投标供应商的投标报价进行详细分析、核查，检查其是否存在关键漏（缺）报项，若存在关键漏（缺）报项，在评审时取其他有效投标供应商的该项有效报价中的最高报价加入评审价进行评审，对多报项及赠送项的价格评审时不予核减报价进行评审。磋商小组按照磋商文件规定对投标供应商报价进行调整修正，调整后的价格对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，其磋商响应文件为无效投标响应文件。
三、评审结果
（1）供应商实际得分为技术标评审和商务标评审两项得分之和。
（2）技术标评审由全体磋商小组成员综合评议并独立打分，取所有评审专家打分的平均分作为供应商技术标的得分；商务标评审由全体磋商小组成员统计，全体磋商小组成员签字确认。
（3）供应商最终得分为技术标与商务标之和。
（4）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选供应商，并编写审评报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（5）采购人授权磋商小组从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
（6）磋商小组不得将评标情况透露给予供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
（7）本评审方法和标准的解释权属于采购人。
[bookmark: _Toc144887258]

[bookmark: _Toc5178]第六章 采购合同
（本合同模板仅供参考，中标人可以根据实际需求与业主商议合同内容）
淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目

采
购
合
同
合同编号：

甲方：安徽新集煤电（集团）有限公司
乙方：
签订地点：
签订日期：


淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目合同
本合同甲方委托乙方承担淮河化工厂土壤化学检测及废旧危化设备拆除项目（以下简称“本项目”）的技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。
甲方（全称）：                      
乙方（全称）：                      
一、检测部分
1、 编制依据
甲方委托书、甲方提供的相关基础资料及文件；环保部、省环保部门、地方环保部门等有关文件，包括《污染地块土壤环境管理办法》《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1‑2019）等。
2、 编制费用及支付方法
1. 计费标准：经双方友好协商，本项目合计总费用为（大写）人民币           ，（小写）¥         。（此费用包括原淮化危险特性鉴别、拆除后调查）。
3、 双方责任
1. 乙方责任
(1)乙方将按照有关国家环境保护法律法规及建设项目环境影响评价的要求，结合项目的规模、特点和甲方提供的有关项目基础资料，进行环境影响报告表的编制。
(2)乙方在甲方提供项目基础资料（资料清单另附）齐全后四十个工作日内，向甲方提交项目土壤污染调查评估报告，协助甲方组织专家技术审查，并上报环境影响评价基础数据库。
(3)乙方应对所提交的报告负技术责任。如技术问题致使审查不合格，由乙方无偿负责修订；非技术问题导致报告没有通过审查，乙方不承担任何责任。
(4)乙方对提交的报告付法律责任。必须按照国家法律法规编制报告，如报告出现违法、违规现象，所产生的后果由乙方承担全责。
2. 甲方责任
(1)合同生效后5个工作日内，甲方应按乙方要求提供所需的项目基础资料（资料清单另附），并对所提交资料的真实性、有效性负责。
(2)甲方负责项目的公众参与调查工作，包括项目公示、公参参与调查问卷的发放、收集及统计，并对其真实性负责。
(3)及时办理报告的送审工作，提交专家或主管部门审查。乙方负责全过程协助。
(4)为乙方现场踏勘提供便利条件；积极配合乙方委托的监测单位开展监测任务。
(5)按合同规定支付编制费。
4、 技术情报和资料的保密
双方共享成果，未经双方同意不得向与本工程无关单位泄密或转让。
二、拆除部分
1、项目概况
（1）工程名称：                      。
（2）工程地点：                      。
（3）工程立项批准文号：                。
（4）资金来源：                      。
（5）工程内容：                      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
（6）工程承包范围： 工程量清单、招标文件及澄清答疑等 。
2、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
3、签约合同价与合同价格形式	
4.1签约合同价为：
人民币（大写）            （¥      元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）            （¥      元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）            （¥      元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）            （¥      元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）            （¥      元）。
4.2合同价格形式：      。
4、项目经理
项目经理（项目负责人）：      ，专业证号：      。
三、合同工期
工期：                         。
四、付款方式：
                                               。
五、违约责任
违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国民法典》有关条款的规定，承担违约责任。
六、不可抗力
双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后并协商一致后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
七、解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由约定双方协商和解，也可以请求调解。
双方和解或调解不成，采用向人民法院起诉，约定向甲方所在地人民法院管辖起诉。
八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）技术标准和要求；
（4）已标价工程量清单或预算书；
（5）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
九、签订时间
本合同于 2026 年      月      日签订。
十、签订地点
本合同在                      签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖单位印章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，甲方执      份，乙方执      份。
十四、其他
                                               。

甲  方：  （公章）             乙  方：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
组织机构代码：                 组织机构代码：
地  址：                       地  址：
邮政编码：                     邮政编码：
法定代表人：                   法定代表人：
委托代理人：                   委托代理人：
电  话：                       电  话：
传  真：                       传  真：
电子信箱：                     电子信箱：
开户银行：                     开户银行：
账  号：                       账  号：
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[bookmark: _Toc5510]第七章 磋商响应文件格式




（项目名称）

响  应  文  件
项目编号：






项目名称：                                 
磋商响应文件内容：      投标文件           
投标供应商：                               （盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字或盖章）
日    期：     年      月      日


格式1、投标函
致：XXXXX（采购人名称）
1.经现场踏勘和研究           （项目名称）磋商文件的全部内容后，我方就上述工程及相关服务进行投标,其中投标报价为    元，合同履行期限为 调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计  日历天，2.拆除后土壤调查预计  日历天。拆除工期：  日历天  。质量标准为 合格 。
2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书。
3.我方委派          担任本项目负责人，直接参与项目全过程服务。
4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。
5.投标有效期为自投标截止之日起   日历天；我方承诺完全响应招标文件及补充、澄清、修改文件中的全部内容。
6、投标内容  响应  采购文件要求。
7、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
8、我方完全理解你们不一定将合同授予最低报价的供应商。
供应商名称：（公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：
通讯地址：
邮政编码：            电 话：
传真：


格式2、法定代表人（单位负责人）授权委托书
致：                                 
本人         （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）：
供应商名称（公章）：
日期：
授权委托人联系方式：

附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件


法定代表人（单位负责人）身份证明
单位名称：                                           
单位性质：                                           
地    址：                                           
成立时间：      年    月    日
经营期限：                                           
姓    名：                         性别：            
年    龄：                         职务：            
系          （供应商单位名称）     的法定代表人（单位负责人）
特此证明。
供应商：             （盖公章）
日  期：      年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件


格式3、开标一览表
项目编号：                                     货币单位： 元 
	项目名称
	

	投标报价
	鉴别报价
大写：         小写：     
检测报价
大写：         小写：     
拆除报价
大写：         小写：     

	合同履行期限
	 调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计  日历天，2.拆除后土壤调查预计  日历天。拆除工期：  日历天 

	备注
	


注：报价包括采购、运输、人工、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。
供应商名称：                         （加盖供应商公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：          
日  期：




[bookmark: _Toc24752]格式4、分项报价表
项目编号：                                          货币单位：元
	序号
	项目内容
	分项单价
	分项合计
	备注

	1
	淮河化工厂检测
	
	
	

	1.1
	拆除前危险特性鉴别
	
	
	需附详细报价单

	1.2
	拆除后土壤调查预计
	
	
	需附详细报价单

	···
	
	
	
	

	2
	淮河化工厂拆除
	
	
	需附拆除工程量清单报价

	···
	
	
	
	

	投标总价：大写           ￥：


投标总价与开标一览表及投标函一致
注：
1、采购清单全费用报价表中所填入的单价和合价，均包括人工费、材料费、运输费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的项目所测算的风险金等实际现场完成本项目的全部费用。
2.采购清单全费用报价表中的每一项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在采购清单的其他单价和合价之中。
供应商名称：                              （加盖供应商公章） 
[bookmark: _Toc382508399][bookmark: _Toc382508395][bookmark: _Toc382508396]法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：         
日  期：



鉴别详细报价表
（按照采购需求鉴别工程量内容进行报价，格式自拟）


检测详细报价表
（按照采购需求土壤调查工程量表内容进行报价，格式自拟）


拆除工程量清单报价
（按照附件内未标价工程量清单进行报价，格式自拟）


格式5、资格审查资料
1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照、资质证书等企业相关资格评审资料。
注：如联合体投标的，需同时附联合体成员供应商基本情况表


2、项目管理机构组成表
	职 务
	姓 名
	职 称
	执业或职业资格证明
	备 注

	
	
	
	证明名称
	级别
	证 号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



3、主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于            学校              专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	工程情况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附证书扫描件。


[bookmark: _Toc9949][bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc3422][bookmark: _Toc14093]4、联合体投标协议书（如有）
联合体成员一名称：                       ；
联合体成员二名称：                       ；
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
…………
4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。
联合体成员一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
联合体成员二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………
签订日期:    年  月  日


格式6、信誉要求




格式7、检测服务方案




格式8、施工组织设计




格式9、其他相关证明材料
提供符合招标公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。
申请人（投标供应商）资格声明书
      （采购人全称）：
按照采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                ，注册地点为      ，统一社会信用代码为                  ，法定代表人（单位负责人）为        。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
七、我单位没有磋商文件投标供应商须知及前附表规定不得存在的所列情形之一。
八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
特此声明！
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：                         （加盖供应商公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：          
日  期：


[bookmark: _Toc4841][bookmark: _Toc144887260]第八章 最终报价或第   次报价表
项目编号：                                        货币单位： 元 
	项目名称
	

	投标报价
	鉴别报价
大写：         小写：     
调查报价
大写：         小写：     
拆除报价
大写：         小写：     

	合同履行期限
	 调查工期：1.拆除前危险特性鉴别预计  日历天，2.拆除后土壤调查预计  日历天。拆除工期：  日历天 

	备注
	



供应商名称：                         （加盖供应商公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：          
日  期：
注：本页<最终报价书>由投标供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填（不需装订在投标响应文件内，请准备不少于两张），该表供磋商现场报价使用，打印该空表用于现场最终报价。考虑投标报价的方便，供应商在填写的最终承诺报价为合同总价，项目所需费用均包含在合同总价内。
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